**WYMAGANIA TECHNICZN0-UŻYTKOWE**

**dla proszków gaśniczych ABC**

Proszki gaśnicze muszą spełniać wymagania określone w normie PN-EN 615:1999/A1:2005 Ochrona przeciwpożarowa oraz spełniać wymagania WTU określone w rozporządzeniu MSWiA z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002 z późn. zm.) załącznik - Wykaz wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, wprowadzonych do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej oraz wykorzystywanych przez te jednostki do alarmowania o pożarze lub innym zagrożeniu oraz do prowadzenia działań ratowniczych, a także wyrobów stanowiących podręczny sprzęt gaśniczy, wymagających dopuszczenia do użytkowania, oraz Wymagania Techniczno-Użytkowe pkt pkt. 8. 1.

- proszki gaśnicze wyprodukowane w 2020 roku;

- gwarancja (okres przydatności do użycia) minimum 60 miesięcy od daty dostawy;

- wymagane świadectwo dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej (załączone d*o* złożonej oferty i do dostawy) – dla proszku gaśniczego lub sprzętu gaśniczego który zawiera dany proszek gaśniczy;

- opakowania po 25 kg ( worki wielowarstwowe z warstwą PCV) – opakowania zbiorcze palety po 1000 kg (40 worków);

- na każdym opakowaniu etykieta zachowująca trwałość i czytelność przez cały okres przydatności do użycia z następującymi danymi:

1. pełna nazwa proszku gaśniczego poprzedzona napisem: PROSZEK GAŚNICZY,

2. zawartość opakowania w kilogramach,

3. pełne dane producenta proszku gaśniczego,

4. data produkcji (miesiąc/rok), data przydatności do użytkowania (miesiąc/rok), nr partii wyrobu

5. zagrożenia dla środowiska, sposób utylizacji

6. nr. Świadectwa dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej - CNBOP,

7. zakres temperatur stosowania,

8. okres gwarancji - przydatności do użycia (rok)

**Uwaga!**

Opakowania powinny być oznakowane kodem kreskowym zgodnie z postawieniami decyzji nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 2.01.2014 r. w sprawie wytycznych określających wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobów dostarczanych do resortu obrony narodowej (Dz. Urz. MON z dnia 7 stycznia 2014 r. poz. 11) oraz przywołanym w jej treści standardem GS1. Specyfikacja generalna GS1 oraz dokumenty pomocnicze dla dostawcy dostępne na stornach internetowych : www.gs1.org i www.gs1pl.org.

Wykonawca wypełni i dostarczy w wersji elektronicznej Zamawiającemu karty wyrobów stanowiące załącznik do ww. Decyzji, oraz załączy oświadczenie o zgodności merytorycznej zawartych danych z użytym kodem oraz ze stanem faktycznym.

*str. 1 z 1*