**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**REGAŁ MAGAZYNOWY METALOWY - 7 szt.**

# wymiary: / wys. x szer. x gł. / 1850- 2000 x 900-950 x 400 mm,

- cztery nogi z gęstą perforacją ( co 4,5-5,5 cm ) umożliwiającą zamontowanie półek na dowolnej wysokości,

**- pięć półek** metalowych,

- elementy regału wykonane z blachy ocynkowanej,

- sposób montażu - śrubowy (w zestawie komplet śrub do skręcania regału),

- nośność jednej półki - minimum **90 kg**,

- **przy składaniu oferty należy** **przedstawić/załączyć dokumentację (deklaracja zgodności) zawierającą dane o dopuszczalnym obciążeniu półek - zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844).**

- zapakowany fabrycznie