**Załącznik nr 1A do SWZ**

…………………………

(pieczątka Wykonawcy)

**FORMULARZ OFEROWANYCH PRODUKTÓW**

„Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły podstawowej na Środowiskowy Dom Samopomocy w miejscowości Siedlnica”- etap II

**ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ MEBLI WRAZ ZE SPRZĘTEM AGD**

1. SALA OGÓLNA
2. JADALNIA/SALA TERAPII ZAJĘCIOWEJ
3. SALA TERAPII RUCHOWEJ
4. PRACOWNIA KULINARNA
5. SZATNIA DLA UCZESTNIKÓW
6. POKÓJ PIELĘGNIARKI
7. POKÓJ WYCISZEŃ + POKOJ PSYCHOLOGA
8. ŁAZIENKA I WC DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
9. SALA KOMPUTEROWA
10. PRALNIA/SALA TRENINGU FUNKCJONOWANIA W CODZIENNYM ŻYCIU
11. KSIĘGOWOŚĆ
12. GABINET KIEROWNIKA
13. POKÓJ SOCJALNY
14. SZTANIA DLA PRACOWNIKÓW
15. SANITARIATY DLA PRACOWNIKÓW
16. ARCHIWUM

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Wymagane minimalne parametry oferowanego wyposażenia | Parametry oferowanego wyposażenia  \*zaznaczyć właściwą odpowiedź  \*\* w puste miejsca wpisać parametry oferowanego wyposażenia | \*\* Nazwa producenta oferowanego produktu |
| \*\* Model oferowanego wyposażenia oraz/lub numer katalogowy  *(jeśli istnieje****)*** |
| 1. | **Zestaw wypoczynkowy 2+3**  (Sala ogólna) | 1 komplet | Wymiary kanapy dwuosobowej „2”:  - długość 1660 cm (+ /- 300 mm)  - głębokość 850 cm (+ /- 150 mm)  - wysokość 920 cm (+ /- 150 mm) | ……. mm \*\*  ……. mm \*\*  ……. mm \*\* |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Wymiary kanapy trzyosobowej „3”:  - długość 2170 cm (+ /- 300 mm)  - głębokość 850 cm (+ /- 150 mm)  - wysokość 920 cm (+ /- 150 mm) | ……. mm \*\*  ……. mm \*\*  ……. mm \*\* |  |
|  |  |  | kanapy nierozkładane | tak/ nie\* |  |
|  |  |  | siedzisko i oparcie -sprężyny bonelowe | tak/ nie\* |  |
|  |  |  | poduszki zapinane na zamek | tak/ nie\* |  |
|  |  |  | wypełnienie granulatem piankowym | tak/ nie\* |  |
|  |  |  | tkanina welurowa  w kolorze szarym ( do uzgodnienia z Zamawiającym) | tak/ nie\* |  |
| 2. | **Stolik/ ława**  (Sala wyciszeń) | 1 | wymiar blatu:  długość 900 mm (+ /- 10 mm)  szerokość 600 mm (+ /- 10 mm) | …….. mm  …….. mm |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | grubość blatu pogrubiona od 26 mm do 28 mm | tak/ nie\* |  |
|  |  |  | wysokość: 500 mm (+ /- 10 mm) | ..……. mm \*\* |  |
|  |  |  | blat i płyty: kolor DĄB SZTOKHOLM (symbol D3821 lub równoważny) |  |  |
|  |  |  | płyta obustronnie laminowana o grubości minimum18 mm | tak/ nie\* |  |
|  |  |  | obrzeże PVC blatu grubości minimum 2 mm | tak/ nie\* |  |
|  |  |  | półka pod blatem | tak/ nie\* |  |
| 3. | **Stół**  **Rozkładany jest 8 sztuk w zapisach**  **10 sztuk**  (2x sala ogólna  6x sala terapii zajęciowej  /jadalnia  1x pomieszczenie kierownika  1xpomieszczenie socjalne) | 8 | wymiar blatu:  szerokość 1000 mm (+ /- 10 mm)  długość 2225 mm (+ /- 225 mm)  wysokość: 750mm (+ /- 10 mm) | ….…. mm  …….. mm  ..…….mm\*\* |  |
| nogi okrągłę o przekroju min. Ø 50 z drewna bukowego malowane na kolor czarny z podkładkami ochronnymi | tak/ nie\* |  |
| Konstrukcja stołu - z profilu stalowego minimum 25 mm x 50 mm | tak/ nie\* |  |
|  |  | stół rozkładany na prowadnicach szynowych do rozmiarów …x…..+/- 10 mm | tak/ nie\* |  |
|  |  | blat z płyty: kolor DĄB SZTOKHOLM (symbol D3821 lub równoważny) | tak/ nie\* |  |
|  |  |  | grubość blatu pogrubiona od 30 mm do 36 mm | tak/ nie\* |  |
|  |  |  | obrzeże blatu PVC: grubość minimum 2 mm w kolorze blatu | tak/ nie\* |  |
| 4. | **Krzesło tapicerowane**  (Pom. socjalne  Pom. kierownika) | 12 | wymiary:  wysokość 940 mm (+ /- 10 mm)  szerokość: 540 mm (+ /- 10 mm)  głębokość: 540 mm (+ /- 10 mm) | ….…. mm  …….. mm  …….. mm\*\* |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  | obciążenie do 120 kg | tak/ nie\* |  |
|  |  |  | nogi metalowe nogach minimum Ø 30,  z profilu stalowego minimum 20 mm x 20 mm lakierowane proszkowo na kolor czarny z podkładkami gumowymi | tak/ nie\* |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  | siedzisko tapicerowane tkaniną welurową  kolor szary | tak/ nie\*  tak/ nie\* |  |
| 5. | **Szafa** | 2 | wymiary szafy:  2000 mm x 400 mm (+ /- 10 mm)  wysokość: 2500 mm (+ /- 10 mm) | ….…. mm  …….. mm  ..……. m\*\* |  |
|  | **trzydrzwiowa z drzwiami przesuwnymi**  (sala ogólna) |  |  |
|  |  |  | szafa z płyty: kolor DĄB SZTOKHOLM (symbol D3821 lub równoważny) | tak/ nie\* |  |
|  |  |  | płyta meblowa obustronnie laminowana o grubości minimum18 mm | tak/ nie\* |  |
|  |  |  | krawędzie płyty oklejone obrzeżem PVC  o grubości minimum 2 mm w kolorze płyty. | tak/ nie\* |  |
| system jezdny drzwi przesuwnych aluminiowy | tak/ nie\* |
| szczotki przeciwkurzowe zintegrowane z systemem zamykania drzwi | tak/ nie\* |
| 7. | **Szafa** | 1 | wymiary szafy:  1800 mm x 400 mm (+ /- 10 mm)  wysokość: 2500 mm (+ /- 10 mm) | ….…. mm  …….. mm  ……. mm \*\* |  |
|  | **trzydrzwiowa z drzwiami przesuwnymi**  (sala terapii zajęciowej  /jadalnia) |  |
|  |  |  | szafa z płyty: kolor DĄB SZTOKHOLM (symbol D3821 lub równoważny) | tak/ nie\* |  |
|  |  |  | płyta meblowa obustronnie laminowana o grubości minimum18 mm | tak/ nie\* |  |
|  |  |  | krawędzie płyty oklejone obrzeżem PVC  o grubości minimum 2 mm w kolorze płyty. | tak/ nie\* |  |
|  |  |  | system jezdny drzwi przesuwnych aluminiowy | tak/ nie\* |  |
|  |  |  | szczotki przeciwkurzowe zintegrowane z systemem zakukania drzwi | tak/ nie\* |  |
|  |  |  | Wyposażenie szafy: 18 półek w 3 segmentach szafy |  |  |
| 8 | **Biurko proste**  **sala komp.** | 5 | wymiar blatu:  900 mm x 600 mm (+ /- 10 mm)  wysokość: 755 mm (+ /- 10 mm) | ….…. mm  …….. mm |  |
|  |  |  | …………. mm \*\* |  |
|  |  |  | płyta: kolor DĄB SZTOKHOLM (symbol D3821 lub równoważny) | tak/ nie\* |  |
|  |  |  | płyta obustronnie laminowana grubości minimum18 mm | tak/ nie\* |  |
|  |  |  | obrzeże ABS blatu: grubość minimum 2 mm w kolorze blatu | tak/ nie\* |  |
|  |  |  | grubość blatu pogrubiona od 26 mm do 28 mm | …………. mm \*\* |  |
| 9. | **Krzesło biurowe**  **obrotowe z podłokietnikiem**  5 szt.  do sali komp.  1 szt.  Pielęgniarka  1 szt.  Psycholog  1 szt.  Księgowa | 8 | wymiary:  wysokość 1140 mm (+/- 100 mm)  szerokość: 550 mm (+ /- 50 mm)  głębokość: 550 mm (+ /- 50 mm) | ….…. mm  …….. mm  …….. mm \*\* |  |
|  |  |  | obciążenie do 120 kg | tak/ nie\* |  |
|  |  |  | Obrotowa podstawa siedziska na stalowym podwoziu | tak/ nie\* |  |
|  |  |  | podłokietniki | tak/ nie\* |  |
|  |  |  | Siedzisko tapicerowane  kolor szary | tak/ nie\*  tak/ nie\* |  |
| 10. | **Zestaw** | 1 kpl. | Zabudowa pracowni kuchennej o szerokości ok. 5000 mm. | tak/ nie\* |  |
|  | **szafek kuchennych**  **(pod wymiar)** |  | W skład zestawu szafek wchodzą :  - obudowa lodówki  - szafka z szufladami  - szafka zlewozmywakowa z wbudowanym zlewozmywakiem  2- komorowym plus ociekacz i baterią stojącą jednodźwigniową chromowaną,  - zabudowa zmywarki  - szafka szufladowa pod płytą elelktryczną,  - szafka otwierana z półkami  - szafka słupkowa z zabudową piekarnika o wysokości 1800 mm  - szafka słupkowa na środki czystości o wysokości 1800 mm wiszące o wysokości 720 mm. (+/- 10 mm) | tak/ nie\* |  |
|  |  |  | szafki (korpusy i fronty) wykonane z płyty meblowej oklejonej obustronnie PVC o grubości 1 mm  pokrytej obustronnie okleiną sztuczną melaminą | tak/ nie\*  tak/ nie\* |  |
|  |  |  | kolor DĄB SZTOKHOLM (symbol D3821 lub równoważny) | tak/ nie\* |  |
|  |  |  | płyta o grubości minimum 18 mm, | tak/ nie\* |  |
| krawędzie boczne płyt oklejone PVC grubości minimum 1 mm w kolorze najbardziej zbliżonym do koloru płyty. | tak/ nie\* |
| blaty laminowane o grubości 39 mm (+/- 10 mm) | ……..mm |
| obrzeże PVC blatu: grubość minimum 2 mm w kolorze blatu | tak/ nie\* |
| zawiasy samodomykające | tak/ nie\* |
| fronty klapowy zamykane na siłownikach | tak/ nie\* |
| uchwyty frontów stalowe rozstaw 128 mm | ………mm |
| 11. | **Wyspa kuchenna** | 1 | wymiar blatu:  1200 mm x 800 mm (+ /- 10 mm), | ….…. mm  …….. mm |  |
|  |  |  | wysokość: 860 mm (+ /- 10 mm)  wymiar blatu: 1200mm x 750 mm (+ /- 10 mm)  umożliwiająca pracę przy wyspie dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim | …………. mm \*\* |  |
|  |  |  | płyta: kolor DĄB SZTOKHOLM (symbol D3821 lub równoważny) | tak/ nie\* |  |
|  |  |  | płyta obustronnie laminowana grubości minimum18 mm | tak/ nie\* |  |
|  |  |  | klasa higieniczności E1 | tak/ nie\* |  |
|  |  |  | obrzeże PVC blatu: grubość minimum 2 mm w kolorze blatu | tak/ nie\* |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | blaty laminowane o grubości 39 mm (+/- 10 mm) | …………. mm \*\* |  |
| dwie szuflady na prowadnicach samodomykających | tak/ nie\* |
| 12. | **Szafa**  **z drzwiami przesuwnymi**  (kuchnia, sala terapii kuchennej) | 1 | wymiary szafy:  1800 mm x 450 mm (+ /- 10 mm)  wysokość: 2550 mm (+ /- 10 mm) | ….…. mm  …….. mm  ……. mm \*\* |  |
|  |  |  | szafa z płyty: kolor DĄB SZTOKHOLM (symbol D3821 lub równoważny) | tak/ nie\* |  |
|  |  |  | płyta meblowa obustronnie laminowana o grubości minimum18 mm | tak/ nie\* |  |
|  |  |  | krawędzie płyty oklejone obrzeżem PVC  o grubości minimum 2 mm w kolorze płyty. | tak/ nie\* |  |
|  |  |  | system jezdny drzwi przesuwnych aluminiowy | tak/ nie\* |  |
|  |  |  | szczotki przeciwkurzowe zintegrowane z systemem zamykania drzwi | tak/ nie\* |  |
|  |  |  | WYPOSAZENIE ILOSC PÓŁEK UKŁAD – ( 18 półek w 3 segmentach szafy) | tak/ nie\* |  |
|  |  |  | Wyposażenie szafy - 18 półek w 3 segmentach szafy |  |  |
| 13. | **Biurko z szafkami**  **(**pom.  księgowej) | 1 | wymiar blatu:  1800 mm x 750 mm (+ /- 10 mm)  wysokość: 750 mm (+ /- 10 mm) | ….…. mm  …….. mm |  |
|  |  |  | grubość blatu pogrubiona od 26 mm do 28 mm | tak/ nie\* |  |
|  |  |  | płyta: kolor DĄB SZTOKHOLM (symbol D3821 lub równoważny) | tak/ nie\* |  |
|  |  |  | płyta obustronnie laminowana grubości minimum18 mm | tak/ nie\* |  |
|  |  |  | obrzeże PVC blatu: grubość minimum 2 mm w kolorze blatu | tak/ nie\* |  |
|  |  |  | Szafki w biurku:  jedna część z drzwiami, druga z 3 szufladami  prowadnice zawiasy samodomykające  uchwyty stalowe rozstaw 128 mm | tak/ nie\* |  |
| 14. | **Szafa** | 1 | wymiar szafy:  1600 mm x 420 mm (+ /- 10 mm) | ….…. mm  …….. mm |  |
|  | **na akta** ( pom. księgowej) |  | wysokość: 2100 mm (+ /- 10 mm) | …………. mm \*\* |  |
|  |  |  | szafa z 4 pełnymi drzwiami zamykanymi na klucz  wyposażenie szafy :  - drążek, 2 x półka  oraz 2 segmenty po 5 półek | tak/ nie\* |  |
|  |  |  | szafka z płyty: kolor DĄB SZTOKHOLM (symbol D3821 lub równoważny) | tak/ nie\* |  |
|  |  |  | krawędzie płyty oklejone obrzeżem ABS o grubości minimum 2 mm, w kolorze płyty. | tak/ nie\* |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 14. | **Biurko**  **Psychologa**  ( pom. psychologa) | 1 | wymiar blatu:  1100 mm x 600 mm (+ /- 10 mm)  wysokość: 750 mm (+ /- 10 mm) | ….…. mm  …….. mm |  |
|  |  |  | grubość blatu pogrubiona od 26 mm do 28 mm | tak/ nie\* |  |
|  |  |  | płyta: kolor DĄB SZTOKHOLM (symbol D3821 lub równoważny) | tak/ nie\* |  |
|  |  |  | płyta obustronnie laminowana grubości minimum18 mm | tak/ nie\* |  |
|  |  |  | obrzeże PVC blatu: grubość minimum 2 mm w kolorze blatu | tak/ nie\* |  |
|  |  |  | 3 szuflady kulkowe zamykane na kluczyk | tak/ nie\* |  |
| 15. | **Szafa** | 1 | wymiar regału:  900 mm x 350 mm (+ /- 10 mm) | ….…. mm  …….. mm |  |
|  | (regał)  (pom. psychologa) |  | wysokość: 2100 mm (+ /- 10 mm) | ……. mm \*\* |  |
|  |  |  | szafa z 1 pełnymi drzwiami oraz z 2 półkami odkrytymi  (3 przestrzenie na wysokość segregatorów A-4). | tak/ nie\* |  |
|  |  |  | regał z płyty: kolor DĄB SZTOKHOLM (symbol D3821 lub równoważny) | tak/ nie\* |  |
|  |  |  | płyta obustronnie laminowana grubości minimum18 mm | tak/ nie\* |  |
|  |  |  | krawędzie płyty oklejone obrzeżem PVC  o grubości minimum 2 mm w kolorze płyty. | tak/ nie\* |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 16. | **Biurko**  ( gabinet pielęgniarki) | 1 | wymiar blatu:  1000 mm x 600 mm (+ /- 10 mm)  wysokość: 750 mm (+ /- 10 mm) | ….…. mm  …….. mm |  |
|  |  |  | grubość blatu pogrubiona od 26 mm do 28 mm | tak/ nie\* |  |
|  |  |  | płyta: kolor DĄB SZTOKHOLM (symbol D3821 lub równoważny) | tak/ nie\* |  |
|  |  |  | płyta obustronnie laminowana grubości minimum18 mm | tak/ nie\* |  |
|  |  |  | obrzeże PVC blatu: grubość minimum 2 mm w kolorze blatu | tak/ nie\* |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 17. | **Szafa**  (gabinet pielęgniarki) | 1 | wymiary szafy:  1400 mm x 400 mm (+ /- 10 mm)  wysokość: 1900 mm (+ /- 10 mm) | …….. mm  ……. mm \*\* |  |
|  |  |  | szafa z płyty: kolor DĄB SZTOKHOLM (symbol D3821 lub równoważny) | tak/ nie\* |  |
|  |  |  | płyta meblowa obustronnie laminowana o grubości minimum18 mm | tak/ nie\* |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  | krawędzie płyty oklejone obrzeżem PVC  o grubości minimum 2 mm w kolorze płyty. | tak/ nie\* |  |
|  |  |  | Szafa 2 segmenty - 2 drzwi z zamkami na klucz,  W tym z kontenerem metalowym na dole szafy w jednym segmencie na akta osobowe, przechowywane na wisząco  Szafa metalowa zamykana na klucz.  1 segment – 5 półek | tak/ nie\* |  |
|  |  |  |  | tak/ nie\* |  |
|  |  |  | szafa 1 segment w uskoku ściany od strony drzwi wejściowych z korytarza dostosowany głębokością tak, aby fronty szafy były zlicowane na całej długości szafy, zamykana na klucz, z 4 półkami wewnątrz | tak/ nie\* |  |
|  |  | 9 | Szafki ubraniowe – 9 boksów w 3 segmentach  Każdy boks zamykany na zamek z kluczem,  kolor DĄB SZTOKHOLM (symbol D3821 lub równoważny)  wymiary: 1500x1200x400 mm  płyta meblowa , obrzeże pcv 2mm | tak/ nie\* |  |
| 18. | **Szafki z ławkami**  ( dla personelu) | 3 | Ławka – 3 szt. – mocowana na wysokości 50 cm od podłoża  materiał płyta meblowa , obrzeże pcv 2mm  Grubość płyty: 36 mm  wymiary siedziska : 1200 x370mm  kolor DĄB SZTOKHOLM (symbol D3821 lub równoważny) | tak/ nie\* |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 19. | **Półka**  ( sala rehabilitacyjna | 5 | Wymiary: 1000x300mm  Podpórki boczne 150x300 mm  Półka w kształcie litery U – szt. 5  Płyta meblowa 18 mm  Oklejona pcv 1mm  kolor DĄB SZTOKHOLM (symbol D3821 lub  równoważny)  montowana do ściany  nośność – 15 kg | tak/ nie\* |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 20. | **Biurko kierownika w kształcie litery L**  (gabinet kierownika) | 1. | wymiar blatu:  2000 mm x 1000 x 750 mm (+ /- 10 mm)  wysokość: 750 mm (+ /- 10 mm) | tak/ nie\* |  |
|  |  |  | grubość blatu pogrubiona od 26 mm do 28 mm | tak/ nie\* |  |
|  |  |  | płyta: kolor DĄB SZTOKHOLM (symbol D3821 lub równoważny) | tak/ nie\* |  |
|  |  |  | płyta obustronnie laminowana grubości minimum18 mm | tak/ nie\* |  |
|  |  |  | obrzeże PVC blatu: grubość minimum 2 mm w kolorze blatu | tak/ nie\* |  |
|  |  |  |  | tak/ nie\* |  |
|  |  |  | 3 szuflady zamykane na kluczyk |  |  |
|  |  |  | Boksy – 36 szt. zamykane na zamek | tak/ nie\* |  |
| 21. | **Szafki dla uczestników**  ( szatnia dla uczestników) | 9  (boksy-36) | Wymiary segmentu : 1960 mmx 940 mm x 480 mm zawierającego 4 boksy  Materiał: płyta meblowa gr. 18 mm  płyta kolor: DĄB SZTOKHOLM (symbol D3821 lub równoważny) | tak/ nie\* |  |
|  |  |  | Oklejenie krawędzi pcv – 1mm | tak/ nie\* |  |
|  |  |  | Zawiasy puszkowe | tak/ nie\* |  |
|  |  |  | Uchwyty stalowe – rozstaw 128 mm | tak/ nie\* |  |
|  |  |  | Wyposażenie boksu – wieszak 4 szt. plus półka | tak/ nie\* |  |
|  |  |
| 22. | Ławka  ( szatnia dla uczestników) | 2 | Ławka  Wymiary: 1400 mm x 360 mm x 450 mm  Grubość płyty 36 mm  Oklejenie krawędzi pcv 2mm  Materiał: płyta meblowa gr. 18 mm  płyta kolor: DĄB SZTOKHOLM (symbol D3821 lub równoważny) | tak/ nie\* |  |
|  |  |  | wymiary:  wysokość 1300 mm (+/- 100 mm)  szerokość: 650 mm (+ /- 50 mm)  głębokość: 550 mm (+ /- 50 mm) | ….…. mm  …….. mm  …….. mm  \*\* |  |
| 23. | **Fotel obrotowy** | 1. | obciążenie do 130 kg | tak/ nie\* |  |
|  | **kierownik** |  | Obrotowa podstawa siedziska na stalowym podwoziu | tak/ nie\* |  |
|  |  |  | podłokietniki | tak/ nie\* |  |
|  |  |  | Siedzisko tapicerowane  kolor szary | tak/ nie\*  tak/ nie\* |  |
|  |  |  | zagłówek regulowany | tak/ nie\* |  |
|  |  |  | siłownik gazowy | tak/ nie\* |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 24. | **Szafa na akta**  **( gabinet kierownika)** | 1. | wymiary:  wysokość: 2100 mm (+/- 100 mm)  szerokość: 1700 mm (+ /- 50 mm)  głębokość: 500 mm (+ /- 50 mm) | ….…. mm  …….. mm  …….. mm  \*\* |  |
| Materiał: płyta meblowa gr. 18 mm  płyta kolor: DĄB SZTOKHOLM (symbol D3821 lub równoważny) | tak/ nie\* |  |
| Oklejenie krawędzi pcv – 1mm | tak/ nie\* |  |
| system jezdny drzwi przesuwnych aluminiowy | tak/ nie\* |  |
| szczotki przeciwkurzowe zintegrowane z systemem zamykania drzwi | tak/ nie\* |  |
| 24. | Meble-zestaw + szafka  (pomieszczenie socjalne) |  | Zabudowa pracowni kuchennej o szerokości ok. 5000 mm. | tak/ nie\* |  |
| W skład zestawu szafek wchodzą :  - szafki dolne  Wymiary:  - wys. 860 mm ,  - głębokość z blatem 600mm  - długość 1800mm  - szafki górne  - wys. 720mm  - długość 1800 mm  - głębokość – 300 mm  Kominek na mikrofalę  - wysokość 1600 mm  - głębokość 600 mm  - szerokość 600 mm.  Szafka dolna – szt. 2  - długość 1200 mm  - wysokość 860 mm  - głębokość z blatem 600 mm | tak/ nie\* |  |
|  |  |  | szafki (korpusy i fronty) wykonane z płyty meblowej oklejonej obustronnie PVC o grubości 1 mm  pokrytej obustronnie okleiną sztuczną melaminą | tak/ nie\*  tak/ nie\* |  |
|  |  |  | kolor DĄB SZTOKHOLM (symbol D3821 lub równoważny) | tak/ nie\* |  |
|  |  |  | płyta o grubości minimum 18 mm, | tak/ nie\* |  |
|  |  |  | krawędzie boczne płyt oklejone PVC grubości minimum 1 mm w kolorze najbardziej zbliżonym do koloru płyty. | tak/ nie\* |  |
|  |  |  | blaty laminowane o grubości 39 mm (+/- 10 mm) | ……..mm |  |
|  |  |  | obrzeże PVC blatu: grubość minimum 2 mm w kolorze blatu | tak/ nie\* |  |
| 25. | **Mikrofala** | 1. | Wymiary:  Wysokość: 380 mm (+/- 10 mm)  Szerokość: 595 mm (+/- 10 mm)  Długość:350 mm (+/- 10 mm) | ….…. mm  …….. mm  …….. mm  \*\* |  |
| Min.8 programów | tak/ nie\* |  |
| Min.5 poziomów mocy | tak/ nie\* |  |
| Pojemność 20 litrów | tak/ nie\* |  |
| 26. | **Zlew i kran**  (pomieszczenie socjalne) | 1. | 1- komorowym plus ociekacz | tak/ nie\* |  |
| bateria stojącą jednodźwigniową chromowaną, | tak/ nie\* |  |
| Materiał: stal chromowana | tak/ nie\* |  |
| 27. | **Chłodziarka do zabudowy**  (pomieszczenie socjalne – kuchnia dla personelu) | 1. | Automatyczne odszranianie | tak/ nie\* |  |
| Pojemność min.133 litry | tak/ nie\* |  |
| Min. trzy półki | tak/ nie\* |  |
| Szuflada na warzywa | tak/ nie\* |  |
| Wymiary:  Wysokość: 820 mm (+/- 10 mm)  Szerokość: 540 mm (+/- 10 mm)  Głębokość: 540 mm (+/- 10 mm) | ….…. mm  …….. mm  …….. mm  \*\* |  |
|  |  |  | komoda | tak/ nie\* |  |
| 28. |  |  | Płyta meblowa, obrzeże pcv 1mm, zawiasy samozamykające  Blat laminowany o grubości 39 mm |  |
|  | **Meble – łazienka** dla personelu | 1. | Środek komody – półki – 2 szt.  Wymiary:  Długość 1450 mm  Wysokość 900 mm  Głębokość 440 mm  Uchwyty stalowe – rozstaw 128 mm  kolor DĄB SZTOKHOLM (symbol D3821 lub równoważny) |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 29. | **Regał**  (archiwum) | 5 | Wymiary:  Wysokość: 2000 mm (+/- 100 mm)  Szerokość: 800 mm (+/- 10 mm)  Głębokość: 370 mm (+/- 10 mm) | ….…. mm  …….. mm  …….. mm  \*\* |  |
| kolor DĄB SZTOKHOLM (symbol D3821 lub równoważny) | tak/ nie\* |  |
| płyta o grubości minimum 18 mm, | tak/ nie\* |  |
| krawędzie boczne płyt oklejone PVC grubości minimum 1 mm w kolorze najbardziej zbliżonym do koloru płyty. | tak/ nie\* |  |
| blaty laminowane o grubości 39 mm (+/- 10 mm) | ……..mm |  |
| obrzeże PVC blatu: grubość minimum 2 mm w kolorze blatu | tak/ nie\* |  |
| 30. | **Chłodziarko zamrażarka** | 1 | Automatyczne odszranianie  Kolor czarny  Sterowanie elektroniczne  Szuflada w zamrażalce – min. 2 szt.  Półki chłodnicze – min. 3 szt.  Wymiary:  Wysokość : min.1910 mm  Głębokość : 600 mm  Szerokość : 600 mm | tak/ nie\* |  |
| 31 | **Piekarnik do zabudowy** | 1 | Kolor czarny  Min. 8 funkcji pieczenia  Wymiary:  Wysokość : 595 mm  Szerokość: 595 mm  Głębokość:575 mm | tak/ nie\* |  |
| 32 | **Zmywarka**  **do zabudowy** | 1. | - pojemność – 14 kpl.  - zużycie wody max 11L  Wymiary:  Szerokość: 600 mm  Wysokość:820 mm  Głębokość:550 mm | tak/ nie\* |  |
| 33 | **zlew 2 komorowy plus ociekacz** | 1 | Zlew – stalowy 2 komory+ ociekacz  Kolor: stal dekor  Wymiary:  Długość 1165 mm  Szerokość 500 mm  Funkcje:  Podłączenie do zmywarki,  Odporny na zarysowania | tak/ nie\* |  |
| 34 | **Płyta elektryczna** | 1 | Wymiary:  Szerokość : 576 mm  Głębokość: 516 mm  Kolor: czarna  Sterowanie płyty grzewczej - dotykowe | tak/ nie\* |  |
| 35 | **Krzesło tapicerowane** | 72 | - obciążenie do 120 kg  - nóżki metalowe , w kolorze czarnym  - tapicerka welurowa w kolorze ciemno szarym  Wymiary:  Wysokość – 94cm ( +- 4 cm)  Szerokość – 54 cm ( +- 4 cm)  Głębokość – 54 cm (+ - 4 cm) | tak/ nie\* |  |

**UWAGA:**

1. Kolor i rodzaj materiałów użytych do produkcji mebli muszą być jednakowe (spójne) - nie dopuszcza się dostawy w poszczególnych pozycjach w innych kolorach i odcieniach jak wyżej opisane.

W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem konstrukcji, materiałów i kolorów.

1. Dla wyspecyfikowanego wyposażenia podane parametry są wartościami minimalnymi, wyposażenie o parametrach lepszych, wyższych od wyspecyfikowanych spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.

....................................................................................

*(pieczątka i podpis osób/y uprawnionych do*

*składania oświadczeń woli)*

*……………………………..,dnia………………………..2023r.*