**Nr sprawy: DTI/2024/435 Załącznik nr 1**

**Opis przedmiotu zamówienia - specyfikacja techniczna**

**Zadanie 1: Dostawa statywu do kamer- 2 szt.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dostawa statywu do kamer- 2 szt.** | | |
| **parametr** | **wymagania** | **oferowane parametry** |
| **Rodzaj** | * 3-sekcyjne nogi * wykonany z wytrzymałych stopów aluminium * wysokość maksymalna 171.5 cm * wysokość minimalna 42 cm * długość po złożeniu 70.7 cm * regulowane naprężenie dźwigni nóg * mocowanie 1/4 cala * maksymalny udźwig 4 kg * głowica 3-kierunkowa MH804-3W z szybkozłączką 200PL * wysokość minimalna [cm]: 42 * waga maksymalna [kg]: 2.52 * średnica pierwszej sekcji nogi [mm]: 19 * typ blokady nóg: zatrzaski |  |
| **Gwarancja** | Minimum 24 miesięcy |  |

**Zadanie 2: Dostawa mocowania zimnej stopki- 1 szt.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dostawa mocowania zimnej stopki– 1 szt.** | | |
| **parametr** | **wymagania** | **oferowane parametry** |
| **Rodzaj** | * mocowanie na zimną stopkę przytwierdzane na śrubę 1/4'' i opcjonalnie 2 śrubki M2.5 (zapobiegające przekręcaniu się akcesorium) * przeznaczona do rozszerzania zestawów filmowych * zabezpieczenie uniemożliwiające przypadkowe wysunięcie się zamontowanego sprzętu * wykonane z aluminium |  |
| **Gwarancja** | Minimum 24 miesięcy |  |