Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

**Szafy ubraniowe BHP 2 komorowe jednodrzwiowe**

Wymiary szafy

|  |  |
| --- | --- |
| Wysokość | 1800 mm |
| Szerokość | 800 mm |
| Głębokość | 500 mm |

**Szafy bhp**  dwukomorowe z podziałem odzieży (czyste /brudne) z pionową przegrodą w każdej komorze.

-Szerokość komór 40cm.

Wyposażenie :

-półka

-wieszaki boczne

-drążek na ubrania

Wykonana z blachy o grubości 0,6mm-1,0 mm malowana farbami proszkowymi w kolorze palety RAL 7035

Drzwi szaf wyposażone w otwory wentylacyjne.

Drzwi wyposażone w zamek

Całość osadzona na cokole z blachy ocynkowanej (malowanej) o grubości 1,0 mm.

Ilość szaf- 5 sztuk