Załącznik nr 1 do SWZ

**FORMULARZ OFERTY**

w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego z dostępem nieograniczonym na naprawę nawierzchni drogowej po awariach sieci wodno-kanalizacyjnych wraz z regulacją uzbrojenia

1. ZAMAWIAJĄCY:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie z siedzibą 42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20

1. WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) | NIP Wykonawcy(ów) |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

1. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:

|  |  |
| --- | --- |
| Imię i nazwisko |  |
| Adres |  |
| Nr telefonu |  |
| Nr faksu |  |
| Adres e-mail |  |

1. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:
2. cena mojej (naszej) oferty za realizację niniejszego zamówienia wynosi:

netto ................... PLN

słownie ...................................................................................*..................*

plus należny podatek VAT w wysokości 23% ................... PLN

słownie ...................................................................................*..................*

brutto ................... PLN

słownie ...................................................................................*..................*

Cena musi być zgodna z suma cen wyszczególnionych w załączniku nr 5.

1. zobowiązuję(emy) się do realizacji przedmiotu umowy w okresie 12 miesięcy licząc od daty podpisania umowy;
2. udzielam(y) ............ (min. 36) miesięcy gwarancji;
3. zapoznałem(liśmy) się z treścią SWZ dla niniejszego zamówienia i gwarantuję(emy) wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SWZ, wyjaśnień do SWZ oraz jej modyfikacji;
4. niniejsza oferta jest ważna przez 60 dni;
5. akceptuję(emy) zawarty w SWZ wzór umowy i zobowiązuję(emy) się w przypadku wyboru złożonej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
6. składam(y) niniejszą ofertę *[we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia];*
7. nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenie niniejszego zamówienia;
8. *[żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji] / [jeżeli wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania, Wykonawca winien już w treści oferty wykazać że jest to tajemnica przedsiębiorstwa]:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji | Strony w ofercie(wyrażone cyfrą) |
| od | do |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

1. *[nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia] / [następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom]*:

|  |  |
| --- | --- |
| L.p. | Nazwa części zamówienia |
|  |  |
|  |  |

1. zapoznałem(liśmy) się z Regulaminem korzystania z Platformy Zakupowej i wszelkimi instrukcjami, które znajdują się na Platformie oraz akceptujemy wszystkie postanowienia zawarte w Regulaminie Platformy zakupowej;
2. zapoznałem(liśmy) się z Regulaminem udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie;
3. wadium zostało wniesione w dniu ....................... w formie/formach ................................... Wadium wniesione w formie pieniądza należy zwrócić na rachunek[[1]](#footnote-1): ……...........………..;
4. w przypadku wybrania mojej (naszej) oferty, przed podpisaniem umowy, złożymy zabezpieczenie należytego wykonania umowy (jeśli dotyczy);
5. wypełniłem(liśmy) obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO[[2]](#footnote-2) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu[[3]](#footnote-3).

Podpis(y)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawc(ów) | Miejscowość i data |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 2 do SWZ

**OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

prowadzonym w trybie zapytania ofertowego z dostępem nieograniczonym na naprawę nawierzchni drogowej po awariach sieci wodno-kanalizacyjnych wraz z regulacją uzbrojenia

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
|  |  |  |
|  |  |  |

Oświadczam(y), że:

* + - 1. spełniam(y) warunki, dotyczące zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,
			2. spełniam(y) warunki, dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
			3. spełniam(y) warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
			4. spełniam(y) warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej,
			5. wykonam(y) zamówienie przestrzegając wszystkich wymagań prawnych, które mają zastosowanie, włączając w to przepisy dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska przyrodniczego,
			6. wyrażam(y) zgodę na weryfikację, przez przedstawicieli Zamawiającego, spełniania przez Wykonawcę wymagań prawnych np. poprzez audyt.

Podpis(y)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawc(ów) | Miejscowość i data |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 4 do SWZ

**WYKAZ WYKONANYCH ZAMÓWIEŃ**

w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego z dostępem nieograniczonym na naprawę nawierzchni drogowej po awariach sieci wodno-kanalizacyjnych wraz z regulacją uzbrojenia

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
|  |  |  |
|  |  |  |

Oświadczam(y), że wykonałem(liśmy) następujące roboty budowlane:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Zakres umowy | Data wykonania | Wartość zamówienia | Nazwa Zamawiającego, adres, nr tel. do kontaktu |
| rozpocz. | zakończ. |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Wykonawca zobowiązany jest do Wykazu dołączyć dowody, o których mowa w SWZ.

Podpis(y)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawc(ów) | Miejscowość i data |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 5 do SIWZ / Załącznik nr 1 do umowy

Zestawienie cen netto za poszczególne z zadań

|  |  |
| --- | --- |
| Rodzaj usługi | Cena jednostkowa netto |
| Jednorazowa naprawa nawierzchni w ilości do 5 m2 | Naprawa 1 m2 nawierzchni drogowej, wraz z obcięciem nieregularnych krawędzi asfaltu, masą asfaltobetonową dostarczoną z otaczarni grubości 4 cm |  |
| Naprawa 1 m2 nawierzchni drogowej, wraz z obcięciem nieregularnych krawędzi asfaltu, masą asfaltobetonową dostarczoną z otaczarni grubości 5 cm |  |
| Naprawa 1 m2 nawierzchni drogowej, wraz z obcięciem nieregularnych krawędzi asfaltu, masą asfaltobetonową dostarczoną z otaczarni grubości 6 cm |  |
| Naprawa 1 m2 nawierzchni drogowej, wraz z obcięciem nieregularnych krawędzi asfaltu, masą asfaltobetonową dostarczoną z otaczarni grubości 10 cm |  |
| Naprawa 1 m2 nawierzchni drogowej, wraz z obcięciem nieregularnych krawędzi asfaltu, masą asfaltobetonową dostarczoną z otaczarni grubości 12 cm |  |
| Naprawa 1 m2 nawierzchni drogowej, wraz z obcięciem nieregularnych krawędzi asfaltu, masą asfaltobetonową pochodzącą z recyklingu grubości 4 cm |  |
| Naprawa 1 m2 nawierzchni drogowej, wraz z obcięciem nieregularnych krawędzi asfaltu, masą asfaltobetonową pochodzącą z recyklingu grubości 5 cm |  |
| Naprawa 1 m2 nawierzchni drogowej, wraz z obcięciem nieregularnych krawędzi asfaltu, masą asfaltobetonową pochodzącą z recyklingu grubości 6 cm |  |
| Naprawa 1 m2 nawierzchni drogowej, wraz z obcięciem nieregularnych krawędzi asfaltu, masą asfaltobetonową pochodzącą z recyklingu grubości 10 cm |  |
| Naprawa 1 m2 nawierzchni drogowej, wraz z obcięciem nieregularnych krawędzi asfaltu, masą asfaltobetonową pochodzącą z recyklingu grubości 12 cm |  |
| Wykonanie 1mb bocznego połączenia z istniejącymi nawierzchniami oraz z pokrywami kanałowymi, kołpakami hydrantów i zasuw wodociągowych, wpustami ulicznymi, przy pomocy samoprzylepnej asfaltowej taśmy uszczelniającej do zastosowań w budownictwie drogowym, której podstawowym składnikiem jest asfalt modyfikowany polimerami. Taśma musi być pokryta jednostronnie specjalnym klejem, który gwarantuje doskonałą przyczepność na zimno bez konieczności podgrzewania płomieniem. Szerokość taśmy – 5cm. |  |
| Uzupełnienie 1 m2 podbudowy tłuczniowej o grubości 32 cm |  |
| Uzupełnienie 1 m2 podbudowy tłuczniowej o grubości 1 cm |  |
| Korytowanie 1 m2 podbudowy tłuczniowej o grubości 10 cm |  |
| Jednorazowa naprawa nawierzchni w ilości powyżej 5 m2 | Naprawa 1 m2 nawierzchni drogowej, wraz z obcięciem nieregularnych krawędzi asfaltu, masą asfaltobetonową dostarczoną z otaczarni grubości 4 cm |  |
| Naprawa 1 m2 nawierzchni drogowej, wraz z obcięciem nieregularnych krawędzi asfaltu, masą asfaltobetonową dostarczoną z otaczarni grubości 5 cm |  |
| Naprawa 1 m2 nawierzchni drogowej, wraz z obcięciem nieregularnych krawędzi asfaltu, masą asfaltobetonową dostarczoną z otaczarni grubości 6 cm |  |
| Naprawa 1 m2 nawierzchni drogowej, wraz z obcięciem nieregularnych krawędzi asfaltu, masą asfaltobetonową dostarczoną z otaczarni grubości 10 cm |  |
| Naprawa 1 m2 nawierzchni drogowej, wraz z obcięciem nieregularnych krawędzi asfaltu, masą asfaltobetonową dostarczoną z otaczarni grubości 12 cm |  |
| Naprawa 1 m2 nawierzchni drogowej, wraz z obcięciem nieregularnych krawędzi asfaltu, masą asfaltobetonową pochodzącą z recyklingu grubości 4 cm |  |
| Naprawa 1 m2 nawierzchni drogowej, wraz z obcięciem nieregularnych krawędzi asfaltu, masą asfaltobetonową pochodzącą z recyklingu grubości 5 cm |  |
| Naprawa 1 m2 nawierzchni drogowej, wraz z obcięciem nieregularnych krawędzi asfaltu, masą asfaltobetonową pochodzącą z recyklingu grubości 6 cm |  |
| Naprawa 1 m2 nawierzchni drogowej, wraz z obcięciem nieregularnych krawędzi asfaltu, masą asfaltobetonową pochodzącą z recyklingu grubości 10 cm |  |
| Naprawa 1 m2 nawierzchni drogowej, wraz z obcięciem nieregularnych krawędzi asfaltu, masą asfaltobetonową pochodzącą z recyklingu grubości 12 cm |  |
| Wykonanie 1mb bocznego połączenia z istniejącymi nawierzchniami oraz z pokrywami kanałowymi, kołpakami hydrantów i zasuw wodociągowych, wpustami ulicznymi, przy pomocy samoprzylepnej asfaltowej taśmy uszczelniającej do zastosowań w budownictwie drogowym, której podstawowym składnikiem jest asfalt modyfikowany polimerami. Taśma musi być pokryta jednostronnie specjalnym klejem, który gwarantuje doskonałą przyczepność na zimno bez konieczności podgrzewania płomieniem. Szerokość taśmy – 5cm. |  |
| Uzupełnienie 1 m2 podbudowy tłuczniowej o grubości 32 cm |  |
| Uzupełnienie 1 m2 podbudowy tłuczniowej o grubości 1 cm |  |
| Korytowanie 1 m2 podbudowy tłuczniowej o grubości 10 cm |  |
| Regulacja skrzynki wodociągowej na pierścieniu betonowym dostarczonym przez Zamawiającego 1 szt. | rozkucie asfaltu od 0,50m2 do 1,00m2 |  |
| demontaż skrzynki |  |
| ustawienie i regulacja starej lub nowej skrzynki dostarczonej przez Zamawiającego na pierścieniu betonowym  |  |
| Regulacja skrzynki hydrantowej na pierścieniu betonowym dostarczonym przez Zamawiające-go – 1 szt. | rozkucie asfaltu lub rozbrukowanie chodnika od 0,50m2 do 1,00m2 |  |
| demontaż skrzynki |  |
| ustawienie i regulacja starej lub nowej skrzynki dostarczonej przez Zamawiającego na pierścieniu betonowym. |  |
| Regulacja włazu kanalizacyjnego na studni rewizyjnej - 1 szt., | wymiana uszkodzonych cegieł na pierścień betonowy lub na pierścień z tworzywa – średnia cena za 1 cm wysokości przebudowywanego komina włazowego |  |
| dostawa i montaż płyty nastudziennej od Ø1000 do Ø1500 – średnia cena |  |
| rozkucie asfaltu (około 2,5 m2) – średnia cena |  |
| montaż włazu typu ciężkiego dostarczonego przez Zamawiającego – 1 szt. |  |
| Rozbrukowanie 1 m2 betonitów wraz z dowozem do miejsc wskazanych przez Zamawiającego |  |
| Rozkucie1 m2 asfaltu  |  |
| Suma |  |

1. Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który złożył wadium w pieniądzu. [↑](#footnote-ref-1)
2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). [↑](#footnote-ref-2)
3. W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do treści art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia przez jego wykreślenie). [↑](#footnote-ref-3)