**Załącznik nr 1 do SWZ ZP.272.1.37.2025**

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa złożonych mebli biurowych i gabinetowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, łącznie z wniesieniem do wskazanych pomieszczeń Zamawiającego na terenie Olsztyna.

2. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia zgodnie z niniejszym szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia oraz na warunkach zawartych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załączniki do SWZ.

3. Tabela rodzajowa wraz z wymaganiami technicznymi mebli biurowych:

**MEBLE BIUROWE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| l.p | **wymiar (cm) szer./gł./wys.** | **Nazwa i opis** | **ilość w szt.** |
| 1 | 140/75/72H | **Biurko duże** z 2 przepustami kablowymi i wykonane z płyty, z wysuwaną półką na klawiaturę. | 13 |
| 2 | 140/75/80H | **Biurko duże wysokie**, z 2 przepustami kablowymi i wykonane z płyty, z wysuwaną półką na klawiaturę | 21 |
| 3 | 120/65/72H | **Biurko małe** z 2 przepustami kablowymi i wykonane z płyty, z wysuwaną półką na klawiaturę. | 2 |
| 4 | 80/45/72H | **Dostawka do biurka** na dwóch metalowych nogach rurkowych o średnicy 6,0 cm w kolorze stalowym z możliwością dostawienia i przymocowania wąską krawędzią dostawki do blatu biurka | **11** |
| 5 | 80/45/80H | **Dostawka do biurka wysoka**, na dwóch metalowych nogach rurkowych o średnicy 6,0 cm w kolorze stalowym z możliwością dostawienia i przymocowania wąską krawędzią dostawki do blatu biurka | **8** |
| 6 | 150/80/72H | **Stół** na 4 metalowych nogach rurowych o średnicy 6,0 cm w kolorze stalowym. | **2** |
| 7 | 100/50/60H | **Stolik-ława**, na podstawie drewnianej/płytowej | **2** |
| 8 | 80/45/180H | **Szafa ubraniowa** dzielona wewnętrzną półką z uchwytem na wieszaki. Drzwi 2-skrzydłowe, w drzwiach zamontowany zamek | **4** |
| 9 | 50/45/180H | **Szafa ubraniowa wąska** dzielona wewnętrzną półką z uchwytem na wieszaki. Drzwi 1-skrzydłowe, w drzwiach zamontowany zamek. | **10** |
| 10 | 80/38/180H | **Szafa aktowa** z 4 półkami wewnętrznymi, w tym druga półka od góry zamontowana na stałe (rozstaw półek powinien umożliwiać przechowywanie segregatorów A4 w pozycji pionowej). Drzwi 2-skrzydłowe, w drzwiach zamontowany zamek | **23** |
| 11 | 60/38/180H | **Szafa aktowa** **wąska** z 4 półkami wewnętrznymi, w tym druga półka od góry zamontowana na stałe (rozstaw półek powinien umożliwiać przechowywanie segregatorów A4 w pozycji pionowej). Drzwi 2-skrzydłowe, w drzwiach zamontowany zamek. | **4** |
| 12 | 80/45/40H | **Nadstawka na szafę ubraniową, niska**. Drzwi 2-skrzydłowe, w drzwiach zamontowany zamek | **4** |
| 13 | 50/45/40H | **Nadstawka na szafę ubraniową, niska, wąska**. Drzwi 1-skrzydłowe, w drzwiach zamontowany zamek. | **9** |
| 14 | 80/38/40H | **Nadstawka na szafę aktową, niska**. Drzwi 2-skrzydłowe, w drzwiach zamontowany zamek. | **12** |
| 15 | 80/38/74H | **Nadstawka na szafę aktową, wysoka**, z półką wewnętrzną (rozstaw półki powinien umożliwiać przechowywanie segregatorów A4 w pozycji pionowej). Drzwi 2-skrzydłowe, w drzwiach zamontowany zamek. | **10** |
| 16 | 60/38/40H | **Nadstawka na szafę aktową, wąska, niska**. Drzwi 2-skrzydłowe zamykane na zamek. | **2** |
| 17 | 60/38/74H | **Nadstawka na szafę aktową, wąska, wysoka**, z półką wewnętrzną (rozstaw półki powinien umożliwiać przechowywanie segregatorów A4 w pozycji pionowej). Drzwi 2-skrzydłowe zamykane na zamek. | **3** |
| 18 | 80/45/72H | **Szafka socjalna** z 1półką wewnętrzną, drzwi 2-skrzydłowe zamykane na zamek. | **8** |
| 19 | 55/45/72H | **Szafka socjalna wąska** z 1 półką wewnętrzną, drzwi 1-skrzydłowe zamykane na zamek. | **5** |
| 20 | 80/45/112H | **Komoda** z 2 półkami wewnętrznymi (rozstaw półki powinien umożliwiać przechowywanie segregatorów A4 w pozycji pionowej), drzwi 2-skrzydłowe zamykane na zamek. | **4** |
| 21 | 120/45/112H | **Komoda szeroka** z 2 półkami wewnętrznymi (rozstaw półki powinien umożliwiać przechowywanie segregatorów A4 w pozycji pionowej), drzwi 3 skrzydłowe w drzwiach zamontowany zamek. | **3** |
| 22 | 80/45/112H | **Regał otwarty** z 2 półkami wewnętrznymi (rozstaw półek powinien umożliwiać przechowywanie segregatorów A4 w pozycji pionowej) | **1** |
| 23 | 43/45/55H | **Kontener 3-szufladowy** z zamontowanymi kółkami jezdnymi, zamykany na zamek centralny . | **25** |
| 24 | 55/45/72H | **Kontener 4-szufladowy** z zamontowanymi kółkami jezdnymi, zamykany na zamek centralny | **18** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kolor mebli biurowych – Wiśnia ( odcień: Oxford/ 0344PR/ dworkowa D344 lub inny kompatybilny po  okazaniu Zamawiającemu wzorników okleiny np. Olcha R4647) za wyjątkiem opisanym poniżej:   |  | | --- | | lp. 1– 1 szt. w kolorze klon lub inny kompatybilny po okazaniu Zamawiającemu wzorników okleiny | | lp. 23– 2 szt. w kolorze klon lub inny kompatybilny po okazaniu Zamawiającemu wzorników okleiny  Rodzaj okleiny – płyta melaminowana, krawędzie proste oklejone obrzeżem. Parametry techniczne materiału: płyta wiórowa melaminowana dwustronnie w klasie higieny E1, o o grubości: -blaty: biurek, stołów, stolików, dostawek; wieńce (górne, dolne): szaf, kontenerków, szafek, komód, regałów, nadstawek (górne) - 28 mm; -elementy konstrukcyjne i fronty – 18 mm; Plecy mebli: wykonane z płyty plecówki w kolorze białym od wewnętrznej strony mebla (od środka)  za wyjątkiem: - pleców kontenerków (lp. 23, lp. 24) , które powinny być wykonane z płyty meblowej gr. 18 mm,  Obrzeże płyt meblowych – wykonane z PCV w kolorze płyty ( grubość 1-2 mm) Fronty meblowe – nakładane; Uchwyty meblowe – kolor stalowy(satyna); Nóżki regulowane;  Prowadnice do szuflad – rolkowe.  Termin gwarancji zgodny z deklaracją wykonawcy w ofercie nie mniej niż 24 miesiące. Zapewnienie możliwości przymocowania mebla do ściany.  4. Tabela rodzajowa wraz z wymaganiami technicznymi mebli gabinetowych:  **MEBLE GABINETOWE**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | l.p | **wymiar (cm) szer./gł./wys.** | **Nazwa i opis** | **ilość w szt.** | | 1 | 140/75/72H | **Biurko** z 2 przepustami kablowymi i wykonane z płyty, z wysuwaną półką na klawiaturę | 2 | | 2 | 80/45/72H | **Dostawka do biurka** na dwóch metalowych nogach rurkowych o średnicy 6,0 cm w kolorze stalowym z możliwością dostawienia i przymocowania wąską krawędzią dostawki do blatu biurka | 1 | | 3 | 150/80/72H | **Stół konferencyjny mały** – nogi metalowe rurowe o średnicy 6,0 cm, kolor stalowy, w liczbie i o rozmieszczeniu zapewniającym optymalną stabilność dla mebli konferencyjnych | 1 | | 4 | 80/45/180H | **Szafa ubraniowa** dzielona wewnętrzną półką z uchwytem na wieszaki. Drzwi 2-skrzydłowe, w drzwiach zamontowany zamek | 1 | | 5 | 80/38/180H | **Szafa aktowa** z 4 półkami wewnętrznymi, w tym druga półka od góry zamontowana na stałe (rozstaw półek powinien umożliwiać przechowywanie segregatorów A4 w pozycji pionowej). Drzwi 2-skrzydłowe, w drzwiach zamontowany zamek. | 1 | | 6 | 80/38/190H | **Szafa aktowa wysoka** z 4 półkami wewnętrznymi, w tym druga półka od góry zamontowana na stałe (rozstaw półek powinien umożliwiać przechowywanie segregatorów A4 w pozycji pionowej). Drzwi 2-skrzydłowe, w drzwiach zamontowany zamek. | 1 | | 7 | 80/38/74H | **Nadstawka na szafę aktową, wysoka**, z półką wewnętrzną (rozstaw półki powinien umożliwiać przechowywanie segregatorów A4 w pozycji pionowej). Drzwi 2-skrzydłowe, w drzwiach zamontowany zamek. | 1 | | 8 | 80/45/190H | **Witryna** – góra przeszklona z 3 półkami wewnętrznymi (rozstaw półek powinien umożliwiać przechowywanie segregatorów A4 w pozycji pionowej); dół z 2 półkami, drzwi 2-skrzydłowe. Całość zamykana na zamek. | 1 | | 9 | 80/45/112H | **Komoda** z 2 półkami wewnętrznymi (rozstaw półek powinien umożliwiać przechowywanie segregatorów A4 w pozycji pionowej), drzwi 2-skrzydłowe, w drzwiach zamontowany zamek | 1 | | 10 | 43/45/55H | **Kontener 3-szufladowy** z zamontowanymi kółkami jezdnymi, zamykany na zamek centralny . | 3 | | |
| Kolor mebli gabinetowych– Wenge (odcień kasztan R4121 lub inny kompatybilny po okazaniu  wzorników okleiny Zamawiającemu) za wyjątkiem opisanym poniżej:  lp. 6 – 1 szt. w kolorze klon imperial lub innym kompatybilnym z kolorem uwidocznionym poniżej po  okazaniu wzorników okleiny Zamawiającemu  C:\Users\m.mikitiuk\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\PM0Z9SB0\uchwyt.jpg |

Rodzaj okleiny – płyta melaminowana, krawędzie proste oklejone obrzeżem.  
Parametry techniczne materiału: płyta wiórowa melaminowana dwustronnie w klasie higieny E1, o grubości:  
-blaty: biurek, stołów, dostawek; wieńce (górne, dolne): szaf, kontenerków, komód, witryn, nadstawek (górne) - 28 mm;  
-elementy konstrukcyjne i fronty – 18 mm;  
Plecy mebli: wykonane z płyty plecówki w kolorze białym od wewnętrznej strony mebla (od środka) za wyjątkiem:  
- pleców kontenerków (lp. 10) , które powinny być wykonane z płyty meblowej gr. 18 mm,   
Obrzeże płyt meblowych – wykonane z PCV w kolorze płyty ( grubość 1-2 mm);  
Fronty meblowe – nakładane;  
Uchwyty meblowe – kolor stalowy(satyna); Nóżki regulowane;  
Prowadnice do szuflad – rolkowe.   
Termin gwarancji zgodny z deklaracją wykonawcy w ofercie nie mniej niż 24 miesiące. Zapewnienie możliwości przymocowania mebla do ściany.