**Załącznik nr 2 do SWZ**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – PARAMETRY GRANICZNE**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **WYSZCZEGÓLNIENIE** | **JM** | **WYMAGANIA** | **Należy wpisać**  **TAK/NIE** |
| 1 | Samochód 5-cio osobowy |  | Fabrycznie nowy, rok produkcji nie wcześniej niż 2022 w przypadku zamówień składanych w roku 2022 i nie wcześniej niż 2023 w przypadku zamówień składanych w roku 2023 i podobnie dla zamówień składanych w późniejszym czasie. Kierownica po lewej stronie. |  |
| 2 | Silnik elektryczny |  | Silnik elektryczny o mocy maksymalnej min. 150kM |  |
| 3 | Zużycie energii elektrycznej | kWh/100 km | Max. 19,5 |  |
| 4 | Zasięg przy zasilaniu energią elektryczną (dane z homologacji) | km | Min.300 |  |
| 5 | Rozstaw osi | mm | Nie mniej niż2500 |  |
| 6 | Emisja CO2 | g/km | 0 |  |
| 7 | Pojemność akumulatora | kWh | Minimum 50 |  |
| 8 | Możliwość ładowania wolnego i szybkiego (prądem przemiennym lub prądem stałym) ( wyposażenie pojazdu w gniazdo oraz przewody przyłączeniowe do sieci AC ) |  | Wymagane |  |
| 9 | Felgi aluminiowe min. 16” lub większe |  | Wymagane |  |
| 10 | Klimatyzacja automatyczna z pompą ciepła jako standardem wyposażenia |  | Wymagane |  |
| 11 | Wycieraczki z czujnikiem deszczu |  | Wymagane |  |
| 12 | System nawigacji satelitarnej z ekranem dotykowym , system pozwalający na sterowanie smartfonem z poziomu samochodu. Odbiornik radiowy cyfrowy |  | Wymagane |  |
| 13 | System audio z Bluetooth |  | Wymagane |  |
| 14 | Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne |  | Wymagane |  |
| 15 | Poduszki powietrzne | szt. | Minimum czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtynowe poduszki powietrzne |  |
| 16 | Moc ładowarki pokładowej min. 11 kW |  | Wymagana |  |
| 17 | System bez kluczykowy |  | Wymagane |  |
| 18 | Przednie i tylne czujniki parkowania |  | Wymagane |  |
| 19 | Tylna kamera cofania |  | Wymagane |  |
| 20 | Aktywna kontrola stabilizacji pojazdu  Układ antypoślizgowy z elektronicznym rozdziałem siły hamowania  Układ wspomagania hamowania |  | Wymagane |  |
| 21 | Tempomat |  | Wymagane |  |
| 22 | Immobilizer |  | Wymagane |  |
| 23 | Przewód do ładownia z gniazdka sieciowego 230V |  | Wymagane |  |
| 24 | Przewód do ładowania z ładowarki naściennej 32A typu AC;DC |  | Wymagane |  |
| 25 | Centralny zamek |  | Wymagane |  |
| 26 | Fotele sterowane elektrycznie |  | Wymagane |  |
| 27 | Światła przeciwmgielne przednie , doświetlanie zakrętów |  | Wymagane |  |
| 28 | Światła w technologii LED, światła do jazdy dziennej |  | Wymagane |  |
| 29 | Regulowane elektrycznie szyby drzwi przednich i tylnych |  | Wymagane |  |
| 30 | Kierownica pokryta skórą |  | Wymagane |  |
| 31 | Dywaniki podłogowe |  | Wymagane |  |
| 32 | Branding pojazdu zgodnie z projektem Las Energii -patrz załączona specyfikacja |  | Wymagany |  |
| 33 | Lakier metalizowany |  | Wymagany |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **LP** | **WYMOGI DOT. GWARANCJI** |
| 1. | Minimalny okres gwarancji na pojazd w tym na elementy napędu elektrycznego – 3 lata lub 120 000 km w zależności od tego co nastąpi wcześniej |
| 2. | Minimalny okres gwarancji na pojemność baterii – 8 lat lub 120 000km minimalna utrata |
| 3. | Ilość autoryzowanych Stacji obsługi dla oferowanego modelu na terenie każdego województwa (minimum 1), a przypadku braku ASO na terenie województwa wykonawca pokrywa koszty transportu samochodu do najbliżej położonej stacji ASO . Pokrycie kosztów transportu dotyczy zarówno przeglądów gwarancyjnych jak i wszelkiego rodzaju napraw w okresie gwarancji . |