**Maszt antenowy aluminiowy** – 4 szt.

lub spełniający poniższe wymagania techniczne:

Długość 3m

Średnica 40 mm

Grubość scianki 2 mm

Materiał aluminium