*Załącznik nr 2*

**FORMULARZ CENOWY**

**I część zamówienia:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa asortymentu/specyfikacja techniczna** | **j.m.** | **Ilość** | **Producent/nazwa handlowa** | **Cena jednostkowa netto** | **Wartość netto** | **% VAT** | **Wartość brutto** |
| **1.**  | **Donice ogrodowe**, szkółkarskie, okrągłe, plastikowe z uchwytami.- Średnica: 54-60 cm;- Wysokość: 37-40 cm;- Gwarancja producenta.**Zdjęcie poglądowe:**https://lh3.googleusercontent.com/8E_i07ZV740utoHSzoNGmiU7AxbJQojEiR0Ni1sQfwNymSWWaKm1me9dESxHh8OxGNwR5g=s85 | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Taczka dwukołowa** (wózek paszowy).Typ: koleba japonka z metalową ramą.**Dane techniczne:**- pojemność:300 l;- szerokość misy: 90-95 cm;- długość misy:110 cm;- rama wykonana z rury fi 32 mm;- koła pompowane ze stalową felgą i mocnymi łożyskami kulkowymi;- solidna oś (20 mm);- osłonięte łożyska;- antypoślizgowe rączki z tworzywa sztucznego;- Gwarancja (w miesiącach): 24;**Zdjęcie poglądowe:**TACZKA XXL OGRODOWA DWUKOŁOWA koleba JAPONKA WÓZEK 8306391528 - Allegro.pl | Szt. | 2  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Łańcuchy do pilarki** elektrycznej i piły spalinowej:1. Szerokość rowka: 1,3 mm;

Podziałka: 3/8”;Liczba ogniw: 50; (2) 1. Szerokość rowka: 1,6 mm;

Podziałka: 325”;Liczba ogniw: 62; (2) - Gwarancja producenta. | Szt. |  4  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Dętki do zastosowań** ogrodniczych:1. 15 x 6,00-6 (traktorek); (2)
2. 18 x 8,50-8 (traktorek); (2)
3. 4,00-8 (taczki); (4)

- Gwarancja producenta. | Szt. |  8   |  |  |  |  |  |

 ............………..........................................................

(podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela)

**II część zamówienia:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa asortymentu/specyfikacja techniczna** | **j.m.** | **Ilość** | **Producent/nazwa handlowa** | **Cena jednostkowa netto** | **Wartość netto** | **% VAT** | **Wartość brutto** |
| **1.**  | **Grabie wachlarzowe** do liści metalowe z trzonkiem idealne do liści i trawy. Trzonek z selekcjonowanego drewna, głowica z wysokiej jakości stali.**Cechy produktu:**- Materiał trzonka: drewno;- Długość: 165 cm;- Szerokość: 43 cm;- Gwarancja producenta.**Zdjęcie poglądowe:**https://a.allegroimg.com/s128/01a462/0a802091473a9054d048461710ea | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Ceramiczna osłonka** doniczki, np. „**MUSKOT”.**- kolor: biały;- średnica: 24 cm.- ceramika porowata, proszkowa powłoka;- długość: 26 cm;- waga: 3.70 kg.- Gwarancja producenta.**Zdjęcie poglądowe:***MUSKOT Osłonka doniczki, biały, 19 cmMUSKOT Osłonka doniczki, biały, 24 cm* | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |

 ............………..........................................................

 (podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela)

**III część zamówienia:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa asortymentu/specyfikacja techniczna** | **j.m.** | **Ilość** | **Producent/nazwa handlowa** | **Cena jednostkowa netto** | **Wartość netto** | **% VAT** | **Wartość brutto** |
| **1.**  | **Maszyna do czyszczenia** fug w kostce brukowej typu EASYMAXX + wymienne szczotki lub równoważny.- Lekka kompaktowa obudowa;- W zestawie zamiatarki otrzymamy dwie szczotki, jedna nylonowa i druga stalowa;- Urządzenie nadaje się do czyszczenia kostki brukowej idealnie czyszcząc mech;**DANE TECHNICZNE:**- Moc znamionowa: 150 W;- Prędkość obrotowa: 1200 obr./min.;- Maks. średnica szczotki: 100 mm;- Waga netto: 1.6 kg;- Szczotka nylonowa i stalowa w zestawie;- Gwarancja (w miesiącach): 24;**Zdjęcie poglądowe:**https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcQLP6PdGltmNKL8p-QlRggb3gNHKZgFjgnkMMoJ7MQglXduBNe8AHz48if69qw&usqp=CAc | kpl. | 1 |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Szczotka do czyszczenia** szczelin w kostce brukowej.- Oprócz syntetycznego włosia posiada metalowy, ostro zakończony element umożliwiające wydobywanie bardziej zbitych zabrudzeń, np. mchu ze szczelin miedzy kostką;- Specjalnie zaprojektowana tak, by ułatwić dostęp do ciężko usytułowanych przestrzeni;- Sztywne włosie, ustawione pod odpowiednim kątem, wyprodukowano z tworzywa sztucznego, dzięki czemu jest sztywne i trwałe;- Gwarancja producenta.**Zdjęcie poglądowe:**https://lh3.googleusercontent.com/ebbbn63Q-6oIi3j16xFDY6X2me6FmvVc4w_NacJShSZ8JAyMoXg7ZcPKLyDczyYZ1Dx8LRQ=s85 | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Odśnieżarka spalinowa.**- Na przodzie odśnieżarki znajduje się wirnik, który osłania stalowa łyżka chroniąca go przed kamieniami i zalegającym śniegiem. - Razem zapewniają szerokość roboczą rzędu 600 mm;- **Regulowana rura wyrzutowa:** - Rura znajduje się nad łyżką, na obrotowym o 175° wieńcu, za pomocą dwóch oddzielnych pokręteł można sterować kierunkiem odprowadzania śniegu (regulacja w pionie i poziomie);- **Samojezdna:**- Czterosuwowy silnik 196 cm³ z napędem pasowym i rozrusznikiem linkowym napędza nie tylko wirnik, ale także koła;**- Bieżnikowane pompowane koła gumowe:**- Sterowanie i manewrowanie odśnieżarką na różnych podłożach dzięki dwóm bieżnikowanym, pompowanym kołom gumowym (10") z tyłu; - Znajdująca się z przodu łyżka jest na dwóch nóżkach ślizgowych, które można wymienić na płozy;**Specyfikacja:**- Waga: 55 kg;- Typ silnika: 4-suwowy;- Szerokość robocza: 600 mm;- Pojemność skokowa: 196 cm³;- Pojemność zbiornika paliwa: 2,6 l.;- Moc: 3,8 kW;- Maks. długość wyrzutu: 10 m;- Typ mechanizmu: Jednostopniowy;- Gwarancja (w miesiącach): 24;**Zdjęcie poglądowe:**https://www.jula.pl/globalassets/catalog/productimages/006294.jpg?width=458&height=458&scale=both&bgcolor=white | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Dmuchawa akumulatorowa** do liści 20V / 2Ah.**Dane techniczne:**- zasilanie: akumulatorowe;- napięcie zasilania baterii: 20 V;- pojemność akumulatora: 2 Ah;- rodzaj akumulatora: litowo – jonowy;- obroty maksymalne: 1400 / min.;- maks. przepływ powietrza: 250 km/h;- długość narzędzia: 88 cm;- waga z akumulatorem - 1,57 kg;**Wyposażenie:**- dmuchawa;- instrukcja obsługi PL;- rura do wydmuchiwania;- bateria litowo-jonowa 20V / 2000mAh;- ładowarka akumulatorowa;- Gwarancja (w miesiącach): 24;**Zdjęcie poglądowe:** https://bravis.pl/wp-content/uploads/2020/04/1-100x100.png | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |

 ............………..........................................................

(podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela)

**IV część zamówienia:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa asortymentu/specyfikacja techniczna** | **j.m.** | **Ilość** | **Producent/nazwa handlowa** | **Cena jednostkowa netto** | **Wartość netto** | **% VAT** | **Wartość brutto** |
| **1.**  | **Wózek transportowy schodowy**, składany np. **„NEO**” lub równoważny.- Sześciokołowy wózek, który może być użytkowany do transportowania przedmiotów na płaskich powierzchniach z udźwigiem do 150 kg oraz na schodach z udźwig do 120 kg.- Potrójne koła sprawdzą się na różnych nawierzchniach.- Uchwyty pokryte tworzywem sztucznym z ochroną na palce;- Metalowa osłona chroni koła oraz poprawia stabilizacje przewożonego ładunku.- Dopasowanie do potrzeb użytkownika poprzez teleskopowy uchwyt regulowany na 2 wysokości.- Gwarancja (w miesiącach): 24;**Wymiary wózka:**- Szerokość: 46 cm;- Wysokość: 71,5 cm;- Wymiary podstawy: 310 x 290 mm;**Zdjęcie poglądowe:**NEO 84-402 Wózek transportowy schodowy składany | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Nawóz „AGRECOL**” (granulat), jesienny do iglaków, opakowanie 5 kg. | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Duża taczka ogrodowa dwukołowa**, wózek ogrodowy na kołach pompowanych, załadunek do 300 kg.Typ: koleba japonka z metalową ramą.**Dane techniczne:**- pojemność: 300 l;- szerokość misy: 90-95 cm;- długość misy: 110 cm;- rama wykonana z rury fi 32 mm;- koła pompowane ze stalową felgą i mocnymi łożyskami kulkowymi;- solidna oś (20 mm);- osłonięte łożyska;- antypoślizgowe rączki z tworzywa sztucznego;- Gwarancja (w miesiącach): 24;**Zdjęcie poglądowe:**TACZKA XXL OGRODOWA DWUKOŁOWA koleba JAPONKA WÓZEK 8306391528 - Allegro.pl | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Pojemnik na piasek i sól 120 l.**- Kolor: Szary;- Wykonane z polietylenu o wysokiej jakości;- Trwałe i wytrzymałe na uderzenia mechaniczne, zgniecenia czy pęknięcia- Odporne na promieniowanie UV;- Odporne na kwasy, zasady, sole i większość związków chemicznych;- 5 lat gwarancji;- Otwór na kłódkę/skobel;**Wymiary:**- Ładowność [kg]: 170;- Wysokość [cm]: 59;- Szerokość [cm]: 56;- Długość [cm]: 75;- Waga [kg]: 9,3;**Zdjęcie poglądowe:**https://lh3.googleusercontent.com/WqW2KkB_7CsMzM94WDtJl-_5e_b4rPRMIiPU1Jb6nISMeL7XMshGuxlrN1XZT2MorHq8eA=s85 | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| **5.** | **Grabie wachlarzowe z trzonkiem** regulowane- Combisystem-35-52 cm, typu Gardena+ trzonek Combisystem 150 mm, typu Gardena do grabienia liści, skoszonej trawy i innych odpadów ogrodowych. Lub równoważny.- Elastyczne, ocynkowane zęby ze stali. - Okres gwarancji: 25 lat.**Zdjęcie poglądowe:**https://lh3.googleusercontent.com/B19E2mpj-sNMSyVvSp9UFH5LIsdZpLhkF4t_GRxB9Tce_zgNYhzfmaFBWHFZ9KAg459qZkE=s85 | Kpl. | 1 |  |  |  |  |  |
| **6.** | **Grabie plastikowe** z trzonkiem typu SOLID L23, 135022 FISKARS lub równoważny.**Dane techniczne:** - Średnica głowicy: 37 mm. - Długość: 1670 mm. - Rodzaj materiału wykonania: drewno, plastik.**Zdjęcie poglądowe:**Grabie plastikowe Solid L23 135022 Fiskars  | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| **7.** | **Grabie metalow**e z trzonkiem.**Parametry:**- Długość: 1500- 1600 mm;- Szerokość: 400-450 mm; | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| **8.** | **Łopata na zimę** z trzonkiem do odgarniania śniegu, wykonana z PCV zakończona metalową krawędzią.- szerokość łyżki: ok. 55 cm;- długość całkowita ok. 150 cm. | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |

 ............………..........................................................

(podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela)