**Opis przedmiotu zamówienia**

Szafa ubraniowa pracownicza:

Wymiary:

- wysokość: 180-185cm

- szerokość: 80-85cm

- głębokość: 48-52cm

Szafa wykonana z blachy stalowej o grubości min. 0,6 mm, malowana proszkowo w kolorze RAL 7035 lub innym odcieniu szarości. Konstrukcja zgrzewana lub spawana, niewymagająca montażu.

Szafa dwukomorowa z półką w górnej części (umiejscowienie półki: 25-40cm od górnej ścianki szafy), każda komora dzielona przegrodą na dwie części (na odzież roboczą i prywatną). Przegroda w komorze do wysokości półki. Pod półką drążek na wieszak z ubraniami.

Drzwi do każdej komory zamykane na klucz. Drzwi z perforacją / otworami wentylacyjnymi w części dolnej i górnej.

Podstawa szafy na wieńcu lub płaska. Mile widziane (ale nie jest to warunek konieczny) regulatory/nóżki do poziomowania, ale razem z nimi wysokość szafy nie może przekroczyć 185cm).

Gwarancja min. 24 m-ce.