Łomża, dn. 04.11.2024 r.

**MIASTO ŁOMŻA**

**URZĄD MIEJSKI**

18-400 Łomża

Pl. Stary Rynek 14

WIR.271.2.3.6.2024

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

### Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy: WIR.271.2.3.2024 pn.: „Budowa bulwarów nad Narwią w Łomży - na odcinku most przy ul. Zjazd - istniejące bulwary”

Zamawiający, działając na podstawie art. 137 ust. 1, ust. 2 i ust. 6 Ustawy z dnia  
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320), zwanej dalej uPzp zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w następującym zakresie:

1. W Rozdziale IV Opis przedmiotu zamówienia ust. I Przedmiot zamówienia pkt 5 Zakres prac
2. w Zakresie inwestycji BRANŻA HYDROTECHNICZNA i DROGOWA na str. 6 dodaje się następujący zapis w kolejnych odnośnikach jak niżej:

- nasadzenie min. 51 szt. drzew następujących rodzimych, nieinwazyjnych oraz odpornych na zmiany klimatyczne gatunków: klon pospolity – 20 szt.; brzoza brodawkowata – 15 szt.; jarząb pospolity – 10 szt.; wierzba krucha – 6 szt. przy spełnieniu następujących wymagań: wielkość dołu sadzeniowego 0,8 m; obwód pnia 8-12 cm; drzewo w formie naturalnej trzykrotnie szkółkowane,

- zabiegi pielęgnacyjne w okresie 2 lat po posadzeniu,

- pielęgnacja nasadzeń drzew i krzewów przez okres 24 miesięcy po nasadzeniu obejmuje:

• odchwaszczanie – minimum 6 razy w ciągu roku, spulchnianie gleby (parter ogrodowy częściej),

• podlewanie,

• cięcia sanitarne i pielęgnacyjne,

• uzupełnianie warstwy ściółki kory ogrodniczej,

• zasilanie nawozami naturalnymi z racji bliskiego sąsiedztwa środowiska wodnego, w razie nie skutkowania zasilania naturalnego dopuszczalne jest stosowanie nawozów mineralnymi, odpowiednimi dla poszczególnych grup roślin,

• ochronę przed szkodnikami i chorobami roślin; zaleca się stosowanie naturalnych środków zwalczających ww. czynniki; środki chemiczne należy stosować po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru tylko i wyłącznie w przypadku masowego wystąpienia szkodników i objawów chorobowych,

• uzupełnianie brakujących i uszkodzonych palików, poprzeczek (wiązadeł) i ogrodzeń,

• wymianę mocno uszkodzonych albo uschniętych drzew i krzewów,

• wykonanie i pielęgnację sezonowych nasadzeń parteru ogrodowego tj. koszenie trawy w razie potrzeby,

• podlewanie prowadzone według ogólnie przyjętych zasad - nie można czekać na zewnętrzne objawy braku wody, jak więdnięcie, przysychanie młodych liści itp.,

- zamontowanie 4 szt. hoteli dla owadów, 4 szt. ławek z roślinnością rodzimą (nie można zastosować gatunków inwazyjnych), 2 szt. tablic edukacyjno-informacyjnych (wykonane w odpowiedniej kolorystyce, tablice tyflograficzne tj. dotykowe), w tym jedna tablica typowa dotycząca bioróżnorodności, druga typowa dotycząca recyklingu. Przykładowa grafika w/w urządzeń wraz z opisem ich cech jest zawarta w załączniku nr 1 do niniejszych zmian treści SWZ w pliku z nazwą: „Przykładowe grafiki urządzeń i opisy”,

- zamontowanie koszy do segregacji z materiałów naturalnych eko 2 szt., ławki solarne umożliwiające ładowanie urządzeń elektronicznych – 2 szt. oraz 2 ławki dostosowane do osób niepełnosprawnych\*. Przykładowa grafika w/w urządzeń wraz z opisem ich cech jest zawarta w załączniku nr 1 do niniejszych zmian treści SWZ w pliku z nazwą: „Przykładowe grafiki urządzeń i opisy”.

- zamontowanie jednej tablicy informacyjnej (1 szt.) z mapą wyznaczonych tras rowerowych (z oznaczeniem ważnych miejsc historycznych i kulturowych Łomży). Przykładowa grafika w/w urządzenia wraz z opisem jego cech jest zawarta na str. 8 załącznika nr 1 do niniejszych zmian treści SWZ w pliku z nazwą: „Przykładowe grafiki urządzeń i opisy”.

- w/w urządzenia winny być zamontowane na terenie inwestycji w bezpiecznym sąsiedztwie ciągów komunikacyjnych. Dokładna lokalizacja montażu tych urządzeń oraz miejsca nasadzenia 51 szt. drzew zostanie wskazana wykonawcy w trakcie realizacji inwestycji.

- tablica informacyjna – 1 szt. wykonana zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 3 do niniejszych zmian w pliku o nazwie „FE Tablice 240x120 - budowa bulwarów nad Narwią.pdf”. Wykonawca powinien umieścić ją niezwłocznie po rozpoczęciu realizacji inwestycji; wzór tablic informacyjnych i naklejek jest obowiązkowy; wszystkie zamontowane urządzenia powinny posiadać trwałe naklejki z logo instytucji dofinansowujących oraz programów, zamieszczone w miejscach w miarę osłoniętych ale widocznych, zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 2 do niniejszych zmian w pliku z nazwą: „FE naklejki wspolfinansowany.pdf”.; Rozmiar i materiał naklejki powinien być dostosowany do powierzchni lub sprzętu, na którym zostanie umieszczona, tak by wszystkie znaki były odpowiednio czytelne, wyraźne i widoczne. Jeśli wielkość powierzchni to umożliwia, najmniejszy rozmiar naklejki to ok.14x8 cm. Zmniejszanie lub zwiększanie wymiarów naklejki jest dopuszczalne m.in. ze względu na rodzaj i charakter przedmiotu, sprzętu itp., przy zachowaniu wszystkich elementów i proporcji wzoru.

1. w Zakresie inwestycji MONITORING na str. 11 dodaje się kolejny podpunkt nr 10 o następującej treści:

„10. Systemu monitoringu wizyjnego musi posiadać:

- analizę obrazu (AI), który może wykrywać niebezpieczne sytuacje np. gromadzenie się tłumów, próby wandalizmu, wypadki,

- przesył obrazu w czasie rzeczywistym przez sieć lokalną,

- kamery kompatybilne z systemami sztucznej inteligencji (AI) do analizy obrazu,

- kamery posiadające wysoką rozdzielczość, zapewniające szczegółowy obraz,

- kamery zapewniające rejestrację obrazu w nocy lub przy słabym oświetleniu,

- system liczenia ludzi na podstawie analizy obrazu (AI).”

1. W Rozdziale IV Opis przedmiotu zamówienia ust. I Przedmiot zamówienia dodaje się kolejny punkt nr 27 o następującej treści:

„27. Przy wykonywaniu robót na terenie objętym ochroną archeologiczną nadzór nad pracami będzie prowadził uprawniony archeolog, którego zapewni Wykonawca. Nadzór archeologiczny wchodzi w zakres zamówienia.”

W załączeniu do niniejszych zmian treści SWZ Zamawiający zamieszcza skany pozwoleń WKZ stanowiące załącznik nr 4 w pliku nazwanym: „Pozwolenie WKZ.pdf”.

1. Dotyczącym terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą:
2. w Rozdz. XVII ust. 1 zmianie ulega termin związania ofertą z dnia 12.02.2025 r. na dzień 09.04.2025 r.
3. w Rozdz. XVIII ust. 1 pkt 1) SWZ zmianie ulega termin składania ofert: z dnia 15.11.2024 r. godz. 10:00 na dzień 10.01.2025 r. godz. 10:00,
4. w Rozdz. XVIII ust. 2 pkt 1) SWZ zmianie ulega termin otwarcia ofert: z dnia 15.11.2024 r. godz. 10:30 na dzień 10.01.2025 r. godz. 10:30.

Powyższe zmiany stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców. Tym samym, Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić je, składając oferty w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

W związku ze zmianą treści Specyfikacji Warunków Zamówienia na podstawie art. 137 ust. 4 w związku z art. 90 ust. 1 ustawy Pzp zmianie ulega treść ogłoszenia   
o zamówieniu w następującym zakresie:

Sekcja 5. Część zamówienia

5.1. Część zamówienia: LOT-0001

1. pkt. 5.1.12 Warunki udzielenia zamówienia
   1. w zakresie informacji na temat terminu składania ofert

Termin składania ofert:

z: „15/11/2024 10:00”

na: „10/01/2025 10:00”

* 1. w zakresie informacji na temat publicznego otwarcia

Data otwarcia:

z: „15/11/2024 10:15”

na: „10/01/2025 10:15”

* 1. W zakresie warunków zamówienia w części warunki dotyczące realizacji zamówienia:

z: „4. Wykonawca będzie związany ofertą przez 90 dni tj. do dnia 12.02.2025 r.”

na: „4. Wykonawca będzie związany ofertą przez 90 dni tj. do dnia 09.04.2025 r.”

z up. PREZYDENTA MIASTA

*Piotr Serdyński*

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 „Przykładowe grafiki urządzeń i opisy.pdf”,
2. Załącznik nr 2 „FE naklejki wspolfinansowany.pdf”,
3. Załącznik nr 3 „FE Tablice 240x120 - budowa bulwarów nad Narwią.pdf”,
4. Załącznik nr 4 „Pozwolenie WKZ.pdf”.