**ROZDZIAŁ III**

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Dotyczy zadania pn.:**

**„Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie 2022/2023”**

1. **Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia:**

1.1. Usługi polegać będą na:

• odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości nawierzchni dróg powiatowych w sezonie 2022/2023

• utrzymaniu w gotowości sprzętu i maszyn przewidzianych do zimowego utrzymania: w okresie 7 miesięcy od dnia podpisania umowy (rozpoczęcie akcji na wezwanie zamawiającego). Praca odbywać się będzie w zależności od warunków atmosferycznych w dni robocze, soboty, niedziele i święta od godz.: 400 do odwołania.

• Zamawiający może przerwać czas pracy sprzętu, środka transportu w zależności od panujących warunków atmosferycznych.

• W razie zaistnienia całodobowej pracy ciągłej, wykonawca zabezpiecza odpowiednią obsadę kierowców, operatorów gwarantującą całodobową pracę sprzętu.

• Do części nr: 1,2,3 posypywarki o pojemności nie mniejszej niż 4 m3 i nie starsze niż 10 lat

• Do części nr : 1,2,3 samochody (nośniki) nie mogą być starsze niż 25 lat oraz muszą posiadać napęd co najmniej dwie osie napędowe

W przypadku zaoferowania innego samochodu o wymaganej nośności Wykonawca własnym staraniem i kosztem dostosuje zawieszenie do pługa.

1.2 Dostawy

Sól drogowa musi spełniać wymagania normy PN-86/C-84081/02 i norm pokrewnych. Każda partia dostarczonej soli winna posiadać certyfikat zgodności.

Dostarczony piasek powinien spełniać wymagania: - frakcja 0-2mm, norma PN -EN 13043;2004 r. Materiał musi odpowiadać parametrom określonym w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. Nr 230 z 2005 r. poz. 1960). Piasek nie powinien zawierać zanieczyszczeń iglastych, ilastych i związków organicznych. Wykonawca z ofertą winien przedłożyć świadectwo jakości i przy każdej dostawie deklarację zgodności oraz kartę charakterystyki materiałów.

**Tabela określające podział zamówienia na części:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis części zamówienia :** | **Jedn.** | **Ilość** |
| Część  1. | Zwalczanie śliskości oraz odśnieżanie podstawioną przez usługodawcę pługo-piaskarką na samochodzie z napędem co najmniej na dwie osie o ładowności 8-16 t (komplet usługodawcy)  (trasy nr 7,8,9,10 zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ) | Godz. | 458 |
| Część  2. | Zwalczanie śliskości oraz odśnieżanie podstawioną przez usługodawcę pługo-piaskarką na samochodzie z napędem co najmniej na dwie osie o ładowności 8-16 t (komplet usługodawcy)  (trasy nr 1,2,11 zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ) | Godz. | 457 |
| Część  3. | Zwalczanie śliskości oraz odśnieżanie podstawioną przez usługodawcę pługo-piaskarką na samochodzie z napędem co najmniej na dwie osie o ładowności 8-16 t (komplet usługodawcy)  (trasy nr 3,4,5,6 zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ) | Godz. | 457 |
| Część  4. | Dostawa piasku do zimowego utrzymania dróg | T | 900 |
| Część  5. | Dostawa soli drogowej | T | 340 |