**Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**„Dostawa 1 sztuki fabrycznie nowych nożyc gilotynowych”**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| LP | Rodzaj parametru | **Nożyce gilotynowe** |
| 1 | Maksymalna szerokość cięcia | Minimum: 2500[mm]. |
| 2 | Zakres grubości materiału ciętego | minimum: 0-3,2[mm], |
| 3 | Wymiary gabarytowe urządzenia | Maksymalne wymiary urządzenia: - długość: 3500[mm], - szerokość: 2500 [mm], - wysokość: 1600[mm]. |
| 4 | Sterowanie urządzeniem | - wyposażone w włącznik nożny, - możliwa regulacja szczeliny między nożami, - cyfrowy odczyt pozycji tylnego zderzaka. |
| 5 | Zakres regulacji tylnego zderzaka | Minimum: 0-650[mm] |
| 6 | Moc silnika elektrycznego | Minimum: 7,5[kW]. |
| 7 | Wymagane dokumenty | - instrukcja w języku polskim, - deklaracja zgodności CE. |