Nakło n. Not., dnia 14.08.2024 r.

OWO.272.8.2024

**INFORMACJA**

Dotyczy postępowania pn.: *Przebudowa wraz z rozbudową o windę i rewitalizacją budynku głównego Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią*

Zamawiający informuje, że wykonawca zwrócił się do niego z pytaniem dot. treści SWZ. Pytanie wpłynęło już po terminie wynikającym z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), jednakże zamawiający postanowił odnieść się do niego:

**Pytanie:**

W nawiązaniu do otrzymanych informacji w dniu dzisiejszym od dostawców wykładzin i paneli winylowych z których wynika, że nie ma dostępnych na rynku paneli winylowych o parametrach podanych w specyfikacji Zamawiającego, prosimy o uzupełnienie dokumentacji o przywołanie referencyjnego producenta paneli, który spełnia wszystkie podane parametry. W naszej ocenie przywołane parametry dotyczą wykładzin rulonowych a nie paneli winylowych, stąd też na rynku nie ma lub jest bardzo ograniczony wybór paneli o takich wymaganiach. Proponujmy zatem panele   
o grubości 2,5 mm i grubości warstwy użytkowej min. 0,7 mm, co znacząco zwiększy ilość dostępnych producentów paneli winylowych a także i podniesie atrakcyjność cenową paneli. Dodatkowo prosimy o przyszłe przewidywane wymagania Zamawiającego odnośnie sposobu układania paneli, gdyż układanie np. w jodełkę znacznie podniesie koszt wykonania takiej podłogi.

**Odpowiedź:**

**W załączeniu karta techniczna przykładowych paneli winylowych o grubości warstwy użytkowej   
0,8 mm i grubości 3 mm.  Im grubsza warstwa tym lepiej, zwłaszcza w obiektach użyteczności publicznej.  Minimalna klasa użytkowa dla paneli w obiektach użyteczności publicznej/ obiektach komercyjnych dla pomieszczeń o wysokim natężeniu ruch i o dużej intensywności użytkowania to klasa 33. *Załączając kartę techniczną przykładowego produktu Zamawiający oczywiście nie ogranicza możliwości zastosowania paneli innych producentów*. Układanie paneli proste.**

Powyższa treść staje się integralną częścią specyfikacji i zostaje zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

WICESTAROSTA NAKIELSKI

Michał Dubkowski

Załącznik: Karta techniczna przykładowych paneli winylowych