Last saved by: Kopeć

Załącznik nr 1.2  		FAZ.2800.66.2022-TP	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
		
Zadanie 2 Części zużywalne i jednorazowe kompatybilne z  kolumną laparoskopową firmy Karl Storz

Lp.

Opis przedmiotu zamówienia

Parametry wymagane
i oceniane

Parametry oferowane

Maksymalny termin dostawy

1 | Dren płuczący, jednorazowy, do laparoskopii, kompatybilny  z pompą firmy Karl Storz | TAK | | ~~5 dni~~  do 42 dni
2 | Dren płuczący, jednorazowy, do histeroskopii, kompatybilny z pompą firmy Karl Storz | TAK | | ~~5 dni~~  do 42 dni
3 | Klipsy tytanowe, rozm. średnio - duży, 16 magazynków po 10 klipsów w magazynku | TAK | | ~~5 dni~~  do 42 dni
4 | Środek przeciwko parowaniu optyk sterylny | TAK | | ~~5 dni~~  do 42 dni
5 | Uszczelka typu pokrywka (50/4), do trokara, | TAK | | ~~5 dni~~  do 42 dni
6 | Uszczelka typu pokrywka (60/10), do trokara | TAK | | ~~5 dni~~  do 42 dni
7 | Środek do czyszczenia soczewek               I powierzchni optycznych endoskopów Storz, tubka min. 5 g | TAK | | ~~5 dni~~  do 42 dni
8 | Uszczelka kanału instrumentowego do histeroksopu, śr. otworu – 0,8 mm | TAK | | ~~5 dni~~  do 42 dni

9

Woreczek ekstrakcyjny o objętości 200 ml, sterylny, wprowadzany poprzez kaniulę trokara o śr. 10 -11 mm, samootwierający się, umieszczony w tulei z wypychaczem, wyposażony w drut zaciskający wlot woreczka sterylny

Objętość ≥ 200 ml - 10pkt.
Objętość < 200 ml - 0 pkt.

~~5 dni~~  do 42 dni

10

Woreczek ekstrakcyjny o objętości 800 ml, sterylny, wprowadzany poprzez kaniulę trokara o śr. 10 -11 mm, samootwierający się, umieszczony w tulei z wypychaczem, wyposażony w drut zaciskający wlot woreczka sterylny

Objętość ≥ 800 ml - 10 pkt.
Objętość < 700 ml - 0 pkt.

~~5 dni~~  do 42 dni

11 | Wkłady do nożyczek sterylne jednorazowe | TAK | | ~~5 dni~~  do 42 dni
12 | Elektroda haczykowa, monopolarna, śr. 5 mm, dł. rob. 36 cm | TAK | | ~~5 dni~~  do 42 dni
13 | Rurka ssąco-płucząca, z bocznymi otworami, z zaworem dwudrożnym, śr. 5 mm, dł. 36 cm | TAK | | ~~5 dni~~  do 42 dni
14 | Światłowód,  śr. 4,8 mm, dł. 250 cm  typu NCS | Sprzęt przystosowany do sterylizacji nasyconą para wodną pod ciśnieniem TAK- 10 pkt. NIE- 0 pkt. - opisać sposób sterylizacji | | ~~5 dni~~  do 42 dni
15 | Światłowód, śr. 3,5 mm, dł. 230 cm | Sprzęt przystosowany do sterylizacji nasyconą para wodną pod ciśnieniem TAK- 10 pkt. NIE- 0 pkt. - opisać sposób sterylizacji | | ~~14 dni~~  do 60 dni

16

Manipulator maciczny - kompletny zestaw.
Manipulator maciczny wykorzystywany do napinania struktur więzadłowych, identyfikacji sklepień pochwy oraz uszczelnienia pochwy podczas całkowitej histerektomii laparoskopowej TLH, oraz podczas innych ginekologicznych operacji laparoskopowych w trakcie, których konieczne jest ustawianie macicy w różnych położeniach, zestaw składający się z:
- uchwytu umożliwiającego płynne odginanie końcówki manipulacyjnej w zakresie 0 - 90 stopni oraz zablokowanie jej w pozycji 0, 30, 45, 60 stopni - szt. 2
- łopatki anatomicznej do napinania sklepień pochwy, z uchwytem prostopadłym do obracania, rozmiary łopatek:
krótka – szt.2
długa – szt. 2
- wymiennych końcówek manipulacyjnych, domacicznych, rodzaje: stożkowa z gwintem średnia - szt. 2, atraumatyczna - szt. 2
- nasadki uszczelniającej pochwę, z trzema silikonowymi uszczelkami, przesuwanej wzdłuż tubusu łopatki anatomicznej manipulatora, zapobiegającej ucieczce gazu po przecięciu sklepienia pochwy - szt. 2

Sprzęt przystosowany do sterylizacji nasyconą para wodną pod ciśnieniem 
 TAK- 10 pkt.
NIE- 0 pkt. - opisać sposób sterylizacji

~~14 dni~~  do 60 dni

17 | Kleszcze chwytające typu RoBi KELLY, bipolarne, śr. 5 mm, dł. rob. 36 cm, | Sprzęt przystosowany do sterylizacji nasyconą para wodną pod ciśnieniem TAK- 10 pkt. NIE- 0 pkt. - opisać sposób sterylizacji | | ~~14 dni~~  do 60 dni

…………………………………………………………                 Podpis wykonawcy (kwalifikowany podpis elektroniczny                                                                                 lub   podpis osobisty lub podpis zaufany)