**PZP1/2024 Świdnica, 8.02.2024 r.**

**Zmiana treści opisu przedmiotu zamówienia:**

**Było:**

**1.6. Dodatkowe wymagania techniczne dotyczące wyposażenia rolby:**

a) Zbiornik na wodę ciepłą o pojemności minimum 800 litrów, zbiornik na wodę do mycia tafli minimum 400 litrów, zbiorniki wykonane z materiałów odpornych na korozję

**Otrzymuje brzmienie:**

**1.6. Dodatkowe wymagania techniczne dotyczące wyposażenia rolby:**

a) Zbiornik na wodę ciepłą o pojemności minimum 800 litrów, zbiornik na wodę do mycia tafli minimum 400 litrów, zbiorniki wykonane z materiałów odpornych na korozję lub 1 zbiornik 1000 l wykonany z materiałów odpornych na korozję, spełniający te same funkcje które spełnia wersja maszyny z dwoma zbiornikami.