**Specyfikacja kabla UTP oraz dodatkowe warunki dostawy**

- Kabel LAN kategorii 6 UTP (nieekranowany).

- Długość: 305m.

- Żyła kabla – wykonana z drutu miedziowanego (CCA).

- AWG 23 (4x2x0.57mm).

- Budowa żyły: pojedynczy drut.

- Kolor: szary.

- Nadruk licznika długości co każdy metr kabla.

- Izolacja zewnętrzna PVC.

- Izolacja HDPE żyły.

- Opakowanie: karton ( 3 szt.)

- Kabel fabrycznie nowy w oryginalnym opakowaniu producenta, dopuszczony na rynek UE.

- Adres dostawy: Komenda Wojewódzka Policji w Opolu, ul. Korfantego 2, 45-077 Opole,

- W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie koszty związane z dostawą na przedstawionych warunkach w tym koszt dostawy pod w/w adres,

- Termin płatności: do 30 dni kalendarzowych liczonych od dnia odbioru prawidłowo wystawionej faktury VAT,