OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

na dostawę 2 traktorów-kosiarek wraz z akcesoriami

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 traktorów-kosiarek, 2 kompatybilnych pługów do odśnieżania, które można zamontować do w/w traktorów oraz 8 sztuk łańcuchów śniegowych z kolcami na koła w/w pojazdów.
2. Traktor-kosiarka musi posiadać następujące parametry:
3. Szerokość koszenia ok. 97 cm,
4. Zakres wysokości koszenia ok. 38 - 102 mm,
5. 2 kółka podporowe, brak rolki podporowej,
6. Maksymalna prędkość jazdy do przodu ok. 6,7 km/h, do tyłu ok. 3,5 km/h,
7. Układ napędowy sterowany za pomocą pedała,
8. Pojemność cylindra ok. 764 cm3
9. Moc znamionowa min. 14,5 kW,
10. Wielkość obrotów min. 2 600 obr./min.,
11. 2 cylindry,
12. Napęd spalinowy, filtr oleju.
13. Zamawiający wymaga aby oba traktorki były dokładnie tej samej marki, w tym samym modelu i tej samej wersji.
14. Zamawiający wymaga gwarancji na co najmniej 24 miesiące na traktory-kosiarki oraz na wszystkie akcesoria. Wykonawca zapewni, że uprawnienia wynikające z gwarancji i rękojmi oraz uprawnienia reklamacyjne będą mogły zostać zrealizowane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, według przepisów prawa polskiego.
15. Zamawiający wymaga dostawy w terminie 14 dni kalendarzowych od podpisania umowy. Realizacja dostawy nastąpi do siedziby Zamawiającego do miejsca wskazanego przez pracownika Zamawiającego, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30 – 13.00. Dokładny termin dostawy zostanie ustalony z pracownikiem Zamawiającego wskazanym w umowie.
16. Załadunek, transport, wyładunek staraniem, na koszt i ryzyko Wykonawcy.
17. Cena ofertowa musi zawierać możliwość dokonania co najmniej dwóch przeglądów gwarancyjnych wraz z kosztami transportu do serwisu i z powrotem. Przeglądy muszą być zgodne z ewentualnymi warunkami gwarancji w tym zakresie. Przegląd serwisowy będzie dokonywany co 12 miesięcy (tj. po 12 i po 24 miesiącach eksploatacji). Przeglądy powinny być wykonane w serwisie Wykonawcy znajdującym się we Wrocławiu lub w odległości maksymalnie 15 km od siedziby Zamawiającego.
18. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot zamówienia jest nowy, nieużywany, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz nie jest przedmiotem praw osób trzecich.
19. Pług do odśnieżania powinien posiadać następujące parametry:
20. Wymiary szerokość 120-130 cm
21. możliwość mocowania do traktorów będących przedmiotem niniejszego postępowania.