**Nr sprawy: DTI/2024/436 Załącznik nr 1**

**Opis przedmiotu zamówienia - specyfikacja techniczna**

**1: Dostawa bezprzewodowej transmisji video- 1 szt.**

|  |
| --- |
| **Dostawa bezprzewodowej transmisji video– 1 szt.** |
| **parametr** | **wymagania** | **oferowane parametry** |
| **Rodzaj** | * system bezprzewodowej transmisji wideo obsługujący rozdzielczość 4K UHD
* zasięg co najmniej do 150 m
* niska latencja 0,06 s
* wsparcie co najmniej dla SDI i HDMI
* częstotliwość klatek dostosowana do produkcji filmowych i broadcastowych
* wiele opcji monitorowania
* inteligentne skanowanie i wybieranie kanałów
* wiele opcji zasilania
* waga maksymalnie: 223g
* pasmo częstotliwości : 5.1GHz–5.8GHz Tryb modulacji : 802.11n
* wymiary co najmniej: 115x65x32mm
* interfejs: SDI i HDMI formaty
* wideo : 4K, FHD, HD
* zasięg: do 150 m Moc: 21dBm (max.) Formaty wideo wejście: 1080p50/59.94/60; 1080i50/59.94/60; 1080p23.98/24/25/29.97/30; 1080p23.98/24; 1080i50/59.94/60; 720p50/59.94/60; (SDI i HDMI)
* formaty wideo wyjście: 720p50/60; 1080i50/60; 1080p24/25/30; 1080p50/60; 3840\*2160 p24/25/30; (dla SDI i HDMI)
* opóźnienie transmisji maksymalnie: 0,06 s
 |  |
| **Zestaw zawiera** | * minimum 1x nadajnik
* minimum 1x odbiornik
* minimum 5x antena
* minimum 1x złącze typu zimna stopka
* minimum 1x konwerter USB-C OTG
* minimum 1x adapter DC
* minimum 1x złączka
 |  |
| **Gwarancja** | Minimum 24 miesięcy  |  |
|  |