Znak sprawy: DA.TP.26.2.2021.IS Radom, 15.03.2021r

**Wszyscy zainteresowani**

Zakład Usług Komunalnych w Radomiu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu **działając zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy Pzp przekazuje treść pytań do SWZ wraz z wyjaśnieniami**:

Pytanie1

Czy zamawiający dopuszcza podwozie IVECO daily z silnikiem o mocy 160 KM, diesel ?

**Odpowiedź na pytanie:**

Zamawiający dopuszcza podwozie IVECO daily z silnikiem o mocy 160 KM, diesel.

Pytanie2

Czy Zamawiający dopuści dostawę podwozia z silnikiem o pojemności 1898 cm3?  
**Odpowiedź na pytanie:**

Zamawiający dopuszcza dostawę podwozia z silnikiem o pojemności 1898 cm3

Pytanie3

Czy Zamawiający dopuści dostawę podwozia wyposażonego w system ESC równoważny z systemem ESP?

**Odpowiedź na pytanie:**

Zamawiający dopuszcza dostawę podwozia wyposażonego w system ESC równoważny z systemem ESP.

Pytanie4

Czy Zamawiający dopuści lusterka boczne nie sterowane elektrycznie o szerokim kącie widzenia?  
Jest to powszechnie stosowane rozwiązanie w tego typu pojazdach.   
**Odpowiedź na pytanie:**

Zamawiający nie dopuszcza lusterek bocznych regulowanych ręcznie.

Pytanie5

Czy Zamawiający może sprecyzować zapis dotyczący zabudowy który brzmi "systemem zgniatania, wypychania odpadów na całej długości zabudowy". Czy Zamawiający ma tutaj na myśli siłownik hydrauliczny działający na całej długości zabudowy umożliwiający zgniatanie oraz opróżnianie zabudowy?

**Odpowiedź na pytanie:**

Zamawiający wymaga aby system zgniatania i wypychania odpadów umożliwiał zgniatanie i opróżnianie zabudowy automatycznie - system dowolny.

W związku z powyższym na postawie art.286 ust.1dokonujemy zmianę treści SWZ odpowiednio

W Rozdziale **IV. Opis przedmiotu zamówienia**

pkt.2

Było:

2.Wymagania techniczne pojazdu:

**Nadwozie:** Kabina pojedyncza dzienna ze skrzynią ładunkową do przewożenia odpadów

**Rok produkcji:** 2020 – 2021- fabrycznie nowy

**Pojemność skokowa:** min. 1900 cm3 , max 3000 cm3

**Moc:** min. 120 KM, max 150 KM

**Typ sinika:** Diesel

**Skrzynia biegów:** manualna

**Kolor:** biały

**Liczba miejsc wraz kierowcą:** 3

**Dopuszczalna masa całkowita:** do 3,5 t

**Norma emisji spalin:** min EURO 6

Po zmianach jest:

2.Wymagania techniczne pojazdu:

**Nadwozie:** Kabina pojedyncza dzienna ze skrzynią ładunkową do przewożenia odpadów

**Rok produkcji:** 2020 – 2021- fabrycznie nowy

**Pojemność skokowa:** min. 1898 cm3 , max 3000 cm3

**Moc:** min. 120 KM, max 160 KM

**Typ sinika:** Diesel

**Skrzynia biegów:** manualna

**Kolor:** biały

**Liczba miejsc wraz kierowcą:** 3

**Dopuszczalna masa całkowita:** do 3,5 t

**Norma emisji spalin:** min EURO 6

W pkt.3 było:

3.Wymagania niezbędnego wyposażenia:

klimatyzacja, wspomaganie układu kierowniczego, ABS, ESP, poduszka powietrzna minimum dla kierowcy, immobiliser, centralny zamek, szyby sterowane elektrycznie, boczne lusterka regulowane elektrycznie i podgrzewane o zwiększonym polu widzenia raz przedłużane, felgi stalowe 15” lub 16” z oponami w rozmiarach przewidzianych przez producenta dla oferowanego modelu pojazdu z oponami całorocznymi, chlapacze przednie, błotniki tylnie z tworzywa sztucznego z fartuchami przeciwbłotnymi, radio, koło zapasowe pełnowymiarowe, zestaw do wymiany koła, trójkąt odblaskowy, apteczka, gaśnica, komplet dywaników gumowych na podłogę, komplet pokrowców ochronnych na wszystkie siedzenia wykonane z materiału odpornego na wycieranie. Pozostałe wyposażenie zgodne ze standardem oferowanym przez danego producenta dla danego modelu pojazdu.

Po zmianach jest:

3.Wymagania niezbędnego wyposażenia:

klimatyzacja, wspomaganie układu kierowniczego, ABS, ESP lub ESC, poduszka powietrzna minimum dla kierowcy, immobiliser, centralny zamek, szyby sterowane elektrycznie, boczne lusterka regulowane elektrycznie i podgrzewane o zwiększonym polu widzenia raz przedłużane, felgi stalowe 15” lub 16” z oponami w rozmiarach przewidzianych przez producenta dla oferowanego modelu pojazdu z oponami całorocznymi, chlapacze przednie, błotniki tylnie z tworzywa sztucznego z fartuchami przeciwbłotnymi, radio, koło zapasowe pełnowymiarowe, zestaw do wymiany koła, trójkąt odblaskowy, apteczka, gaśnica, komplet dywaników gumowych na podłogę, komplet pokrowców ochronnych na wszystkie siedzenia wykonane z materiału odpornego na wycieranie. Pozostałe wyposażenie zgodne ze standardem oferowanym przez danego producenta dla danego modelu pojazdu.

**Odpowiednie zmiany naniesiono w formularzu ofertowym – zamieszczono nowy wzór formularz po zmianach SWZ.**

Pozostała treść SWZ oraz termin składania ofert pozostaje bez zmian.

Zamawiający

DYREKTOR

Zakładu Usług Komunalnych w Radomiu

*Robert Rutkowski*