***Sporządzenie podziałów nieruchomości.***

Zamieszczane poniżej informacje uzyskane z bazy danych ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego w Lublinie, mają charakter pomocniczy. Nie obejmują bowiem analizy materiałów archiwalnych w PODGiK.

1. **Działka nr 356 o pow. 2,5530 ha** (obręb: 12 Kłodnica Dolna gm. Borzechów):

* powierzchnia działki – 2,5530 ha (powierzchnia geodezyjna: 2,5795 ha), w tym powierzchnia działki „zajętej” pod drogę powiatową to ok. 1,8143 ha (pow. geodezyjna), zaś pod drogę gminną to ok. 0,7652 ha (pow. geodezyjna);
* długość szacowana: 4 192 mb, w tym długość działki „zajętej” pod drogę powiatową to ok. 1 960 mb, a pod drogę gminną to ok 2 232 mb;
* ilość punktów granicznych: 379 – tym:

- 379 pkt granicznych posiada atrybut: „ustalony” – wymagana analiza i weryfikacja wskazanego atrybutu,

- 310 pkt granicznych posiada atrybut: „spełnia” – określający spełnienie standardów dokładności położenia punktu granicznego – wymagana analiza i weryfikacja wskazanego atrybutu,

- 69 pkt granicznych posiada atrybut: „nie spełnia” - określający spełnienie standardów dokładności położenia punktu granicznego – wymagana analiza i weryfikacja wskazanego atrybutu;

* ilość granic działek do ustalenia: 14 (weryfikacja błędnie wykazanych w EGiB odcinków drogi oraz granic działek przyległych do drogi.

1. **Działka nr 964/1 o pow. 4,85 ha (obręb: 19 Wronów gm. Bełżyce):**

* Powierzchnia działki: z części opisowej bazy ewidencji gruntów i budynków: 4,85 ha; z części graficznej 4,8354 ha, w tym powierzchnia „zajęta” pod drogę powiatową ok. 3,5077 ha.
* długość szacowana: - 4035 mb, w tym długość działki „zajętej” pod drogę powiatową ok. 2531 mb, a pod drogę gminną ok. 1504 mb;
* ilość punktów granicznych: 350, w tym:
* 348 punków granicznych posiada atrybut: „ustalony” – wymagana analiza i weryfikacja wskazanego atrybutu;
* 2 punkty posiada atrybut „nieustalony” - wymagana analiza i weryfikacja wskazanego atrybutu;
* 128 punktów posiada atrybut „spełnia” określający spełnienie standardów dokładności położenia punktu granicznego - wymagana analiza i weryfikacja wskazanego atrybutu;
* 222 punktów posiada atrybut „nie spełnia” określający spełnienie standardów dokładności położenia punktu granicznego - wymagana analiza i weryfikacja wskazanego atrybutu.

1. **Działka nr 722 o pow. 0,73 ha (obręb: 4 Ciecierzyn gm. Niemce):**

* Powierzchnia działki: z części opisowej bazy ewidencji gruntów i budynków: 0,73 ha; z części graficznej 0,7900 ha, w tym powierzchnia „zajęta” pod drogę powiatową ok. 0,2452 ha, a pod drogę gminną ok. 0,5448 ha;
* długość szacowana: - 1166 mb, w tym długość działki „zajętej” pod drogę powiatową ok. 293 mb, a pod drogę gminną ok. 873 mb;
* ilość punktów granicznych: 104, w tym:
  + - 40 punków granicznych posiada atrybut: „ustalony” – wymagana analiza i weryfikacja wskazanego atrybutu;
    - 64 punkty posiada atrybut „nieustalony” - wymagana analiza i weryfikacja wskazanego atrybutu;
    - 44 punkty posiada atrybut „spełnia” określający spełnienie standardów dokładności położenia punktu granicznego - wymagana analiza i weryfikacja wskazanego atrybutu;
    - 60 punktów posiada atrybut „nie spełnia” określający spełnienie standardów dokładności położenia punktu granicznego - wymagana analiza i weryfikacja wskazanego atrybutu;

**Sposób podziału działek – nr 356, nr 964/1 na 2 części, działka nr 722 na 3 części.**