|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Załącznik |  |
|  |  |
| **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA****WALIZKOWY ZESTAW ZAPORA do oznaczania miejsc wypadku**W skład zestawu wchodzą:1. **Znak A30** aluminiowy z napisem wypadek o boku 400 mm mocowanie typu szybkozłączka , folia IG - 2 sztuki
2. **Znak B33** aluminiowy z napisem 30 km/h o średnicy 400 mm mocowanie typu szybkozłączka folia IG - 2 sztuki
3. **Znak C9** aluminiowy aluminiowy o średnicy 400 mm mocowanie typu szybkozłączka folia IG - 1 sztuka
4. **Znak C10** aluminiowy o średnicy 400 mm mocowanie typu szybkozłączka folia IG - 1 sztuka
5. **Znak B32e** aluminiowy z napisem Kontrola drogowa lub innym o średnicy 400 mm mocowanie typu szybkozłączka folia IG - 2 sztuki
6. **Stojak do znaków** - 12 sztuk
7. **Taśma ostrzegawcza PE** z napisem POLICJA o grubości 50µ i długości 250 mb - 2 sztuki
8. **Zasobnik na taśmę** - 1 sztuka
9. **Lampa ostrzegawcza z bateriami** - 4 kpl.

Lampa ostrzegawcza obustronna z dziennymi z bateriami 6V/7Ah (2 szt.). Lampa wyposażona w 20 diod LED, dających wysokiej jakości światło sekwencyjne przy jednoczesnym ekonomicznym zużyciu baterii. Soczewki z poliwęglanu.1. **Flara alarmowa (ostrzegawcza) 20 minutowa ze stojakiem** - 12 sztuk

Produkt z metalową podpórką umożliwiającą postawienie flary na podłożu.Wymagany Certyfikat Klasyfikacyjny (Certyfikat Bezpieczeństwa) Instytutu Przemysłu Organicznego Nr 072/IPO/99.1. **Dyski sygnalizacyjne (6szt.) zapakowane w specjalną walizkę.**

|  |  |
| --- | --- |
|  Materiał: | Odporny na uderzenia i wodoszczelna obudowa wykonana z tworzywa sztucznego |
|  | Możliwość zamocowania na elementach metalowych (magnes) |

 |  |
|  Widoczność w nocy: z odległości 1000 m |  |
| Zasilanie: 12 V |  |
| Źródło światła: 16 LED |  |

Temperatura pracy: zakres od - 30 °C do 40 °CFunkcja światła awaryjnego i ostrzegawczego: do wyboru, w tym SOS |  |
| 1. **Skrzynia/ walizka - sz1**

 **Umożliwiająca spakowanie elementów wymienionych w pkt. 1 – 11.** |  |

**Skrzynia/ walizka – opis:**

1. Wykonanie: okucia ST, 2 zamki, 2 zawiasy, 2 rączki, gąbka 10mm, 4 nóżki
2. Ergonomiczność skrzyni - poręczna walizka o małej wadze.
3. Wytrzymałe i odporne materiały na uszkodzenia.
4. Krawędzie skrzyni zabezpieczone wysokiej jakości profilami aluminiowymi.
5. Materiał wodoodporny.
6. Dopasowane okucia do rozmiaru skrzyni.
7. Dwa zamki zabezpieczające oraz poręczny uchwyt do przenoszenia skrzyni.
8. Wkładka narzędziowa z odpowiednimi kieszeniami zapewniająca bezpieczeństwo sprzętu oraz zapewniająca ład i porządek w skrzyni, brak możliwości przemieszczania się sprzętu.
9. Kieszenie do przechowywania różnych materiałów

Skrzynia oznakowana tabliczką znamionową z nazwą producenta wykonaną z aluminium oksydowanego.

Wewnątrz skrzyni zalaminowany wykaz z miniaturami zdjęć poszczególnych elementów wchodzących w skład zestawu.

**Wyposażenie dodatkowe:**

* **Pachołek ostrzegawczy - 4 szt.**

 Pachołek drogowy ciężki 500 mm folia IG.