**Załącznik nr 1 do Umowy – Szczegółowy Opis Usługi**

Zakres usługi obejmuje:

1. Sprawdzenie ok. 270 punktów pomiarowych w charakterystycznych miejscach w sieci ciepłowniczej na ternie miasta Elbląga, które zostaną wskazane przez Zamawiającego. Zamawiający przewiduje zmianę ilości punktów pomiarowych poprzez ich zwiększenie lub zmniejszenie, przy czym zmiana oscylować będzie w zakresie +/- 10 %.
2. Zamawiający wskazuje, iż przegląd punktów pomiarowych sieci ciepłowniczej odbywać się będzie każdorazowo w obecności wyznaczonego pracownika Zamawiającego.
3. Wykonawca w terminie nie później niż na 3 dni przed planowanym badaniem sieci ciepłowniczej przedstawi Zamawiającemu harmonogram sprawdzania punktów pomiarowych. Po zaakceptowaniu przez Zamawiającego przedstawionego harmonogramu, Wykonawca przystąpi do realizacji usługi. Zamawiający dokona akceptacji harmonogramu w terminie 2 dni roboczych.
4. Badaniom będzie podlegać sieć niskoparametrowa c.o. :

-zasilająca budynki ze stacji SW-21 ul. Fromborska

-zasilająca budynki ze stacji SW-4 ul. Myliusa

-zasilająca budynki za stacji SW-3 ul. Kłoczowskiego

- zasilająca domki jednorodzinne przy ul. Lubelskiej

1. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować wykonane pomiary poprzez sporządzenie dziennika badań. Dziennik badań musi zawierać wykonane przez Wykonawcę pomiary (data pomiaru i lokalizacja) i ich ocenę pod kątem szczelności sieci. Dostarczenie opracowanych wyników pomiarów, w postaci dziennika badań, nastąpi w ciągu 10 dni od dnia wykonania ostatniego pomiaru . Dziennik badań należy wykonać w formie elektronicznej (plik .pdf) i przesłać Zamawiającemu na adres e-mail: bstefanowicz@epec.elblag.pl.
2. W przypadku stwierdzenia nieszczelności sieci ciepłowniczej w trakcie pomiarów wykonawca usługi zobowiązany będzie przystąpić od razu do lokalizacji awarii na badanym odcinku sieci. Po zlokalizowaniu awarii Wykonawca zobowiązany jest umieścić ją na mapie i przekazać tę informację Zamawiającemu nie później niż do dnia następnego po zlokalizowaniu awarii.
3. Zamawiający, nie później niż w terminie 30 dni od otrzymania od Wykonawcy informacji o zlokalizowaniu awarii, potwierdzi lub zaprzeczy jej wystąpieniu. Potwierdzenie wystąpienia awarii sieci ciepłowniczej stanowi wyłączną podstawę wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu lokalizacji awarii.