|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FORMULARZ CENOWY** | | | | | |
| **Załącznik nr 1a do SWZ** | | | | | |
| **Wykonanie oznakowania pionowego oraz poziomego na drogach gminnych na terenie Miasta Pruszkowa.** | | | | | |
| **L.P.** | **OPIS POZYCJI** | **NAZWA jednostek obmiarowej** | **ILOŚĆ**  **jednostek obmiarowych** | **CENA jednostkowa brutto zł. (z VAT** | **RAZEM cena brutto zł. (z VAT)**  **(4X5)** |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| **I. OZNAKOWANIE PIONOWE** | | | | | |
| **1.** | **KATEGORIA I.**  **Tablice znaków drogowych wykonane z folii odblaskowej II generacji z montażem** |  | | | |
| 1.1 | Znak ostrzegawczy - A-7, trójkątny, bok 900 mm -średnie (0,31m2) | szt. | 30 |  |  |
| 1.2 | Znaki Zakazu - B-2, B-20 ośmiokątny, średnica 800 mm -średnie (0,50m2) | szt. | 30 |  |  |
| 1.3 | Znaki Informacyjne - D-6, D-6a, D-6b kwadratowe, bok 600 mm -średnie (0,36m2) | szt. | 30 |  |  |
| **2.** | **KATEGORIA II.**  **Tablice znaków drogowych wykonanych z folii odblaskowej I generacji z montażem** |  | | | |
| 2.1 | Znaki ostrzegawcze Typ A - Małe, trójkątne, bok 750 (0,22m2) | szt. | 50 |  |  |
| 2.2 | Znaki Zakazu, nakazu Typ B, C - Małe, okrągłe, średnica 600 (0,28m2) | szt. | 50 |  |  |
| 2.3 | Tabliczki typ T (250-350x600) | szt. | 50 |  |  |
| 2.4 | Znaki typ D,T-6 (600x600) | szt. | 20 |  |  |
| 2.5 | Znaki typu D-40 - 43 | szt. | 15 |  |  |
| **3.** | **KATEGORIA III.**  **Urządzenia bezpieczeństwa ruchu (z montażem /częściowo odblaskowe)** |  | | | |
| 3.1 | Lustro drogowe U-18a Φ 800 | szt. | 20 |  |  |
| 3.2 | Ogrodzenie segmentowe U-12a - komplet /dla modułu 1,5 mb./ | mb. | 20 |  |  |
| 3.3 | Słupek do ogrodzenia segmentowego U-12a lub U-12b | szt. | 50 |  |  |
| 3.4 | Słupek U-12c z kapturkiem | szt. | 50 |  |  |
| 3.5 | Słupek stalowy –Typu Retro | szt. | 50 |  |  |
| 3.6 | Punktowe elem. Odblaskowe (białe) do oznakowania progów | szt. | 50 |  |  |
| **4.** | **KATEGORIA IV**  **Słupki do znaków drogowych - ocynkowane z montażem** |  | | | |
| 4.1 | Słupek do znaku drogowego ocynkowany Φ 60, dł. 2,5 m z kapturkiem i kotwą | szt. | 15 |  |  |
| 4.2 | Słupek do znaku drogowego ocynkowany Φ 60, dł. 3,5 m z kapturkiem i kotwą | szt. | 30 |  |  |
| 4.3 | Słupek do znaku drogowego ocynkowany Φ 60, dł. 4,5 m z kapturkiem i kotwą | szt. | 30 |  |  |
| **5** | **KATEGORIA V**  **Naprawa, demontaże oraz montaże z odzysku, oznakowanie czasowe** |  | | | |
| 5.1 | Prostowanie słupka bez demontażu | szt. | 50 |  |  |
| 5.2 | Prostowanie słupka z demontażem i ponownym montażem | szt. | 10 |  |  |
| 5.3 | Naprawa znaku, obrócenie, wyprostowanie, zamocowanie bez demontażu | szt. | 50 |  |  |
| 5.4 | Demontaż znaku | szt. | 15 |  |  |
| 5.5 | Demontaż znaku ze słupkiem | szt. | 15 |  |  |
| 5.6 | Montaż znaku z odzysku | szt. | 10 |  |  |
| 5.7 | Tymczasowe zabezpieczenie znakami miejsca zdarzenia -U-20b, U-3 a, b, U-20a | kpl. | 10 |  |  |
| **5.8** | **Zabezpieczanie imprez okazjonalnych – 3-5 razy w roku (w cenie należy uwzględnić transport , montaż, demontaż i wypożyczenie znaków i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego)** |  | | | |
| 5.8.1 | a) zapora drogowa typ U - 20b z zamontowanym znakiem B1 - ryczałt zł/ 24h /1szt. | kpl. | 5 |  |  |
| 5.8.2 | b) zapora drogowa typ U-20b - ryczałt zł/ 24h /1szt. | kpl. | 5 |  |  |
| 5.8.3 | c) tablice kierujące typ U-21a lub U21b z podstawą- ryczałt zł/ 24h /1szt. | kpl. | 10 |  |  |
| 5.8.4 | d) znaki zakazu, nakazu, informacyjne - ryczałt zł/ 24h /1szt. | kpl. | 10 |  |  |
| 5.9 | Ustawienie kompletnego zestawu znaków tj.: -Słupek ocynkowany Φ 60, dł. 3,5 m z kapturkiem, -Tablica znaku drogowego wykonana z folii odblaskowej I generacji o pow. tarczy do 0,50m2 z zabetonowaniem słupka i odtworzeniem istniejącej nawierzchni | kpl. | 50 |  |  |
| **6** | **Kategoria VI**  **Bariery drogowe ochronne, barieroporęcze** |  | | | |
| 6.1 | Bariera betonowa typu U-14b dwustronna B35/45 | szt. | 50 |  |  |
| 6.2 | Barieroporęcz mostowa przekładana U-11b | mb. | 100 |  |  |
| 6.3 | Barieroporęcz mostowa bezprzekładkowa U-11b | mb. | 100 |  |  |
| **7** | **KATEGORIA VII**  **Znaki aktywne** |  | | | |
| 7.1 | Znaki Informacyjne - D-6, D-6a, D-6b kwadratowe, bok 600 mm -średnie (0,36m2) | szt. | 10 |  |  |
| 7.2 | Znaki nakazu Typ C - Małe, okrągłe, średnica 600 (0,28m2) | szt. | 10 |  |  |
| 7.3 | Słupek U-5a | szt. | 10 |  |  |
| **8** | **KATEGORIA VIII**  **Projekty organizacji ruchu** |  | | | |
| 8.1 | Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu dla skrzyżowania dróg wraz z wlotami do 100 m | szt. | 20 |  |  |
| 8.2 | Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu dla skrzyżowania dróg wraz z wlotami odcinek do 400 m | szt. | 20 |  |  |
| 8.3 | Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu bez skrzyżowań dróg do 100 m | szt. | 10 |  |  |
| **9** | **KATEGORIA IX** |  | | | |
| 9.1 | Obcinanie małych gałęzi zasłaniających tarcze oznakowania pionowego wraz z ich utylizacją | szt. | 100 |  |  |
| **II. OZNAKOWANIE POZIOME** | | | | | |
| **1.** | **KATEGORIA I.**  **Malowanie cienkowarstwowe farbą akrylową z odblaskiem obejmuje całość kosztów związanych z przygotowaniem podłoża i malowaniem** |  | | | |
| 1.1 | Odnawianie istniejącego oznakowania poziomego | m2 | 1500 |  |  |
| 1.2 | Malowanie nowego oznakowania poziomego | m2 | 200 |  |  |
| **RAZEM** | | | | |  |

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.