ZAŁ. NR 1 DO SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA 5 CZĘŚCI ZAMÓWIENIA: AUTOMATYCZNY LICZNIK KOMÓREK

|  |  |
| --- | --- |
| Lp. | Parametry lub wymóg minimalny |
| **AUTOMATYCZNY LICZNIK KOMÓREK** | |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe. |
| 2. | Czas przetwarzania: do 30 sekund . |
| 3. | Zakres stężeń próbek: 1 x 104 – 1 x 107 komórek / ml. |
| 4. | Zakres średnic cząstek: ~4–60 μm. |
| 5. | Zakres średnic ogniw: ~4–60 μm. |
| 6. | Wymagana objętość próbki: nie mniej niż 10 μl. |
| 7. | Optyka: aparat fotograficzny nie gorszy niż 5 megapikseli, powiększenie optyczne 2,5 X. |
| 8. | Ekran dotykowy. |
| 9. | Wymiary licznika: max: 240 mm (szer.) x 150 mm (gł.) x 250 mm (wys.), Waga: max 4,5 kg. |
| 10. | Dysk USB do przechowywania i przesyłania danych do komputera. |
| 11. | Szkiełka do komory liczenia komórek. |
| 12. | Przewód zasilający. |
| 13. | Skrócona karta referencyjna (QRC). |
| 14. | Instruktaż co najmniej 2 użytkowników. |
| 15. | Okres gwarancji określony w miesiącach, nie krótszy niż 12 miesięcy. |
| 16. | Czas reakcji serwisu na zgłoszoną usterkę określony w godzinach, nie dłuższy niż 48 godzin. |
| 17. | Czas usunięcia usterki, w przypadku której nie zachodzi konieczność sprowadzenia części zamiennych, określony w dniach roboczych, nie dłuższy niż 2 dni robocze. |
| 18. | Czas usunięcia usterki, w przypadku której zachodzi konieczność sprowadzenia części zamiennych, określony w dniach roboczych, nie dłuższy niż 14 dni roboczych. |
|  | LUB |
| 19. | Czas reakcji serwisu na zgłoszoną usterkę w godzinach , nie dłuższy niż 72 godziny. |
| 20. | Czas wymiany aparatu na „odnowiony” po zgłoszeniu usterki, nie dłuższy niż 21 dni roboczych. |