**Załącznik nr 2 do Zaproszenia**

**Opis przedmiotu zamówienia (dalej OPZ) na sukcesywną dostawa 16 000 litrów oleju opałowego do budynku Stacji Pogotowia Ratunkowego w Pszczynie przy ul. Antesa 6 w ilościach niezbędnych do ogrzewania budynku**

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa w terminie 24 miesięcy od daty podpisania umowy oleju opałowego lekkiego (kod CPV: 09135100-5), przeznaczonego do opalania  kotłowni w Stacji Pogotowia Ratunkowego w Pszczynie przy ul. Antesa 6.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje załadunek, transport i wyładunek do miejsca przeznaczenia.
3. Rozładunek dostarczanego paliwa odbywać się ma przy zastosowaniu pompy przy autocysternie, która musi być wyposażona w legalizowany licznik tankowania.
4. Wymagania: Oferowany olej opałowy musi spełniać wymagania określone Polską Normą PN-C-96024: 2011, gatunek L1, oraz rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 01.12.2016 roku w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz.U. 2016 poz. 2008) i posiada minimalne parametry:

* gęstość w temp. 15 st. C: max. 860 kg/m3
* wartość opałowa: min. 42,6 MJ/kg
* temperatura zapłonu: min. 56 st. C
* zawartość siarki, max. 0,10% m/m
* lepkość kinetyczna w temp 20st. C: max. 6,00 mm2/s
* zawartość zanieczyszczeń stałych: max. 24mg/kg
* zawartość wody: max 200 mg/kg
* barwa: czerwona

Niezależnie od standardów jakościowych odnoszących się do istotnych cech przedmiotu zamówienia określonych w pkt. 4 dostawa oleju opałowego musi odpowiadać wymaganiom określonym w Ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 o Systemie Monitorowania i Kontroli Jakości Paliw (Dz.U. 2021 poz. 133 z późniejszymi zmianami).

1. Olej opałowy będzie dostarczany z zachowaniem wszystkich obowiązujących przepisów regulujących przewóz materiałów niebezpiecznych przez osoby posiadające niezbędne, wymagane przepisami prawa uprawnienia.
2. Sukcesywne dostawy będą się odbywać na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy – minimum 3 dostawy na każde 12 miesięcy w czasie trwania umowy.
3. Wykonawca każdorazowo zobowiązany będzie do przedkładania certyfikatu jakości oleju opałowego. W przypadku dostarczenia oleju opałowego bez wymaganego certyfikatu Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia oleju opałowego.
4. Przewidywana w czasie trwania umowy ilość oleju opałowego objęta niniejszym postępowaniem wynosi **16000** litrów i odnosi się do rzeczywistych warunków tankowania do zbiorników Zamawiającego. W żadnym przypadku wielkość dostarczanego w częściach oleju opałowego nie będzie podlegać przeliczeniu na warunki referencyjne tj. objętości oleju opałowego w temperaturze 15oC.
5. W obiekcie do którego będzie dostarczany olej opałowy posiadamy dwa zbiorniki o pojemności 1600 litrów każdy.
6. Cenę oferty należy obliczyć uwzględniając zakres zamówienia określony w powyższym opisie oraz ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili przygotowywania i oferty i zawarcia umowy.

Wykonawca określi cenę jednostkową za dostarczenie 1 m3 oleju opałowego, która powinna obejmować:

* koszt zakupu oleju opałowego,
* zryczałtowany koszt cyklicznego transportu oleju opałowego do miejsca dostawy (Pszczyna ul. Antesa 6)

Należy obliczyć współczynnik ofertowy wg wzoru:

Tak obliczony współczynnik ofertowy należy wpisać do formularza oferty z dokładnością do 4 miejsc po przecinku. Współczynnik nie może się zmienić przez cały czas trwania umowy.

1. Wykonawca będzie obliczał cenę netto każdej dostawy według wzoru:

Średnia hurtowa cena netto 1 m3 oleju opałowego lekkiego z PKN Orlen i grupy LOTOS na dzień poprzedzający dostawę x stały współczynnik podany w ofercie. Do wyliczenia Wykonawca jest zobowiązany każdorazowo dostarczyć wydruk z cenami hurtowymi oleju opałowego dla PKN Orlen oraz Grupy LOTOS na dzień poprzedzający dostawę.

1. Cena na fakturze musi być zgodna z wyliczeniem wynikającym ze wzoru podanego w punkcie 11, do tak wyliczonej ceny należy doliczyć podatek VAT.
2. Wykonawca każdorazowo po dokonaniu dostawy jest zobowiązany niezwłocznie zgłosić ją w systemie SENT zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazać Zamawiającemu numer referencyjny w formie pisemnej (wpisać na fakturze). Dostawa oleju opałowego musi być przeprowadzona zgodnie z Ustawą o systemie monitorowania drogowego  
   i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi z dnia 09.03.2017 roku  
   z późniejszymi zmianami.