Wrocław, 19.01.2022 r.

Filtropochłaniacze powinny być zgodne z niżej wymienionymi dokumentami:

1. **Filtropochłaniacz FP-5** zgodny z Dokumentacją Techniczną zarejestrowaną w bazie DT Inspektoratu Uzbrojenia pod pozycją 168-IU-13.

Obligatoryjny tryb III odbioru OiB. Za osobną zgodą Zamawiającego dopuszcza się przeprowadzenie oceny zgodności zamawianego asortymentu w trybie I.

1. **Filtropochłaniacz FPT-6** zgodny z Dokumentacją Techniczną zarejestrowaną w bazie DT Inspektoratu Uzbrojenia pod pozycją 94-IU-12.

Obligatoryjny tryb III odbioru OiB. Za osobną zgodą Zamawiającego dopuszcza się przeprowadzenie oceny zgodności zamawianego asortymentu w trybie I.

1. **Filtropochłaniacz FP-5 211/1P3/B na chlor, filtropochłaniacz FP-5-211/1P3/E na dwutlenek siarki, filtropochłaniacz FP-5-211/1P3/K na amoniak, filtropochłaniacz FP-5-211/1P3/NO na tlenki azotu**: zgodne z Normą Obronną NO-42-A205 p/t. „Sprzęt ochrony układu oddechowego. Filtropochłaniacz do maski przeciwgazowej. Wymagania i badania”. Obligatoryjny tryb III odbioru OiB. Za osobną zgodą Zamawiającego dopuszcza się przeprowadzenie oceny zgodności zamawianego asortymentu w trybie I.
2. **Filtropochłaniacz FPT-100B** zgodny z Normą Obronną NO-42-A211 p/t. „Sprzęt do oczyszczania powietrza w obiektach ochrony zbiorowej. Pochłaniacze i filtropochłaniacze stosowane w urządzeniach filtrowentylacyjnych. Wymagania i badania.” oraz z Dokumentacją Techniczną (WT 914 wydanie 3) zarejestrowaną w bazie DT Inspektoratu Uzbrojenia pod pozycją 86-IU-12. Obligatoryjny tryb II odbioru OiB. Za osobną zgodą Zamawiającego dopuszcza się przeprowadzenie oceny zgodności zamawianego asortymentu w trybie I.
3. **Filtropochłaniacz FPT-200B** zgodny z Normą Obronną NO-42-A211 p/t. „Sprzęt do oczyszczania powietrza w obiektach ochrony zbiorowej. Pochłaniacze i filtropochłaniacze stosowane w urządzeniach filtrowentylacyjnych. Wymagania i badania.” oraz z Dokumentacją Techniczną (WT 915 wydanie 3) zarejestrowaną w bazie DT Inspektoratu Uzbrojenia pod pozycją 86-IU-12. Obligatoryjny tryb II odbioru OiB. Za osobną zgodą Zamawiającego dopuszcza się przeprowadzenie oceny zgodności zamawianego asortymentu w trybie I.
4. **Filtropochłaniacz FPT-200 M/P, filtropochłaniacz FP-170, filtropochłaniacz FPT-300P**: zgodne z Normą Obronną NO-42-A211 p/t. „Sprzęt do oczyszczania powietrza w obiektach ochrony zbiorowej. Pochłaniacze i filtropochłaniacze stosowane w urządzeniach filtrowentylacyjnych. Wymagania i badania.”. Obligatoryjny tryb II odbioru OiB. Za osobną zgodą Zamawiającego dopuszcza się przeprowadzenie oceny zgodności zamawianego asortymentu w trybie I.
5. **Filtr F-170, przedfiltr PF-1000** zgodne z Normą Obronną NO-42-A212 p/t. „Sprzęt do oczyszczania powietrza w obiektach ochrony zbiorowej. Filtry stosowane w urządzeniach filtrowentylacyjnych. Klasyfikacja, wymagania i badania.”. Obligatoryjny tryb I odbioru OiB.