Olej opałowy należy dostarczyć do kotłowni (zbiorniki w budynku), 77-400 Złotów, ul. Szpitalna 28

Przedmiot dostawy winien spełniać parametry jakościowe spełniające

wymagania Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 stycznia 2007 r. (Dz.

U. z 2014.0.1853 z późn zmianami.) oraz Polskiej Normy PN-C-96024:2011.

Poniżej zostały przedstawione następujące parametry dla oleju opałowego

lekkiego będącego przedmiotem zamówienia:



Olej opałowy należy dostarczać do wskazanej kotłowni w ilości określonej

zamówienia. Dostawy należy wykonywać przy użyciu autocystern

zaopatrzonych w instalację pomiarową, którą odmierzany będzie olej.