**Załącznik nr 1 do SIWZ**

................................................

 (nazwa i adres wykonawcy)

## FORMULARZ OFERTOWY

Ja, niżej podpisany (my niżej podpisani) działając w imieniu i na rzecz ……………………………………………………………………….z siedzibą w …………………………………………………….., w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym sektorowym na **Dostawa 2 fabrycznie nowych, niskopodłogowych autobusów klasy maxi o długości 11,5m – 12,5m z napędem spalinowo – elektrycznym**

składam (składamy) niniejszą ofertę:

**1. OFERUJEMY** wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę (elementy oceny, które zostaną ogłoszone podczas otwarcia ofert):

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Liczba jednostek | Cena jednostkowa netto w PLN | Całkowita cena netto w PLN | Stawka VAT w % | Całkowita cena brutto w PLN |
| 1 | Autobusy hybrydowe maxi o długości od 11,5 do 12,5m o napędzie elektryczno-spalinowym (napęd spalinowy – silnik Diesla) | 2 szt. |  |  |  |  |
| 2 | Komputer przenośny minimum 14-calowym ekranem z certyfikatem IP53 z oprogramowaniem systemowym  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 3 | licencjonowane oprogramowanie do diagnostyki komputerowej Autobusu, do diagnostyki układów silnika, skrzyni biegów, układu hamulcowego EBS, układu ECAS, drzwi, instalacji elektrycznej, układu ogrzewania dodatkowego i klimatyzacji) preinstalowane na laptopie dostarczone wraz z nośnikiem oraz instrukcja instalacji i użytkowania.  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 4 | Urządzenie do odczytu ciśnienia w układzie kierowniczym | 1 szt. |  |  |  |  |
| 5 | Przyrząd do naprawy zacisków hamulcowych | 1 szt. |  |  |  |  |
| 6  | Licencjonowany program diagnostyczny z interfejsem do diagnostyki i regulacji układu sterowania drzwi  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 7. | Urządzenie do badania szczelności układu klimatyzacji azotem |  1 szt. |  |  |  |  |
| **Łączna wartość dostawy (1-7)** |  | X |  |

Słownie:

Łączna wartość oferty netto: ………………………………………………………..…. zł.

Łączna wartość oferty brutto: …………………………………………………………...zł

**2.** W **realizacji zamówienia będą brali udział podwykonawcy** ............................ (wpisać: tak / nie).

**3.** Oświadczam (oświadczamy), że ceny, o których mowa w pkt. 1 formularza cenowego są stałe i nie podlegają zmianie.

**4.** Oświadczam (oświadczamy), że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia i realizacją przyszłego świadczenia umownego, zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ.

**5.** Oświadczam (oświadczamy), że jestem związany (jesteśmy związani) niniejszą ofertą przez okres **60 dni** od upływu terminu składania ofert.

**6.** Oświadczam (oświadczamy), że w razie wybrania mojej (naszej) oferty, jako najkorzystniejszej, zobowiązuję się (zobowiązujemy się) do podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w SIWZ w miejscu i terminie określonym przez zamawiającego w jego zawiadomieniu.

7. Poniżej przedstawiamy informacje niezbędne do oceny naszej oferty:

7.1. Cena jak w punkcie 1.

7.2. Właściwości techniczno-eksploatacyjne:

| **L.p.** | **Nazwa kryterium** | **Max. liczba punktów** | **Metodologia oceny** | **Oferowane parametry** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | Szkielet nadwozia\* | **15** | Za zaoferowanie szkieletu nadwozia wykonanego ze stali nierdzewnej - odpornej na korozję zgodnej z PN-EN 10088, szkieletu nadwozia wykonanego ze stali zabezpieczonej metodą KTL, lub aluminium - oferta otrzyma **15 pkt.**Za zaoferowanie innych rozwiązań oferta otrzyma 0 pkt. |  |
| **2.** | Powierzchnia niskiej podłogi.Ocena zostanie dokonana na podstawie rysunków dostarczonych wraz z ofertą. | **10** | Za największą powierzchnię niskiej podłogi [m2] oferta otrzyma **10 pkt**., za pozostałe proponowane rozwiązania o mniejszej niż największa powierzchnia niskiej podłogi oferta otrzyma proporcjonalnie mniej punktów.Za powierzchnię niskiej podłogi uznaje się tą jej część, która przebiega na wysokości nie wyższej niż 390 mm ( dopuszcza się do 470 mm nad II osią) , i do której można się dostać bez pokonywania stopni Od tej powierzchni odlicza się wszelkie podesty pod siedzeniami, wnęki nadkoli itp. |  |
| **3.** | Liczba siedzeń pasażerskich z dostępem bezpośrednim z poziomu niskiej podłogi  | **8** | Za zaoferowanie 10 siedzeń pasażerskich dostępnych z poziomu niskiej podłogi – oferta otrzyma **6 pkt.**Za każde dodatkowe siedzenie dostępne z poziomu niskiej podłogi oferta otrzyma **1 pkt.,** lecz w sumie nie więcej niż **8 pkt.**Za siedzenie pasażerskie z dostępem bezpośrednim z poziomu niskiej podłogi uważa się takie, które umożliwia pasażerowi w czasie siedzenia swobodne oparcie nóg na niskiej podłodze.Zamawiający nie uzna siedzeń zamontowanych w strefie II drzwi w miejscu przeznaczonym na stanowisko mocowania wózka dla inwalidy o szerokości min. 200 cm, zamontowane niezgodnie ze świadectwem homologacji oraz wykraczających w obrys podłogi przeznaczonej dla przejść pasażerów. Siedzenia o szerokości siedziska większej niż normatywnej („półtorówki”), traktowane będą jako siedzenia pojedyncze. |  |
| **4.** | Zastosowany rodzaj magazynowania energii elektrycznej | **10** | Za zaoferowanie autobusu wyposażonego w superkondensatory – oferta otrzyma **10 pkt**.Za zaoferowanie autobusu wyposażonego w akumulatory – oferta otrzyma **5 pkt.**Za zaoferowanie innego rozwiązania – oferta otrzyma 0 pkt. |  |
| **5.** | Jednoczesna regulacja wysokości i nachylenia kolumny kierowniczej wraz z kokpitem | **5** | Za zaoferowanie przez Wykonawcę we wszystkich oferowanych pojazdach możliwości jednoczesnej regulacji wysokości i nachylenia kolumny kierowniczej wraz z kokpitem oferta otrzyma – **5 pkt.**Za zaoferowanie innego rozwiązania oferta otrzyma**0 pkt** |  |
| **6.** | Zużycie paliwa  wg testu SORT-2  | **25** | najniższe zużycie paliwa spośród zaoferowanych autobusówE = ------------------------------------------- x 25 pktzużycie paliwa oferowanego autobusuE – liczba punktów za zużycie paliwa w litrach na 100 km przebieguWykonawca zobowiązany dołączyć do oferty wyniki badań zużycia paliwa zgodne z procedurą SORT-2 zgodnie z wymaganiami określonymi przez UITP (Znormalizowany Test Jezdny, Standarised On-Road Test, wyd. 2014r,: UITP Project Sort, |  |
| **7.** | Pojemość skokowa silnika | **14** | Za zaoferowanie silnika o pojemności powyżej 9 dcm – oferta otrzyma **14 pkt.**Za zaoferowanie silnika od 6dcm do 9 dcm – oferta otrzyma **5pkt.**Za zaoferowanie silnika o pojemności poniżej 6 dcm – oferta **otrzyma 0pkt.** |  |
| **8.** | Wytrzymałość konstrukcji nośnej | **5** | Za zaoferowanie autobusów spełniających wymogi homologacji typu pojazdu w zakresie wytrzymałości ich konstrukcji nośnej (homologacja udzielona zgodnie z Regulamin nr 66 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite przepisy dotyczące homologacji dużych pojazdów pasażerskich w zakresie wytrzymałości ich konstrukcji nośnej Dz.U.UE.L.321/55 z dnia 6 grudnia 2007 r. z późniejszymi zmianami), potwierdzonych dokumentem uprawnionej jednostki - oferta otrzyma **5 pkt**.Brak spełnienia w/w wymogu - oferta otrzyma **0 pkt.** Wykonawca potwierdzając spełnienie ww. kryterium jest zobowiązany dołączyć do oferty właściwą homologację lub certyfikat. |  |
| **9.** | Moment obrotowy silnika spalinowego | **5** | Za zaoferowanie silnika z maksymalnym momentem obrotowym powyżej 1250Nm – oferta **otrzyma 5 pkt.**Za zaoferowanie silnika z maksymalnym momentem obrotowym poniżej 1250Nm - oferta **otrzyma 0 pkt.** |  |
| **10.** | niepalność materiałów użytych wewnątrz konstrukcji autobusów  | **3** | Oferta zawierająca dokument dla oferowanej marki i typów pojazdów odnoszący się do palności materiałów użytych wewnątrz konstrukcji oferowanych autobusów zgodnie z Regulaminem 118.02 EKG ONZ– otrzyma **3 pkt.** \*\*Oferta nie zawierająca ww. dokumentu, otrzyma**0 pkt.**  |  |

\*Wykonawca dołączy do oferty wykaz materiałów użytych do budowy szkieletu nadwozia z podaniem ich norm PN-EN.

**\*\*** Dokument musi potwierdzać niepalność wszystkich nw. materiałów:

* + tapicerki wszystkich siedzeń i ich akcesoriów (włączając siedzenie kierowcy),
	+ podsufitki,
	+ tapicerki bocznych i tylnych ścianek, włączając ściany działowe (nie dotyczy ścianek działowych wykonanych ze szkła),
	+ wykładziny podłogi.

| **L.p.** | **Nazwa kryterium** | **Max liczba punktów** | **Metodologia oceny** | **Oferowane parametry** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | Okres gwarancji na cały autobus | **70** | **Na cały autobus minimum 24 miesiące gwarancji. Za udzielenie gwarancji na okres:*** 30 m-cy oferta otrzyma **50 pkt.**
* 36 m-cy oferta otrzyma **70 pkt.**

Dopuszcza się wyłączenie z gwarancji: żarówek, świetlówek, diod świetlnych, bezpieczników, szkła przy uszkodzeniach mechanicznych, klocków hamulcowych powyżej 80 000 km przebiegu, piór wycieraczek, wkładów filtrów (przy zachowaniu interwałów wymian podanych przez Wykonawcę), olejów, smarów, ogumienia po przebiegu 150.000 km lub przy uszkodzeniach mechanicznych) kasowników biletów papierowych dostarczonych przez Zamawiającego, pod warunkiem, że ich uszkodzenie lub przedwczesne zużycie nie nastąpiło na skutek awarii innych podzespołów współpracujących z danym elementem. Ponadto gwarancja na elementy wymienione powyżej obowiązuje jednak, gdyby ich awaria lub przedwczesne zużycie było spowodowane wadami wykonawczymi lub niewłaściwą jakością prac przeprowadzanych przez Wykonawcę. Wykaz części jest zbiorem zamkniętym i nie podlega rozszerzeniu. |  |
| **2.** | Okres gwarancji na perforację nadwozia i trwałość konstrukcji nośnej pojazdu. | **30** | **Za udzielenie gwarancji na okres:*** 120 m-cy oferta otrzyma **30 pkt**

poniżej 120 m-cy oferta otrzyma **0 pkt.** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa kryterium** | **Max. liczba punktów** | **Metodologia** **oceny** | **Oferowane parametry** |
| **1.** | Gotowość techniczna | **100** | Za zaoferowanie przez Wykonawcę w okresie gwarancji wskaźnika gotowości technicznej\* obliczanej za okres kwartalny dla każdego pojazdu z osobna na poziomie:- **min. 90% -** oferta otrzyma **100 pkt,*** **min. 80% -** oferta otrzyma **60 pkt,**

**poniżej 80% -** oferta otrzyma **0 pkt** |  |

**\*** Za gotowość techniczną uważa się sprawność techniczną pojazdu, gwarantującą zrealizowanie pełnej zaplanowanej zmiany przewozowej lub nie mniej niż 12 godzin pracy dziennie.

Za każdy dzień przestoju powodujący nie zapewnienie zagwarantowanej gotowości technicznej autobusu w danym okresie rozliczeniowym, naliczone zostaną kary zgodnie z zapisami Projektu Umowy

 **OŚWIADCZAMY**, że na podstawie art.11 ust.4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. z późn. zm. (Dz. U. 93.47.211.)

**1\*. NIE UTAJNIAMY** ŻADNYCH INFORMACJI ZAWARTYCH W NASZEJ OFERCIE.

**2.\* UTAJNIAMY** INFORMACJE ZAWARTE W NASZEJ OFERCIE, KTÓRE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA, W ZAKRESIE:

|  |  |
| --- | --- |
| lp. | Nazwa dokumentu utajnionego |
|  1 |  |

W związku z utajnieniem w/w dokumentów oświadczamy, że:

1. wymienione wyżej informacje zostały w naszej firmie objęte ochroną, jako informacje nieujawnione, stanowiące tajemnicą przedsiębiorstwa,
2. informacje te nie były nigdzie jawnie publikowane, nie stanowiły one części materiałów promocyjnych i podobnych, ani nie zapoznawano z nimi innych jednostek gospodarczych i administracyjnych w trybie jawnym,
3. zastrzeżenie niejawności w/w informacji jest nadal ważne,
4. informacje te nie wchodzą w zakres informacji składanych w rejestrach sądowych przez spółki i przedsiębiorstwa, nawet jeśli nasza jednostka nie jest zobowiązana do składania takich dokumentów w sądach rejestrowych.

Oświadczam, że znana jest mi odpowiedzialność karna /z art. 297 kk/ za zeznanie nieprawdy i zatajenie prawdy w powyższym oświadczeniu.

Deklarujemy, że wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w ofercie i załącznikach są aktualne i kompletne.

**\* NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ**

Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem[[1]](#footnote-1)

……………………………………………………………………………………………………………

Poświadczam wniesienie wadium w wysokości ………………., w formie…………………………….

Nazwa banku i nr konta bankowego na które ma zostać zwrócone wadium (jeśli zostało wniesione

w gotówce) ………………………………………………………………………………………………

............................................................, dnia ...................................... r.

 (miejscowość)

..............................................................................

 podpis osoby uprawnionej (osób uprawnionych)

 do reprezentowania wykonawcy

1. *- Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.*

*- Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.*

*- Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.* [↑](#footnote-ref-1)