**ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWZ**

|  |
| --- |
| **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA** |

**Meble laboratoryjne z montażem do laboratorium Stacji Kontroli Użytkowości Rzeźnej Trzody Chlewnej (SKURTCh)**

**w Pawłowicach**

**1. Wymagania ogólne:**

* 1. Po zawarciu umowy, a przed przystąpieniem do realizacji zamówienia, konieczna jest konsultacja Wykonawcy z bezpośrednim użytkownikiem Zamawiającego w celu akceptacji przez Zamawiającego kolorystyki mebli na podstawie próbek udostępnionych przez Wykonawcę. Kolorystyka mebli winna być zgodna parametrami określonymi przez Zamawiającego.
  2. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony Zamawiającemu przedmiot zamówienia jest w pełni zgodny z opisem zawartym w SWZ, jest dobrej jakości, wykonany z fabrycznie nowych, bezpiecznych materiałów, bez śladów wcześniejszej eksploatacji, nie eksponowany na wystawach, targach lub sklepach, kompletny, wolny od wad fizycznych i prawnych, nie posiada wad konstrukcyjnych, wykonawczych lub innych defektów wynikających z innych zaniedbań Wykonawcy lub producenta.
  3. Wymagany termin gwarancji wynosi min. 24 miesiące licząc od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia,
  4. Okres uprawnień z tytułu rękojmi jest równy udzielonemu przez Wykonawcę okresowi udzielonej gwarancji. Uprawnienia z tytułu rękojmi przysługują Zamawiającemu niezależnie od uprawnień płynących z udzielonej gwarancji. Okres rękojmi rozpoczyna bieg od dnia podpisania protokołu odbioru.
  5. Ewentualne naprawy gwarancyjne realizowane przez wykonawcę w miejscu użytkowania mebli, w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania, Wykonawca zapewni na własny koszt demontaż i odbiór mebli do naprawy oraz ich dostawę i montaż po dokonaniu naprawy.
  6. Okres gwarancji przedmiotu umowy w przypadku trwania naprawy dłużej niż 1 dzień ulega przedłużeniu o pełną ilość dni trwania naprawy.
  7. Czas telefonicznej lub mailowej reakcji serwisu na zgłoszenie mailem awarii/problemu/pytanie do 72 godzin liczonych od daty i godziny wysłania wiadomości e-mail ze zgłoszeniem.

**2. Parametry ogólne przedmiotu zamówienia:**

* 1. Stelaże - stalowe, malowane proszkowo, dół stelaża zakończony stopkami regulacyjnymi umożliwiającymi poziomowanie,
  2. Szafki – laminowane, kolor popielaty lub jasnoniebieski, uchwyty szafek metalowe (nie gałki),
  3. Szafki na nóżkach ok. 16 cm wykonanych z profilu ze stopką umożliwiającą regulację wysokości, nóżki malowane proszkowo,
  4. Korpusy szafek, szuflad, drzwiczki – wykonane z płyty wiórowej o zagęszczonej strukturze, o grubości min. 18 mm, wszystkie docinane krawędzie zabezpieczone okleiną,
  5. Szuflady na prowadnicach z pełnym wysuwem i cichym domykiem, np. typu tandem Blum
  6. Wszystkie drzwiczki otwierane, wyposażone w zawiasy samozamykające np. klasy Blum
  7. Blaty laminowane – kolor popiel/jasny szary, o grubości 38 mm
  8. Blaty ceramiczne – kolor biały/popiel/jasny szary
  9. Jeżeli przy opisie przedmiotu zamówienia wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, wyposażenia, itp. Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, itp. równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane.
  10. Dopuszcza się zmianę szerokości pojedynczych szafek podblatowych, w zależności od standardów wykonawcy, pod warunkiem, że łączna szerokość szafek na danym stanowisku w ofercie będzie taka sama lub zbliżona do łącznej szerokości szafek na danym stanowisku w projekcie. W LAB A – szerokość miejsca do siedzenia pod blatami - min. 70 cm, max. 80 cm.

**3. Parametry szczegółowe przedmiotu zamówienia:**

**3.1. Laboratorium A**

Wyspa z nadstawką wysoką:

Wymiary (DxSxW) 280 x 120 x 90 cm

Blat z technicznej ceramiki wielogabarytowej

Szafki zamykane, dwudrzwiowe, z przegrodą, z 1x2 szuflady pod blatem, z półką wewnątrz:

4 sz. szer. 100 cm lub 2 szt. szer. 100 cm dwustronne

Nadastawka – (DxSxW) 230 x 50 x 90 cm

materiał – aluminium, malowany proszkowo, o grubości min. 1,60 cm

3 kolumny

w każdej kolumnie min.2 gniazdka elektryczne, bryzgoszczelne

2 poziomy półek laminowanych, możliwość zmiany położenia półek bez użycia narzędzi

Stanowisko do mycia:

Wymiary (DxSxW): 120 x 70 x 90

Zlew laboratoryjny głęboki z ceramiki technicznej wielogabarytowej z ociekaczem, jednokomorowy (komora po prawej stronie), z podniesionym obrzeżem

Bateria do wody chemoodporna wychodząca z blatu (ciepła i zimna woda), zakończona perlatorem

Szafka podblatowa, zamykana z przegrodą, trzydrzwiowa szer. 120 cm lub 2 szt. szafki 60 cm,

Na ścianie nad zlewem laboratoryjny ociekacz kołkowy wykonany z polistyrenu o wysokiej odporności, szer. max. 70 cm, z kompletem kołków na szkło laboratoryjne z szerokimi i wąskimi szyjkami.

Stanowisko przyścienne:

Wymiary (DxSxW): 240 x 70 x 90

Blat laminowany

2 szt. szafki podblatowe, zamykane, z 1x2 szuflady pod blatem, z półką wewnątrz - szer. 80 cm

Stanowisko przyścienne w kształcie litery L:

Wymiary (DxSxW):  350 x 70 x 90 cm oraz 330 x 70 x 90 cm

Blat laminowany

Szafki podblatowe, zamykane, dwudrzwiowe:

1 szt. szafka kątowa, szer. 90 x 90 cm


2 szt. szafka podblatowe, z 1 szufladą pod blatem, z półką wewnątrz – szer.. 70 cm

3 szt. szafka podblatowe, z 1x2 szufladami pod blatem, z półką wewnątrz – szer.. 90 cm

Szafki wiszące, zamykane, min. 1 półka wewnątrz:

4 szt. szer. 80 cm lub 6 szt. szer. 60 cm

2 szt. krzesła obrotowe, laboratoryjne, z regulowaną wysokością, z podnóżkiem




**3.2 Laboratorium B**

Stanowisko przyścienne:

Wymiary (DxSxW): 240 x 60 x 90cm

Blat laboratoryjny laminat

3 szt. szafki podblatowe, zamykane, z 1 szufladą pod blatem, z półką wewnątrz – szer. 80 cm



**3.3. Laboratorium C:**

Stanowisko przyścienne na stelażu z wycięciem (rys. LAB C):

Wymiary (DxSxW): 155 x 60 x 90cm

Blat z ceramiki technicznej

Stanowisko przyścienne na stelażu:

Wymiary (DxSxW): 100 x 60 x 90cm

Blat z ceramiki technicznej

Półka laminowana w dolnej części


Mobilny stół laboratoryjny na stelażu (typ A):

Wymiary (DxSxW): 60 x 60 x 90cm

Blat laminowany

Półka laminowana w dolnej części

Kółka z blokadą

****

* 1. **Laboratorium D:**

Stanowisko przyścienne na stelażu:

Wymiary (DxSxW): 190 x 60 x 90cm

Blat laminowany


1 szt. szafka podblatowa, szer. 80 cm, z 1 szufladą pod blatem, z półką wewnątrz

Stanowisko przyścienne na stelażu:

Wymiary (DxSxW): 110 x 50 x 90cm

Blat laminowany

2 szt. krzesła obrotowe, laboratoryjne, z regulowaną wysokością, z podnóżkiem, jezdne (z kółkami)



* 1. **Laboratorium E**

2 x stanowiska na stelażu (typ A), wys. 75 cm

Wymiary (DxSxW): 140 x 70 x 75 cm

Blaty laminat

2 szt. szafki podblatowe, zamykane z 1 szufladą - szer. 60 cm (wolnostojąca), przejezdna

