**Załącznik nr 3c do SWZ**

**FORMULARZ CENOWY – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Zadanie nr 2: Akcesoria komputerowe (stacje ładowania).**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Część I – KALKULACJA CENOWA** |
| **L.p.** | **PRZEDMIOT** | **JEDN. MIARY** | **WARTOŚĆ NETTO/ JEDN. MIARY** | **ILOŚĆ** | **WARTOŚĆ NETTO** | **STAWKA VAT** | **WARTOŚĆ BRUTTO** |
|  | Stacja ładująca USB C do urządzeń mobilnych tablet/smartfon o parametrach technicznych oraz funkcjonalno-użytkowych wyszczególnionych w punkcie 1 ppkt. 1.1. Części II. | Szt. |  | 1 |  |  |  |
|  | Stacja ładowania laptopów o parametrach technicznych oraz funkcjonalno-użytkowych wyszczególnionych w punkcie 2 ppkt. 2.1.Części II. | Szt. |  | 1 |  |  |  |
|  | **RAZEM** |  |  |  |
|  | **Część II – WYMAGANIA FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE**  |
|  | **Stacja ładująca USB C do urządzeń mobilnych tablet/smartfon.** |
|  | **PARAMETR WYMAGANY** |
|  | Pojemność; minimum 16 urządzeń maksimum 20 urządzeń; Wielkość maksymalna urządzenia ładowanego 11 cali na wszystkich slotach; Forma zamykanej na kluczyk szafki; Wentylacja zapewniona przez perforacje lub wentylator; Stacja musi zostać dostarczoną z kompletnym wyposażeniem pozwalającym na ładowanie każdego podpiętego urządzenia prądem min 2A. Ładowanie urządzeń przy wykorzystaniu portu USB C. |
|  | **Gwarancja:** minimum 24 miesiące. |
|  | **Stacja ładowania laptopów.** |
|  | **PARAMETR WYMAGANY** |
|  | Pojemność; minimum 16 urządzeń maksimum 20 urządzeń; Obsługiwana wielkość maksymalna urządzenia ładowanego 15,6 cala; Forma zamykanej na kluczyk szafki z kółkami umożliwiającymi proste przemieszczenie; Obudowa metalowa z perforacjami lub wentylatorem dla lepszej wentylacji; Złącza dla urządzeń ładowanych gniazda 230v typ E, dostępne od frontu po otwarciu drzwiczek. |
|  | **Gwarancja:** minimum 24 miesiące. |

W Części I: cenę należy obliczyć według następujących zasad:

1. Wykonawca winien określić, dla każdej pozycji cenę jednostkową netto oraz stawkę procentową VAT, a następnie obliczyć wartość netto przez przemnożenie ceny jednostkowej netto przez liczbę/j. m. oraz wartość brutto przez przemnożenie wartości netto przez stawkę procentową VAT (uzyskany iloczyn dodać do wartości netto danej pozycji). W pozycjach dla których wskazano jedynie prognozowaną ilość badań należy przeliczyć wartość netto podając ilości/j.m. z zaokrągleniem do pełnego opakowania.
2. Wszystkie wartości kosztorysowe, Wykonawca zobowiązany jest kalkulować i wpisywać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku;
3. Wykonawca powinien wycenić wszystkie wymagane pozycje – **pod rygorem odrzucenia oferty**;
4. Wartość netto oferty musi zawierać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w szczególności zakładany zysk, cła i opłaty celne, koszty dostawy do siedziby Zamawiającego, ubezpieczenia na czas transportu;
5. **Wartość brutto stanowi wartość oferty (cenę).**

.