|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **JM.** | **Ilość** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | **Multicopter filmowo-fotograficzny (Dron)**  **Zestaw urządzeń (skład ukompletowania):**   * Dron; * Aparatura sterująca (pilot); * Śmigła zapasowe 2kpl. (4 szt. przód i 4 szt. tył); * Akumulator min. 3 szt.; * Ładowarka z kablem; * Blokada gimbala; * Kabel USB OTO; * Kabel USB 2m; * Walizka transportowa.   **Wymagania eksploatacyjno — techniczne:**   * Waga z oporządzeniem: min. 1,3 kg; * Maksymalna prędkość wznoszenia: tryb S—6 mis, tryb P—5 mis; * Maksymalna prędkość opadania: tryb S — 4 mis, tryb P — 3 m/s; * Maksymalna prędkość: tryb S - 72 km/h, tryb P—50 kmih; * Maksymalna wysokość n.p.m: min. 4000 m; * Funkcje śledzenia obiektu: min. Trace, Profile, Spotlight; * Transmisja na żywo na pasmach: min. 2,4 GHz i 5,8 0Hz; * Funkcja return to Home; * Czas lotu: min. 30 minut na jednej baterii;   **Dodatkowe ustalenia wymagań:**   * polska instrukcja obsługi; * gwarancja minimum 24-miesiące; * serwis na terenie całego kraju. | szt. | 1 |