|  |  |
| --- | --- |
|  | Specyfikacja techniczna |
| **Tytuł:** | **Montaż 2 zestawów kamer zewnętrzych 4G (LTE) zasilanych panelem solarnym** |  | **Zakład:** | **SKF Polska S.A** |
| **Projekt ID:** |  |  | **Kanał:** |  |
| **Tech. Spec. ID:** | 18-09-2023 |  | **Lider projektu:** | Maciej Migowski |
| **Wydanie:** | 1 |  | **Autorzy:** | Maciej Migowski, Tomasz Walczak |
| **Last Edited:** |  |  | **Telefon:** | +48 785 050 646 |
| **Status:** |  |  | **Fax:** | - |
| **Grupa towarowa:** |  |  | **Adres:** | 61-022 Poznań,  Nieszawska 15, Polska |
| **IRE Numer:** |  |  | **Email** | maciej.migowski@skf.com |

**1. Wymagania procesu**

* 1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie 2 zestawów kamer zewnętrzych 4G (LTE) zasilanych panelem solarnym przy zbiorniku wodnym Mała Kajka zlokalizowanym na terenie ogródków działkowych ROD przy ul.Wrzesińskiej 11 w Poznaniu.

A pond with a small pond in the middle of a grassy area

Description automatically generated



Kamery powinny być zamonotowane na słupach osadzonych na fundamentach i posiadać następujące wymagania techniczne:

- rozdzielczość: min 4 Mpx

- kąt widzenia: szerokokątny, min 1020

- system monitoringu powinien być wyposażony w rejestrator z pamiecią min 1T

- możliwość odczytu obrazu online

- klasa szczelności IP67

- widzenie w nocy i możliwość wykorzystania podczerwieni

**2. Termin realizacji i wizji lokalnej**

Możliwośc wyjaśnienia wymagań technicznych na wizji lokalnej

Dostawa urządzenia do 31.11.2023r

Termin wysłania ofert do 10.10.2023r

**3. Odbiór instalacji/urządzenia**

Na podstawie protokołu odbioru z kartą gwarancyjną.

**4. Serwis i gwarancja**

Wykonawca zobowiązany jest udzielić 24 miesięcy gwarancji.

**6. Środowisko, Zdrowie i Bezpieczeństwo**

Instalacja musi być wykonana zgodnie z warunkami BHP obowiązującymi w SKF POLSKA S.A. Procedury w tym zakresie dostępne są do wglądu w SKF Polska S. A.