|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr sprawy: INTZ.271.2.2023 **Załącznik nr 2.2 do SWZ**  **SPECYFIKACJA TECHNICZNA** | | |
| **Parametr** | **Charakterystyka (wymagania minimalne)** | **Opis zaoferowanego produktu** |
| Tryb podawania dokumentów | Płaski i ADF |  |
| Rozdzielczość optyczna (dpi) | ADF: 600dpi Flatbed: 1200dpi |  |
| Formaty plików | BMP, PNG, GIF, JPEG, jednostronicowy PDF, wielostronicowy PDF, Multi-TIFF, TIFF, RTF, TXT, OCR (tylko dla iScan), XPS, DOC, XLS, PPT, DOCS, XLSX, PPTX, HTML |  |
| Tryb skali szarości | 16-bitowe wejście 8-bitowe |  |
| Tryb koloru | 48-bitowe wejście 24-bitowe wyjście |  |
| Rozmiar pamięci | Minimum. 1GB pamięci SDRAM |  |
| Interfejs | USB 3.1 lub szybszy, LAN |  |
| Zalecana dzienna wielkość | Minimum 15000 stron |  |
| Obsługa systemu operacyjnego | Win XP / Vista / Win 7 / Win 8 / Win 8.1 / Win 10 / Win 11 (32/64-bit) |  |
| Dołączone oprogramowanie | Sterownik ISIS, TWAIN, WIA, |  |
| **Funkcje** | | |
| Ultradźwiękowe wykrywanie zacięcia papieru | tak |  |
| Skanowanie karty | Tłoczona karta (grubość 1,4 mm) |  |
| **Rozmiar skanowania** | | |
| Minimum ADF | 50 x 50 mm |  |
| ADF maksimum | 216 x 356 mm (Legal) |  |
| Pojemność ADF | Minimum 100 arkuszy (80 g / m²) |  |
| Gramatura papieru (grubość) | 27 ~ 430 g / m² |  |
| Grubość karty identyfikacyjnej | Tłoczona karta (grubość 1,4 mm) |  |
| **Szybkość skanowania** | | |
| B / W @ 200dpi, A4 | Minimum ADF: Simplex: 70str./min / dupleks: 140 ipm Płaski: 1,5 sek |  |
| B / W @ 300dpi, A4 | Mimimum ADF: Simplex: 70 str./min / dupleks: 140 ipm Płaski: 1,5 sek |  |
| Kolor @ 200dpi, A4 | Mimimum ADF: Simplex: 70 str./min / dupleks: 140 ipm Płaski: 1,5 sek |  |
| Kolor @ 300dpi, A4 | Mimimum: ADF: Simplex: 70 str./min / dupleks: 140 ipm Płaski: 1,5 sek |  |
| **Gwarancja** | | |
| Gwarancja producenta | Minimum 12 miesięcy |  |
| **Producen**t | |  |
| **Typ** | |  |
| **Model** | |  |
| **Nr katalogowy** | |  |

……………………………………….

*Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty*

***UWAGA - Niniejszy Załącznik winien być sporządzony w postaci elektronicznej i opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby upoważnionej***