**Opis Przedmiotu zamówienie**

**Nr postępowania: 3/BP/2023**

**Nazwa postępowania: Remont pomostu nr 10**

**Zakres przedmiotu zamówienia:**

1. Wymiana belek nośnych w rejonie wykrytych pęknięć.
2. Montaż belek zakładkowych na połączeniu nowych belek nośnych pomostu.
3. Wymiana desek pokładu w rejonie uszkodzenia pomostu.
4. Wymiana pękniętych lub zgniłych w 60% desek.
5. Wymiana podkładek dylatacyjnych konstrukcji nośnej pokładu w rejonie pływaków betonowych.
6. Wymiana śrub złącznych na nowe w rejonie wymiany elementów nośnych.
7. Uzupełnienie lub wymiana belek licowych pomostu.
8. Sprawdzenie i regulacja łańcucha kotwicznego dla wszystkich kotwic pomostu.
9. Sprawdzenie łączników łańcucha kotwicznego dla wszystkich łączników na pomoście.
10. Sprawdzenie konstrukcji pływaków siatkobetonowych (nośnych) pod kątem uszkodzeń w miejscach złączy łańcucha kotwicznego dla łączników belek mocnych pokładu pomostu.
11. Sprawdzenie pływaków odnogi cumowniczej wraz z miejscem połączenia pływaka z jej z konstrukcją i wykonanie ewentualnej korekty.
12. Demontaż wszystkich elementów pomostu w rejonie złączy pomostu z pływakiem betonowym.
13. Wykonanie i montaż nowych kotew w pływakach betonowych.
14. Wykonanie nowych złączy śrubowych dla pływaków z belkami nośnymi pokładów.
15. Wykonanie nowej konstrukcji pomostu w rejonie złącza z pływakiem siatkobetonowym.
16. Dostawa materiałów na miejsce naprawy.

Oferta powinna obejmować wszystkie materiały, narzędzia i inne koszty związane z wykonaniem powyższych robót.

Przed złożeniem ofert zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej.