**Załącznik nr 1E do SWZ**

**Formularz cenowy**

**Zmianie ulega poniższa pozycja i po korekcie przyjmuje postać:**

| **Wyposażenie: System klimatyzacyjny** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Produkt** | OPIS TECHNICZNY: | **Ilość** | **Cena jednostkowa**  **brutto/cena łączna** |
| Klimatyzator – zestaw III  - multisplit  *Producent/Model:*  *……………………… ………………………*  *(do uzupełnienia przez wykonawcę)* | 1x Jednostka zew.: Wydajność (nom.): chłodnicza 4,1kW, grzewcza 4,4kW Zasilanie: 1fazowe (230V) Pobór mocy (nom.): 1,1kW (chłodzenie); 1,0W (grzanie) Pobór prądu (nom.): 4,9A (chłodzenie); 4,4A (grzanie) Zakres temperatury otoczenia: -15~43 (chłodzenie); -22~24 (grzanie)  Wydajność osuszania: min. 1,5 l/h Klasa sezonowej efektywności energetycznej: A++(chłodzenie); A+(grzanie) Poziom ciśnienia akustycznego: maks. 50dB(A) Poziom mocy akustycznej: maks. 62dB(A) Czynnik: R32 Grzałka tacy skroplin: tak  1x Jednostka wew.: Typ: kaseta Wydajność (nom.): chłodnicza 3,5W, grzewcza 4,0kW Zasilanie: 1fazowe (230V)  Komplet ma zawierać: 1szt. j.zew.+ 1szt. j.wew. + sterownik przewodowy + panel maskujący oraz stosowne orurowanie i okablowanie | 1 komplet | ……………  x 1  …………… |