|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **FORMULARZ CENOWY** |  |  |  |  |  | Zał. nr ……….. |
|  | **CZ3 ŹRÓDŁA ŚWIATŁA** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **L.p.** | **Wyszczególnienie** | **j.m.** | **RAZEM** | **cena netto** | **wartość netto** | **podatek VAT** | **wartość brutto** |
| 1. | Lampa sodowa 230V/150W/E-40/ trwałość min. 20000h/strumień św. min. 15000lm/ temperatura barwowa od 2000 do 3000K/ tubularna | szt. | **220** |   |   |   |   |
| 2. | Led tuba T5 G5, 18W, AC 230V, barwa 830 - 840, strumień św. min.1600lm,, trwałość:min.30000h, zasilanie jednostronne | szt. | **70** |   |   |   |   |
| 3. | Led tuba T8 G13, 9W, 230V, barwa 830 - 840, strumień św. min**.** 900lm**,** trwałość min. 18000 h; zasilanie jednostronne  | szt. | **50** |   |   |   |   |
| 4. | Świetlówka kompaktowa 2D 4P ,16W, 230V, barwa 830-840, trwałość min. 10000h | szt. | **5** |   |   |   |   |
| 5. | świetlówka kompaktowa 3U 230V, 50Hz, E27 8W,strumień św. min 400 lm, trwałość min. 8000h; temp. barw 2500-3200K;  | szt. | **110** |   |   |   |   |
| 6. | Świetlówka liniowa 230V/58W/G13 trwałość min. 12000h strumień św. min. 5000lm barwa w przedziale od 830 do 840 | szt. | **75** |   |   |   |   |
| 7. | Świetlówka liniowa T5 G5; 14W; 230V; 50Hz; strumień 1350 lm; temp. Barw. 4000K; trwałość min. 5000 h; wymiary maks: 26mm, dł. 549 mm; barwa w przedziale 830-840 | szt. | **200** |   |   |   |   |
| 8. | Świetlówka niezintegrowana G24d2 18W/230V, kształt U, strumień św min. 1100lm,3800-4200K, trwałość min. 6000h | szt. | **55** |   |   |   |   |
| 9. | Świetlówka niezintegrowana G24q3 26W/230V;n temperatura barw 3800 - 4200K; strumień św. Min. 1800lm; trwałość min. 10000h | szt. | **150** |   |   |   |   |
| 10. | Żarówka A55 230V/40W/E-27/ trwałość min. 1000h/ strumień św. min. 280lm, przezroczysta wstrząsoodporna | szt. | **600** |   |   |   |   |
| 11. | Żarówka A55 230V/75W/E-27 trwałość min. 1000h strumień św. min. 700lm, przezroczysta wstrząsoodporna | szt. | **600** |   |   |   |   |
| 12. | Żarówka A60 230V/100W/E-27 trwałość min. 1000h strumień św. min. 1000lm przezroczysta wstrząsoodporna | szt. | **700** |   |   |   |   |
| 13. | Żarówka niskonapięciowa E27 24V 60W, trwałość min. 1000h, strumień św 970lm | szt. | **150** |   |   |   |   |
| 14. | Żarówka halogenowa 230V/100W/Rx7S, J-78; trwałość min. 2000h; strumień św. min. 1000lm  | szt. | **70** |   |   |   |   |
| 15. | Żarówka halogenowa 230V/150W/Rx7S, J-118; trwałość min. 2000h, strumień św. min. 1500lm  | szt. | **110** |   |   |   |   |
| 16. | Żarówka LED 27 SMD GU10 ; 230W; 5W; temperatura barw 3800 - 4200 K; trwałość min. 15000**h**; strumień św min. 400lm | szt. | **255** |   |   |   |   |
| 17. | Żarówka led A60, E27, 10W 230V,min**.** 810lm, barwa światła neutralna od 4000K do 4500K, 50Hz, 270⁰, trwałość min. 15000h,  | szt. | **580** |   |   |   |   |
| 18. | Żarówka led 230V/E-14 trwałość min. 13000h strumień św. min. 400lm, świeczkowa  | szt. | **70** |   |   |   |   |
| 19. | Żarówka led 230V/E-27/ trwałość min. 13000h/ strumień św. min. 1000lm, barwa od 825 do 845 | szt. | **160** |   |   |   |   |
| 20. | Żarówka led 230V/E-27/ trwałość min. 13000h/ strumień św. min. 1500lm, skuteczność świetlna min. 110 lm/W, barwa od 825 do 845 | szt. | **180** |   |   |   |   |
| 21. | Żarówka led 230V/E-27/ trwałość min. 13000h/ strumień św. min. 1900lm, barwa od 825 do 845 | szt. | **230** |   |   |   |   |
| 22. | Żarówka led 230V/E-27/ trwałość min. 13000h/ strumień św. min. 450lm, skuteczność świetlna min. 90 lm/W, barwa od 825 do 845 | szt. | **160** |   |   |   |   |
| 23. | Żarówka led, typ bańki G45, E27, 230V/4W, barwa neutralna 4000K,  | szt. | **260** |   |   |   |   |
| 24. | Świetlówka kompaktowa PL-C G24q3, 4-pinowa, 26W, barwa w przedziale 820-840, strumień min. 1800 lm, 230V, 50Hz, trwałość min. 12 000h, wymiary: dł. Min. 163mm, fi min. 27mm | szt. | **80** |   |   |   |   |
| 25. | Świetlówka LED T8, G13, 10W; strumień św min. 1000 lm; barwa 820-840; trwałość min. 12 000h; dł. 600 mm. | szt. | **300** |   |   |   |   |
| **RAZEM** |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Miejscowość………………………….. , dnia……………… |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ……………………………………………………………… |
|  |  |  | *(podpis i pieczątka osoby uprawnionej do składania*  |  |
|  |  |  | *oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)* |  |  |