1. **Klimatyzator przenośny - 6 sztuk**

|  |  |
| --- | --- |
| Moc [W]: | min. 3400 |
| Liczba poziomów mocy: | min. 3 |
| Poziom hałasu [dB]: | maks. 64 |
| Wydajność znamionowa (EER) [kWh]: | min. 3.4 |
| Klasa energetyczna chłodzenia: | min. A |
| Funkcje: | Regulacja poziomów mocy, Regulacja prędkości nawiewu, Sterowanie za pomocą pilota |
| Wyposażenie: | Pilot, Timer |
| Funkcje dodatkowe: | Osuszanie powietrza, Programowanie, Tryb Auto, Tryb Nocny, Wentylacja |
| Czynnik chłodniczy: | R290 |
| Godzinowe zużycie energii (COP) [kWh]: | 1 |
| Godzinowe zużycie energii (EER) [kWh]: | 1.3 |
| Klasa energetyczna: | A |
| Przepływ powietrza [m3/h]: | 327 |
| Wskaźnik efektywności energetycznej (COP) sezon umiarkowany: | 2.8 |
| Wskaźnik efektywności energetycznej (EER): | 2.6 |
| Wydajność znamionowa (COP) sezon umiarkowany [kWh]: | 2.7 |
| Wydajność znamionowa (EER) [kWh]: | 3.4 |
| Regulacja poziomów mocy: | Tak |
| Regulacja prędkości nawiewu: | Tak |
| Sterowanie za pomocą pilota: | Tak |
| Wyposażenie: | Pilot, Timer, uszczelka do wyprowadzenia rury (min. 4 metry) |
| Załączona dokumentacja: | Instrukcja obsługi w języku polskim |
| Gwarancja: | 24 miesiące |

1. **Telewizor 64” - 2 sztuki**

|  |  |
| --- | --- |
| Przekątna ekranu [cal]: | min. 65 |
| Przekątna ekranu [cm]: | min. 163 |
| Format ekranu: | 16:9 |
| Format HD: | UHD/4K |
| Jasność ekranu: | min. 1500 cd/m2 |
| Podwójny tuner HD: | Tak |
| Tuner: | Analogowy, DVB-C, DVB-S2, DVB-T2/HEVC/H.265 |
| Rodzaj telewizora: | QLED |
| Technologia HDR (High Dynamic Range): | HLG |
| Technologia odświeżania: | Picture Quality Index 3800 |
| Technologia producenta: | Samsung QLED |
| Procesor: | Quantum 4K |
| Funkcje poprawy obrazu: | Adaptacja obrazu, AI Upscaler, Auto Low Latency, Auto Motion Plus, Contrast Enhancer, Digital Clean View, Filmmaker Mode, FreeSync Premium Pro, Game Motion Plus, HDR10+, Motion Xcelerator Turbo+, Quantum Dot Color, Supreme UHD Dimming, Tryb HGiG |
| Kąt widzenia pionowy: | 178 |
| Kąt widzenia poziomy: | 178 |
| Częstotliwość odświeżania ekranu: | 120 Hz |
| Rodzaj podświetlenia: | Full Array LED |
| System dźwięku przestrzennego: | Dolby Digital, Tak |
| System dźwięku: | 2.2.2, Dolby Atmos |
| Wbudowane głośniki: | 6 |
| Moc głośników [W]: | min. 60 |
| Regulacja tonów wysokich / niskich: | Tak |
| Subwoofer: | Tak |
| Funkcje dodatkowe dźwięku: | Adaptacja Dźwięku+, Aktywny wzmacniacz głosu, ARC, Bluetooth Audio, Dźwięk Podążający za Obiektem +, eARC, Multiroom Link, Q-Symphony |
| Korektor dźwięku: | Tak |
| System kodowania dźwięku: | Dolby AC-3, Dolby Atmos |
| Smart TV: | Tak |
| Tizen TV: | Tak |
| Full Array: | Tak |
| Wi-Fi: | Tak |
| DLNA: | Tak |
| HbbTV: | 2.0.3 |
| Bluetooth: | Tak |
| Przeglądarka internetowa: | Tak |
| Komunikacja dodatkowa: | Easy Mirroring |
| Aplikacje Smart TV: | Amazon Prime Video, Netflix, YouTube |
| Akcesoria opcjonalne: | Uchwyt ścienny |
| Dla graczy: | Tak |
| Popularne aplikacje: | Apple TV, Disney+, HBO Max, Netflix, Prime Video, Rakuten, Xbox Game Pass, YouTube |
| Liczba złączy HDMI: | 4 |
| Liczba złączy USB: | 2 |
| Złącze Ethernet (LAN): | Tak |
| Cyfrowe wyjście optyczne: | Tak |
| Złącze CI (Common Interface): | Tak |
| Pozostałe wejścia/wyjścia: | złącze antenowe |
| Złącze HDMI 2.1: | Tak (pełne) |
| Złącze 12V: | Nie |
| Kolor obudowy: | Czarny |
| Szerokość z podstawą [cm]: | maks. 144.7 |
| Wysokość z podstawą [cm]: | maks. 90.6 |
| Głębokość z podstawą [cm]: | maks. 28.9 |
| Szerokość bez podstawy [cm]: | maks. 144.7 |
| Wysokość bez podstawy [cm]: | maks. 83 |
| Głębokość bez podstawy [cm]: | maks. 5.5 |
| Waga z podstawą / bez podstawy [kg]: | maks. 27.8 / 24.1 |
| Standard VESA: | 400 x 300 |
| Menu w języku polskim: | Tak |
| Telegazeta: | Tak |
| Funkcje dodatkowe: | Alexa, Bixby, Game Bar, Google Assistant, Mobile to TV – Mirroring, Multi View, Remote Access, SmartThings, Time Shift, Tryb Ambient +, USB - zdjęcia, muzyka, film |
| Seria telewizora: | Q80B |
| Nowa klasa energetyczna: | G |
| Pobór mocy (tryb włączenia) [W]: | maks. 143 |
| Pobór mocy (max) [W]: | maks. 280 |
| Pobór mocy (tryb czuwania) [W]: | maks. 0.5 |
| Zużycie energii HDR [kWh/1000h]: | maks. 283 |
| Zużycie prądu w trybie SDR: | 143 kWh = 110.11 zł |
| Zasilanie: | 220-240V; 50-60Hz |

Dodatkowo:

1 x stojak mobilny pasujący do telewizora

1 x uchwyt do powiedzenia telewizora na ścianie

1. **Telewizor 55” - 1 sztuka**

|  |  |
| --- | --- |
| Przekątna ekranu [cal]: | min. 55 |
| Przekątna ekranu [cm]: | min. 138 |
| Format ekranu: | 16:9 |
| Format HD: | UHD/4K |
| Podwójny tuner HD: | Tak |
| Tuner: | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2/HEVC/H.265 |
| Rodzaj telewizora: | QLED |
| Technologia HDR (High Dynamic Range): | HDR10, HLG |
| Technologia producenta: | Samsung QLED |
| Procesor: | Czterordzeniowy |
| Funkcje poprawy obrazu: | 100% Natężenie Kolorów, AI Upscaler, Auto Low Latency, Filmmaker Mode, Game Motion Plus, Motion Xcelerator Turbo+, Panel Quantum Dot, Quantum HDR, Ultimate UHD Dimming |
| Kąt widzenia pionowy: | 178 |
| Kąt widzenia poziomy: | 178 |
| Częstotliwość odświeżania ekranu: | 120 Hz |
| Rodzaj podświetlenia: | Dual LED |
| System dźwięku przestrzennego: | Dolby Digital Plus |
| System dźwięku: | 2.0 |
| Wbudowane głośniki: | 2 |
| Moc głośników [W]: | 20 |
| Regulacja tonów wysokich / niskich: | Tak |
| Funkcje dodatkowe dźwięku: | Adaptacja Dźwięku+, Aktywny wzmacniacz głosu, ARC, Bluetooth Audio, Dźwięk Podążający za Obiektem Lite, eARC, Multiroom Link, Q-Symphony |
| Korektor dźwięku: | Tak |
| System kodowania dźwięku: | Dolby AC-4 |
| Smart TV: | Tak |
| Tizen TV: | Tak |
| Wi-Fi: | Tak |
| DLNA: | Tak |
| HbbTV: | 2.0.3 |
| Bluetooth: | Tak |
| Przeglądarka internetowa: | Tak |
| Komunikacja dodatkowa: | Wi-Fi Direct, Złącze Anynet+ |
| Aplikacje Smart TV: | Netflix, YouTube |
| Akcesoria opcjonalne: | Uchwyt ścienny |
| Dla graczy: | Tak |
| Liczba złączy HDMI: | 4 |
| Liczba złączy USB: | 2 |
| Liczba złączy EURO: | 0 |
| Złącze Ethernet (LAN): | Tak |
| Cyfrowe wyjście optyczne: | Tak |
| Złącze CI (Common Interface): | Tak |
| Pozostałe wejścia/wyjścia: | Wyjście RF, złącze antenowe |
| Złącze HDMI 2.1: | Tak (pełne) |
| Kolor obudowy: | Tytanowy |
| Szerokość z podstawą [cm]: | maks. 123.29 |
| Wysokość z podstawą [cm]: | maks. 77.8 |
| Głębokość z podstawą [cm]: | maks. 24.6 |
| Szerokość bez podstawy [cm]: | maks. 123.2 |
| Wysokość bez podstawy [cm]: | maks. 70.87 |
| Głębokość bez podstawy [cm]: | maks. 2.57 |
| Waga z podstawą / bez podstawy [kg]: | maks. 18.4 / 16.1 |
| Standard VESA: | 200 x 200 |
| Menu w języku polskim: | Tak |
| Telegazeta: | Tak |
| Funkcje dodatkowe: | Connect Share™ (dysk twardy), ConnectShare™ (USB 2.0), Czujnik światła, Dotknij i wyświetl, Elektroniczny informator programowy (EPG), FreeSync, Google Meet, Microsoft 365, Multi View, Samsung DeX, SmartThings, Tryb Ambient +, Tryb gier |
| Seria telewizora: | Q77C |
| Nowa klasa energetyczna: | G |
| Pobór mocy (tryb włączenia) [W]: | maks. 82 |
| Pobór mocy (max) [W]: | maks. 205 |
| Pobór mocy (tryb czuwania) [W]: | maks. 0.5 |
| Zużycie energii HDR [kWh/1000h]: | maks. 169 |
| Zużycie prądu w trybie SDR: | 82 kWh = 63.14 zł |
| Zasilanie: | 220-240V; 50-60Hz |
| Wyposażenie: | Kabel zasilający, Pilot, Podstawa |
| Załączona dokumentacja: | Instrukcja obsługi w języku polskim, Karta gwarancyjna,  |
| Dodatkowo | uchwyt do powieszenia na ścianę |