**WYKAZ GŁÓWNYCH URZĄDZEŃ**

## „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Małówce”.

# WYKONAWCA:

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

# PRODUCENT [[1]](#footnote-1):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| l.p. | Nazwa(y) Producenta(ów) | Adres(y) Producenta(ów) |
|  |  |  |

Niniejszym oświadczmy, że składając ofertę w niniejszym postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego oświadczam/my, że przy realizacji przedmiotu zamówienia zastosujemy wyspecyfikowane główne urządzenia. Potwierdzamy, że w pełni zaznajomiliśmy się z przedstawionym przez Zamawiającego Programem Funkcjonalno-Użytkowym, nie wnosimy do niego zastrzeżeń i zobowiązujemy się do dostawy poszczególnych urządzeń o parametrach technicznych nie gorszych niż parametry w nim określone. Przedstawione typy, modele i marki oferowanych urządzeń zawarte w Wykazie Głównych Urządzeń mają charakter ostateczny i nie będą przez nas zastępowane innymi urządzeniami na etapie projektowania czy realizacji przedmiotu zamówienia. Ponadto oświadczamy, że przedstawione marki, typy i modele oferowanych urządzeń nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa. Do poszczególnych urządzeń należy dołączyć karty katalogowe potwierdzających spełnienie wymaganych założeń, oraz fotografie urządzeń zamontowanych na wskazanym obiekcie. Załączone karty katalogowe powinny być oznaczone odpowiednim numerem – zgodnym z numerem urządzenia z Wykazu Głównych Urządzeń. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania doprecyzowania przez Wykonawcę opisów technicznych oferowanych urządzeń. Wymaga się, aby oferowane urządzenia nie były urządzeniami testowymi ani prototypowymi. Celem potwierdzenia tego faktu Wykonawca zobowiązany jest do wyspecyfikowania, co najmniej jednego obiektu, na którym są zainstalowane poszczególne typy urządzeń danego producenta wraz z zamieszczeniem ich fotografii. Z uwagi na to, że każdy obiekt posiada swoją specyfikę i pewne modele urządzeń mogą być indywidualnie dostosowane do specyfiki planowanego obiektu, Zamawiający wymaga wskazania obiektów referencyjnych, na których oferowane typy urządzeń będą technicznie zgodne jedynie z minimalnymi wymogami technicznymi określonymi w Wykazie Głównych Urządzeń. Niespełnienie któregokolwiek wymogu technicznego określonego w Programie Funkcjonalno-Użytkowym przez oferowane urządzenie lub brak, co najmniej jednej referencji zgodnych z minimalnymi wymogami technicznymi zawartymi w Wykazie Głównych Urządzeń skutkuje odrzuceniem oferty. Wymogi techniczne określone w Programie Funkcjonalno-Użytkowym należy traktować jako wymogi szczegółowe stawiane poszczególnym urządzeniom na etapie składania ofert. Wskazanie cechy technicznej musi się odnosić wyłącznie do danego urządzenia, określonego w Wykazie Głównych Urządzeń.

**URZĄDZENIE NR 1**

**Filtr taśmowy**

Oferta Wykonawcy – wypełnia Wykonawca

Producent: ….…………………………………………………………………………………

Typ: ……………………………………………………………………….……………

Model: ….…………………………………………………………………………………

Ilość: ….…………………………………………………………………………………

Minimalne wymogi techniczne:

* minimalny przepływ obliczeniowy Qp=15 l/s dla ścieków i osadów komunalnych
* taśma filtracyjna: 350 μm /mikrometrów

Obiekt referencyjny z urządzeniem wyposażonym we wszystkie powyższe wymogi techniczne:

* nazwa obiektu: ………………………………………………………………………………….
* adres: ………………………………………………………………………………….

Załączniki:

* oryginalna karta katalogowa producenta urządzenia,
* fotografie zamontowanego na obiekcie urządzenia,

**URZĄDZENIE NR 2**

**Termokompostownik**

Oferta Wykonawcy – wypełnia Wykonawca

Producent: ….…………………………………………………………………………………

Typ: ……………………………………………………………………….……………

Model: ….…………………………………………………………………………………

Ilość: ….…………………………………………………………………………………

Minimalne wymogi techniczne:

* przepustowość przy uwodnieniu min. 75% – 0,75m3/d
* wykonanie: stal kwasoodporna
* sterowanie automatyczne

Obiekt referencyjny z urządzeniem wyposażonym we wszystkie powyższe wymogi techniczne:

* nazwa obiektu: ………………………………………………………………………………….
* adres: ………………………………………………………………………………….

Załączniki:

* oryginalna karta katalogowa producenta urządzenia,
* fotografie zamontowanego na obiekcie urządzenia,

1. Wykonawca modeluje tabelę poniżej. [↑](#footnote-ref-1)