**COZL/DZP/MJ/3413/Z-19/2023 Załącznik nr 1 Kosztorys ofertowy**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Asortyment** | **Jednostka miary** | **Ilość** | **Cena jedn.**  **Brutto \*** | **Stawka podatku VAT % \*** | **Wartość brutto \*** | | **Producent/ nazwa handlowa/ numer katalogowy \*** |
| 1. | **Switch Rack - 52 portowy NETGEAR M4300-52G (GSM4352S-100NES)**  Rodzaj obudowy: Rack  Szerokość [mm]:440  Wysokość [mm]:44  Głębokość [mm]:310  Waga [g]:4910  Architektura portów: Gigabit Ethernet  Zarządzalny: Tak  Prędkość magistrali: 176 Gb/s  Przepustowość:130.9 Mp/s  Bufor pamięci:16 MB  Rozmiar tablicy adresów MAC: 16 tys.  Warstwa przełączania:2  Złącza: Całkowita ilość portów:52  Ilość złącz 10/100:Brak  Ilość złącz 10/100/1000:48  Ilość złącz 100/1000/10000:2  Ilość złącz SFP+:2  Złącza PoE/PoE+:Nie  Musi umożliwić połączenie w stos po dwóch złączach 10Gb/s ze switchem posiadanym przez zamawiającego: NETGEAR M4300-52G (GSM4352S-100NES)  **Gwarancja: Producenta Lifetime** | Szt. | 4 |  |  |  | |  |
| **Razem \*** | | | | | | |  |

\* Wypełnia Wykonawca

............................................................................................................

podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy