**Niszczarka:**

* szerokość wejścia: 310 mm
* wielkość ścinka: 3,9×40 mm
* ilość niszczonych kartek (A4/ 70g): 25
* poziom bezpieczeństwa DIN 66399: P-4/ O-3/ T-4/ E-3/ F-1
* niszczy: zszywki, spinacze, karty plastikowe, płyty CD
* pojemność kosza: 135 l
* wymiary: 530x430x1000 mm
* system Energy Smart – oszczędność energii dzięki zerowemu poborowi mocy w trybie stand-by (czuwania)
* system SPPS – Super Potential Power System – wzmocniony, cichy system napędu
* napęd z łańcuchem objętym dożywotnią gwarancją
* przekładnie wykonane ze specjalnie utwardzanej stali węglowej
* trwałe noże odporne na zszywki i spinacze
* automatyczny start/stop z autoreversem
* zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
* cichy silnik przystosowany do pracy ciągłej przez 24 godziny na dobę
* automatyczne odcięcie zasilania w przypadku zaklinowania papieru lub otwarcia drzwiczek
* dioda informująca o otwartych drzwiczkach
* obudowa szafkowa na kółkach
* optyczny wskaźnik napełnienia kosza
* gwarancja: 2 lata na urządzenie, gwarancja dożywotnia na noże tnące

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj cięcia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ścinki |
| Ilość niszczonych kartek (A4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 (70g) |
| Niszczone nośniki danych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | karty plastikowe, płyty CD, zszywki, spinacze |
| Szerokość wejścia (mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 310 |
| Szerokość cięcia (mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,9×40 |
| Poziom bezpieczeństwa DIN 32757 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| Poziom bezpieczeństwa DIN 66399 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P-4/ O-3/ T-4/ E-3/ F-1 |
| Automatyczny Start/Stop |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | tak |
| Sygnał świetlny: otwarte drzwi/wyjęty kosz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | tak |
| Optyczny wskaźnik napełnienia worka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | tak |
| Praca ciągła 24h na dobę |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | tak |
| Zabezpieczenie przed przegrzaniem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | tak |
| Poziom hałasu (dB) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61 |
| Moc (W) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 900 |
| Objętość pojemnika (litry) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 135 |
| Wymiary [szer. x gł. x wys.] (mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 530x430x1000 |
| Waga (kg) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 |
| Automatyczne oliwienie noży |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | nie |
| Automatyczny podajnik papieru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | nie |