Załącznik do OPZ numer 1.32

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

**Tablet do obsługi aplikacji mobilnej**

**Nazwa oferowanego urządzenia:** ………………………………………………………………………………………………..…………

**Producent:** ………………………………………………………………………………………………………………………………………..……

**Model:**…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

**Rok produkcji:** ……………………………………………………………………………………………………………………………….……….

| **Lp.** | **Opis parametrów wymaganych** | | **Wartości wymagane** | **Parametr oferowany** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | System operacyjny | Android min 9 | TAK |  |
|  | Procesor | Octa-core 2,0 GHz | TAK |  |
|  | Pamięć RAM | 4 GB | TAK |  |
|  | Pamięć Flash | 64 GB | TAK |  |
|  | Skanowanie kodów kreskowych | Wszystkie główne kody kreskowe, w tym AZTEC, CODABAR, CODE11, CODE128, EAN128, CODE39, CODE49, CODE93, COMPOSITE, DATAMATRIX, EAN8, EAN13, INT25, MAXICODE, MICROPDF, PDF417, POSTNET, OCR, QR, RSS, UPCA, UPCE, ISBT, BPO, CANPOST, AUSPOST, IATA25, CODABLOCK, JAPOST, PLANET, DUTCHPOST, MSI, TLC39, TRIOPTIC, CODE32, STRT25, 2D | TAK |  |
|  | Wymiary (mm) | 232 x 158 x 22 mm | TAK |  |
|  | Waga | Min. 800g | TAK |  |
|  | Wyświetlacz | Podświetlany ekran IPS 8-calowy (1200x1920) | TAK |  |
|  | Panel dotykowy | pojemnościowy ekran dotykowy | TAK |  |
|  | Przyciski | Min 9 przycisków | TAK |  |
|  | Interfejsy | USB typu C | TAK |  |
|  | Typ Baterii | Min. 9900 mAh | TAK |  |
|  | Oczekiwana żywotność baterii | Typowy czas pracy nie mniej niż 8 godzin | TAK |  |
|  | Oczekiwany czas ładowania | Szybkie ładowanie | TAK |  |
|  | Czujniki | Kompas elektroniczny G-Sensor Akcelerometr Czujnik światła Czujnik magnetyczny Czujnik odległości | TAK |  |
|  | Wtyczka audio (jack) | Gniazdo słuchawkowe |  |  |
|  | Gniazdo rozszerzeń | 2 gniazda: 1x SIM, 1 gniazdo na kartę micro SD | TAK |  |
|  | Aparat fotograficzny | Tylny aparat 13 MP z autofokusem, Lampa błyskowa LED o wysokiej jasności, przedni aparat 5 MP | TAK |  |
|  | Temperatura robocza | -15°C do min 55°C | TAK |  |
|  | Temperatura przechowywania | Min -30°C do 70°C | TAK |  |
|  | Wilgotność | 5% do 95% (bez kondensacji) | TAK |  |
|  | Odporność na upadek | Upadek z min 1 metra na betonową podłogę | TAK |  |
|  | Klasa IP | IP67 | TAK |  |
|  | WLAN RADIO | IEEE 802.11 b/g/n/ac | TAK |  |
|  | WPAN RADIO | Bluetooth min 4.1 | TAK |  |
|  | Certyfikaty | Sprzęt komputerowy MIL-STD-810G, CE | TAK |  |
|  | Wyposażenie | Zasilacz + stacja ładowania | TAK |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Warunki gwarancji i serwisu** | **Wartości wymagane** | **Parametr oferowany** |
| Gwarancja min. 24 miesiące | TAK, podać |  |

* W tabeli należy wpisać co najmniej właściwe słowo „TAK” lub „NIE” w zależności od tego, czy proponowane wyposażenie spełnia wskazany parametr
* Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie „Parametr oferowany” będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku będzie podstawą odrzucenia oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy PZP.
* Parametry są parametrami granicznymi stanowią wymagania minimalne, oferta nie spełniająca wymogów minimalnych podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy PZP.
* Wszystkie parametry techniczne muszą być spełnione łącznie aby oferta była ważna i spełniała wszystkie wymagania.
* Brak potwierdzenia wymaganego warunku będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku i będzie podstawą odrzucenia oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy PZP.
* Zaoferowane powyżej parametry wymagane powinny być zgodne z dołączonymi kartami katalogowymi. Wykonawca gwarantuje niniejszym, że powyżej wyspecyfikowany zakres jest zgodny z wymogami SWZ, dostarczone wyposażenie jest fabrycznie nowe, nieużywane, kompletne, zgodnie z przeznaczeniem.

.................................................

Podpis Wykonawcy

***(Dokument składany, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym - podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy.)***