**PRZEDMIAR ROBÓT**

**W RAMACH OPRACOWANEJ KONCEPCJI ZAGOSPODAROWANIA TERENU PN. „Rewitalizacja i rewaloryzacja (modernizacja) przyrodnicza stawów w Pępowie wraz z budową infrastruktury turystycznej".**

zagospodarowanie terenów z podziałem na części:

Staw (zbiornik) Grodzisko wraz z otoczeniem:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa usługi** | **Jednostka miary** | **Planowany zakres** | **Cena jednostkowa netto** | | **Suma / zł netto** |
|  | Opracowanie dokumentacja projektowej | kpl. | 1 kpl. |  | |  |
|  | Koszt obsługi geodezyjnej podczas realizacji inwestycji oraz sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej | kpl. | 1 kpl. |  | |  |
|  | Budowa pomostu w kształcie koła wraz z schodami terenowymi elementy konstrukcyjne z drewna należy zabezpieczyć przed warunkami atmosferycznymi i wahaniem poziomu wody w stawie | m² | 205 m² |  | |  |
|  | Dokumentacje powykonawcze | kpl. | 1 kpl. |  | |  |
| **Suma netto** |  | |
| **VAT** |  | |
| **Suma brutto** |  | |