Cechy lakieru

Cechy produktu

• 2-K 100% PU farba na bazie wody, wzmocniona ceramiką

• Opracowana do

najwyższych obciążeń i wysokiego zużycia • Do obszarów obiektów o dużym obciążeniu

• Doskonała rozlewność i szybkie schnięcie

• Utwardzany po 3 dniach

• Nadaje się do malowania na oleju 2K (Miracle Oil)

• Nadaje się do uszczelniania renowacyjnego (Recoat System)

• Nadaje się do podłóg sportowych EN 14904:2006

• Spełnia ÖNORM C2354 i EN 51130 (R9)

• Nadaje się do kółek krzesełkowych ÖNORM EN 425

• Atest budowlany DIBT nr Z-157.10-132