**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Usługa naprawy i konserwacji sprzętu**

Usługa polegająca na wykonaniu czynności naprawczych przewidzianych w instrukcji producenta wysokociśnieniowych kompresorów powietrza firmy Bauer Posejdon PE 250 TE, wykonana przez certyfikowanego serwisanta tych urządzeń, posiadającego odpowiednie przeszkolenie potwierdzone certyfikatem.

Zakres pracy przewidziany po 500 godzin pracy urządzenia w urządzeniu Bauer Posejdon PT 250 TE:

- czyszczenie zaworów sprężających i tłoczących;

- wymiana wkładu wstępnego filtra;

- wymiana spieków;

- kontrola paska napędowego;

- kontrola systemu zrzutu kondensatu;

- kontrola urządzeń pomiarowych;

- wizualna kontrola chłodnic;

- test szczelności układu;

- czyszczenie separatorów wodno-olejowych;

- kontrola i regulacja zaworu bezpieczeństwa;

- czyszczenie zaworów sprężających i tłoczących