Załącznik nr 2 do SWZ

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Nazwa i adres Wykonawcy**: ………………………………………………………………………………………………………………………………………...................................

| **Nr zamówienia, ilość sztuk** | **Lp.** | **Wymagane parametry** | **Oferowane parametry techniczne, system operacyjny, pakiet biurowy zgodnie z kol. 3** | **Inne niż podane w kol. 3 oferowane parametry techniczne** **(należy wypełnić tylko w przypadku wskazanym w pkt. 1. Uwagi)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **A420/11/2022 - 2 SZT.** | 1. | **PRZEŁĄCZNIK SIECIOWY**  |
| **Przełącznik warstwy 2****8 portów 10G SFP+****1,3-calowy ekran dotykowy z funkcją zarządzania przełącznikami** **Zarzadzanie przez oprogramowanie Ubiquiti UniFi Network Controller** | **TAK** |  |
| **obudowa przystosowana do szafy Rack 19";** | **TAK** |  |
| **Przepustowość non-blockin 80 Gb/s****Przepustowość przełączania 160 Gb/s****Prędkość przekazywania pakietów 119,04 Mp/s****Maksymalny pobór mocy 30 W****Sposób zasilania AC 100 - 240 V AC, 50 / 60 Hz****Zasilacz Wbudowany zasilacz AC, 36 W****Interfejs zarządzania Ethernet In-Band** | **TAK** |  |
| **Dopuszczalna temperatura Od -5 do 40 st. C****Dopuszczalna wilgotność powietrza 10%-90% niekondensująca** | **TAK** |  |
| **Ikona aktualizacji: trwa aktualizacja firmware'u** | **TAK** |  |
| **Gwarancja: 24 miesiące.** | **Zgodnie z oświadczeniem w pkt. 4. Formularza ofertowego** |
| **A420/11/2022 - 1 SZT.** | 2. | PRZEŁĄCZNIK SIECIOWY |
| **Interfejsy sieciowe** **48 x 1 Gb/s****4x SFP 1 Gb/s** | **TAK** |  |
| **Przełącznik warstwy 2****1,3-calowy ekran dotykowy****Zarzadzanie przez oprogramowanie Ubiquiti UniFi Network Controller** | **TAK** |  |
| **Przepustowość przełączania 52 Gb/s****Maksymalny pobór mocy 40 W**  | **TAK** |  |
| **Sposób zasilania** **AC: 100 - 240 V AC****50 - 60 Hz** | **TAK** |  |
| **Chłodzenie pasywne**  | **TAK** |  |
| **Montaż w szafie rack 19'', wysokość 1 U** | **TAK** |  |
| **Gwarancja 24 miesiące** | **Zgodnie z oświadczeniem w pkt. 4. Formularza ofertowego** |

**UWAGI!**

1. **Przedstawione parametry przedmiotu zamówienia (w tym okres gwarancji) stanowią minimum techniczne i jakościowe oczekiwane przez Zamawiającego i będą stanowiły podstawę oceny ewentualnych ofert równoważnych. Oferowany przez Wykonawców składających oferty równoważne, sprzęt musi mieć parametry nie gorsze niż wskazane w Opisie przedmiotu zamówienia. Obowiązek wykazania, że zaoferowane przez Wykonawcę rozwiązania równoważne spełniają wymagania Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy**
2. **Kolumna 5 wypełniania jest przez Wykonawcę wyłącznie w przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia o parametrach innych niż parametry stanowiące minimum techniczne i jakościowe oczekiwane przez Zamawiającego, w stosunku do minimalnych wymagań zawartych w kol. 3**
3. **Nie wypełnienie kol. 5 jest równoznaczne z tym, że Wykonawca oferuje przedmiot zamówienia zgodny z minimalnymi wymaganiami Zamawiającego podanymi w kol. 3 Opisu.**
4. **W powołaniu na zapisy SIWZ, Wykonawca ma prawo do zaproponowania innego towaru (zamiennika) o ile posiada on, co najmniej parametry towaru wymienionego w kolumnie 3 Opisu przedmiotu zamówienia.**