**Węglowice – Altana**

Dostawa i montaż:

Wymiary 5x8m

Pokrycie dachu: Gont bitumiczny

Dwukrotna impregnacja preparatem "Drewnochron" w wybranym kolorze przez zamawiającego,

Orynnowanie

Wykonanie z drewna sosnowego

Rama konstrukcji : 12 x 8cm

Wysokość całkowita: ok 3,20m

Kąt nachylenia dachu ok: 22 stopnie

Słupy nośne: 12x12cm

Montaż na gruncie rodzimym

Rysunek poglądowy:

