**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych – 0,021 km,
2. Przewiezienie płyt betonowych, ażurowych w ilości ok. 45 szt. z miejsca wskazanego przez Zamawiającego,
3. Wykonanie koryta,
4. Wbudowanie podsypki piaskowej o grub. po zagęszczeniu 15 cm,
5. Wbudowanie płyt,
6. Zamulenie otworów.