**Załącznik 1A 02.02.2023 r.**

**Opis przedmiotu zmówienia**

|  |
| --- |
| **Przedmiot zadania: Wykonanie prac remontowo- wykończeniowych Lokalizacja: Klatka schodowa w Urzędzie Miejskim w Nowym Stawie** |
| **PARTER** |
| Lp. | Wyszczególnienie zakresu przedmiotu zamówienia | Jedn. | Ilość wg przedmiarów |
| 1 | Zabezpieczenie elementów stałych, posadzki, drzwi (taśmą, folią, kartonem) | m² | 80 |
| 2 | Demontaż, wykucie istniejących listw przypodłogowych- cokołów | mb | 40 |
| 3 | Skrobanie ścian, sufitów, wyrównywanie bruzd | m² | 265 |
| 4 | Gruntowanie ścian, sufitów | m² | 265 |
| 5 | Montaż narożników ścian | m² | 265 |
| 6 | Wyrównanie ścian, sufitów | m² | 265 |
| 7 | Szpachlowanie 2 razy ścian, sufitów | m² | 265 |
| 8 | Szlifowanie ścian, sufitów | m² | 265 |
| 9 | Malowanie farbą podkładową ścian, sufitów | m² | 265 |
| 10 | Przyklejenie sztukaterii na ścianach klatki | mb | 46 |
| 11 | Malowanie 2 razy farbami ścian, sufitów | m² | 265 |
| 12 | Akrylowanie | m² | 265 |
| 13 | Poprawki | m² | 265 |
| 14 | Zerwanie zabezpieczeń (taśm, folii, kartonów) | m² | 265 |
| 15 | Prace porządkowe | m² | 265 |
| 16 | Renowacja balustrad: zdzieranie farby, gruntowanie, malowanie 2 razy | mb | 11 |
|  |
| Lp. | Wyszczególnienie zakresu przedmiotu zamówienia | Jedn. | Ilość wg przedmiarów |
| 1 | Zabezpieczenie elementów stałych, posadzki, drzwi (taśmą, folią, kartonem) | m² | 90 |
| 2 | Demontaż, wykucie istniejących listw przypodłogowych- cokołów | mb | 45 |
| 3 | Skrobanie ścian, sufitów, wyrównywanie bruzd | m² | 300 |
| 4 | Gruntowanie ścian, sufitów | m² | 300 |
| 5 | Montaż narożników ścian | m² | 300 |
| 6 | Wyrównanie ścian, sufitów | m² | 300 |
| 7 | Szpachlowanie 2 razy ścian, sufitów | m² | 300 |
| 8 | Szlifowanie ścian, sufitów | m² | 300 |
| 9 | Malowanie farbą podkładową ścian, sufitów | m² | 300 |
| 10 | Przyklejenie sztukaterii na ścianach klatki | mb | 43 |
| 11 | Malowanie 2 razy farbami ścian, sufitów | m² | 300 |
| 12 | Akrylowanie | m² | 300 |
| 13 | Poprawki | m² | 300 |
| 14 | Zerwanie zabezpieczeń (taśm, folii, kartonów) | m² | 300 |
| 15 | Prace porządkowe | m² | 300 |
| 16 | Renowacja balustrad: zdzieranie farby, gruntowanie, malowanie 2 razy | mb | 11 |
| **SALA POSIEDZEŃ** |
| Lp. | Wyszczególnienie zakresu przedmiotu zamówienia | Jedn. | Ilość wg przedmiarów |
| 1 | Zabezpieczenie elementów stałych, posadzki, drzwi (taśmą, folią, kartonem) | m² | 80 |
| 2 | Skrobanie ścian, sufitów, wyrównywanie bruzd | m² | 240 |
| 3 | Gruntowanie ścian, sufitów | m² | 240 |
| 4 | Montaż narożników ścian | m² | 240 |
| 5 | Wyrównanie ścian, sufitów | m² | 240 |
| 6 | Szpachlowanie 2 razy ścian, sufitów | m² | 240 |
| 7 | Szlifowanie ścian, sufitów | m² | 240 |
| 8 | Malowanie farbą podkładową ścian, sufitów | m² | 240 |
| 9 | Malowanie 2 razy farbami ścian, sufitów | m² | 240 |
| 10 | Akrylowanie | m² | 240 |
| 11 | Poprawki | m² | 240 |
| 12 | Zerwanie zabezpieczeń (taśm, folii, kartonów) | m² | 240 |
| 13 | Prace porządkowe | m² | 240 |
| 14 | Cyklinowanie podłogi, (zeszlifowanie cienkiej warstwy, lakierowanie) | m² | 72 |
| **II PIĘTRO** |
| Lp. | Wyszczególnienie zakresu przedmiotu zamówienia | Jedn. | Ilość wg przedmiarów |
| 1 | Zabezpieczenie elementów stałych, posadzki, drzwi, schody drewniane (taśmą, folią, kartonem) | m² | 70 |
| 2 | Demontaż, wykucie istniejących listw przypodłogowych- cokołów | mb | 45 |
| 3 | Skrobanie ścian, sufitów, wyrównywanie bruzd | m² | 330 |
| 4 | Gruntowanie ścian, sufitów | m² | 330 |
| 5 | Montaż narożników ścian | m² | 330 |
| 6 | Wyrównanie ścian, sufitów | m² | 330 |
| 7 | Szpachlowanie 2 razy ścian, sufitów | m² | 330 |
| 8 | Szlifowanie ścian, sufitów | m² | 330 |
| 9 | Malowanie farbą podkładową ścian, sufitów | m² | 330 |
| 10 | Przyklejenie sztukaterii na ścianach klatki | mb | 49 |
| 11 | Malowanie 2 razy farbami ścian, sufitów | m² | 330 |
| 12 | Akrylowanie | m² | 330 |
| 13 | Poprawki | m² | 330 |
| 14 | Zerwanie zabezpieczeń (taśm, folii, kartonów) | m² | 330 |
| 15 | Prace porządkowe | m² | 330 |
| 16 | Renowacja balustrad: zdzieranie farby, gruntowanie, malowanie 2 razy | mb | 11 |